[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# 無線機能 / 概要

本製品は無線LANアクセスポイント（無線AP）としての機能（無線機能）を持っているほか、他の無線APを一元管理する機能（無線LANコントローラー機能）も備えています。
ローカルAP（本製品自身）とリモートAP（本製品以外）の設定、管理には、それぞれ以下のユーザーインターフェースを使用してください。
本章ではローカルAPの設定、管理について説明します。リモートAPの設定、管理については、「無線LANコントローラー（AWC対応）」の章をご覧ください。

- ローカルAP（本製品自身）
  - CLI - 「無線機能」の章に掲載されているコマンドを使います。
  - GUI - 「無線設定」画面を使います。
- リモートAP（本製品以外）
  - CLI - 「無線LANコントローラー（AWC対応）」の章に掲載されているコマンドを使います。
  - GUI - 「無線管理」画面を使います。

> Note

> > ローカルAP用とリモートAP用の無線関連コマンドは実際には共通ですが、ローカルAPを設定するときとリモートAPを設定するときでサポートされるオプションや注意事項が異なるものがあるため、前記のとおり掲載する章を分けたうえでローカルAP用のコマンドにはコマンド名の末尾に (local) を付けて区別しています。
> > 例：
> > - vap(local)コマンド（APプロファイル・無線モード） - ローカルAP設定用（「無線機能」章に掲載）
> > - vapコマンド（APプロファイル・無線モード） - リモートAP設定用（「無線LANコントローラー（AWC対応）」章に掲載）

> Note

> > リモート（本製品以外）の無線LANコントローラーによって管理されている本製品（TQRシリーズ）では自動的な設定保存が行われないため、管理下に入ったタイミングでwireless ap-configuration pull ap local(local)コマンドを実行し、設定を保存することをおすすめします。
> > また、管理下にあるTQRシリーズを再起動する際も、事前にwireless ap-configuration pull ap local(local)コマンドを実行し、設定を保存してから再起動してください。

## 操作の流れ

> Note

> > CLIで無線機能の設定変更を行った場合は、必ずwireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行し設定変更の適用を行ってください。Web GUIの詳細は「Web GUI」/「無線設定」をご覧ください。

### 基本の流れ

1. 特権EXECモードからグローバルコンフィグモードに移行します。

       awplus# configure terminal ↓
       Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
       awplus(config)#

2. 無線機能の設定を行うため、グローバルコンフィグモードからwireless(local)コマンドを実行して無線設定モードに移行します。

       awplus(config)# wireless ↓
       awplus(config-wireless)#

3. WPAパーソナル/エンタープライズ設定モード、無線ネットワークモード、APプロファイル・無線モード、AP登録・無線モード、など各モードに移行して無線設定を行います。
4. 無線設定が完了したら非特権EXECモードに戻り変更の適用を行います。

       awplus# wireless ap-configuration apply ap local ↓

■ 無線機能の設定の確認はshow wireless ap-profile(local)コマンド、show wireless ap(local)コマンドで確認できます。

    awplus# show wireless ap-profile ↓

### VAPとWAN間でのルーティング

VAPとWAN間でルーティング通信を行い、無線の2.4GHz、5GHz、6GHzのVAPを異なるセグメントで運用する流れを説明します。
ここでは、Web GUIに接続できることを前提に説明しています。

#### 構成例

ここでは、次の構成を例にします。

表 1：インターフェース
インターフェース | IPサブネット | 備考
eth2 | （※1） | WAN側物理インターフェース
vap1.0 (2.4GHz) | 192.168.10.1 | 無線ネットワーク Sales2 はこのVAPに所属
vap2.0 (5GHz) | 192.168.20.1 | 無線ネットワーク Sales5 はこのVAPに所属
vap3.0 (6GHz) | 192.168.30.1 | 無線ネットワーク Sales6 はこのVAPに所属

※1 WAN側設定は設定例集を参照ください。

表 2：無線設定
SSID | ネットワーク設定
番号 | セキュリティー方式 | WPAバージョン | 暗号プロトコル | セキュリティーキー
Sales2 | 1 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_sales2
Sales5 | 17 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_sales5
Sales6 | 33 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_sales6

#### 手順

1. はじめにWeb GUIを使用して設定を開始します。Web GUIの詳細は「Web GUI」/「無線設定」をご覧ください。
2. 無線1の無線の設定を行います。
   1. Web GUIのメニューから無線管理を選択します。
   2. コンテンツ欄上部にある無線1タブをクリックします。
   3. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   4. 「無線送信の状態」を「有効」に設定します。
   5. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
3. 無線1のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「鉛筆アイコン」のボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales2」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_sales2」と入力します。
   5. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。
   6. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   7. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
4. 無線2の無線の設定を行います。
   1. コンテンツ欄上部にある無線2タブをクリックします。
   2. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   3. 「無線送信の状態」を「有効」に変更します。
   4. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
5. 無線2のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「鉛筆アイコン」のボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales5」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_sales5」と入力します。
   5. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。
   6. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   7. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
6. 無線3の無線の設定を行います。
   1. コンテンツ欄上部にある無線3タブをクリックします。
   2. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   3. 「無線送信の状態」を「有効」に変更します。
   4. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
7. 無線3のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales6」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_sales6」と入力します。
   5. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
8. Web GUI 右上にある「設定適用」ボタンをクリックすると設定適用画面が表示されます。
9. 「適用」ボタンをクリックすると、設定適用中の表示に切り替わり「設定適用完了しました」と表示されるまで待ちます。
10. 次にCLIからIPアドレスの設定を行い、無線設定を適用します。

        awplus(config)# interface vap1.0 ↓
        awplus(config-if)# ip address 192.168.10.1/24 ↓
        awplus(config-if)# exit  ↓

        awplus(config)# interface vap2.0 ↓
        awplus(config-if)# ip address 192.168.20.1/24 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap3.0 ↓
        awplus(config-if)# ip address 192.168.30.1/24 ↓
        awplus(config-if)# end ↓

        awplus# wireless ap-configuration apply ap local ↓

上記Web GUI設定により、ランニングコンフィグ上の無線設定は次のようになります。

    wireless
     security 1 mode wpa-personal
      key encrypted t6DZN4s5xvnKFe0jeHyFqMc/61/VMvlodNf0S4nY9Hk=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 2 mode wpa-personal
      key encrypted t6DZN4s5xvnKFe0jeHyFqIDCt+zj2J2FXdvYe3UMo70=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 33 mode wpa-personal
      key encrypted t6DZN4s5xvnKFe0jeHyFqDRvfPFdmtEqw3t7ed3sUPk=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     network 1
      ssid Sales2
      security 1
     network 17
      ssid Sales5
      security 2
     network 33
      ssid Sales6
      security 33
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       multicast-tx-rate 11
       vap 0 network 1
      radio 2
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 17
      radio 3
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 33
     ap local

### ブリッジとWAN間でのルーティング

ブリッジとWAN間でルーティング通信を行い、無線の2.4GHz、5GHz、6GHzをブリッジに所属させ同じセグメントで運用する流れを説明します。
ここでは、Web GUIに接続できることを前提に説明しています。

> Note

> > 本手順では無線の設定はWeb GUIを使用して行っていますが、無線の設定をCLIで行う場合はVAPの設定後にwireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行してください。VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。

#### 構成例

ここでは、次の構成を例にします。

表 3：インターフェース
インターフェース | IPサブネット | 備考
eth2 | （※1） | WAN側物理インターフェース
vap1.0 (2.4GHz) | N/A | 無線ネットワーク Sales2 はこのVAPに所属
vap2.0 (5GHz) | N/A | 無線ネットワーク Sales5 はこのVAPに所属
vap3.0 (6GHz) | N/A | 無線ネットワーク Sales6 はこのVAPに所属
br1 | 192.168.10.1 | VAP1.0、VAP2.0、VAP3.0 が所属するソフトウェアブリッジ

※1 WAN側設定は設定例集を参照ください。

表 4：無線設定
SSID | ネットワーク設定
番号 | セキュリティー方式 | WPAバージョン | 暗号プロトコル | セキュリティーキー
Sales2 | 1 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_sales2
Sales5 | 17 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_sales5
Sales6 | 33 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_sales6

#### 手順

1. はじめにWeb GUIを使用して設定を開始します。Web GUIの詳細は「Web GUI」/「無線設定」をご覧ください。
2. 無線1の無線の設定を行います。
   1. Web GUIのメニューから無線管理を選択します。
   2. コンテンツ欄上部にある無線1タブをクリックします。
   3. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   4. 「無線送信の状態」を「有効」に設定します。
   5. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
3. 無線1のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales2」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_sales2」と入力します。
   5. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。
   6. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   7. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
4. 無線2の無線の設定を行います。
   1. コンテンツ欄上部にある無線2タブをクリックします。
   2. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   3. 「無線送信の状態」を「有効」に変更します。
   4. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
5. 無線2のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales5」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_sales5」と入力します。
   5. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。
   6. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   7. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
6. 無線3の無線の設定を行います。
   1. コンテンツ欄上部にある無線2タブをクリックします。
   2. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   3. 「無線送信の状態」を「有効」に変更します。
   4. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
7. 無線3のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales6」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_sales6」と入力します。
   5. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
8. Web GUI 右上にある「設定適用」ボタンをクリックすると設定適用画面が表示されます。
9. 「適用」ボタンをクリックすると、設定適用中の表示に切り替わり「設定適用完了しました」と表示されるまで待ちます。
10. 次にCLIからIPアドレス、ブリッジの設定を行い、無線設定を適用します。

        awplus(config)# bridge 1 ↓

        awplus(config)# interface br1 ↓
        awplus(config-if)# ip address 192.168.10.1/24 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap1.0 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 1 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap2.0 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 1 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap3.0 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 1 ↓
        awplus(config-if)# end ↓

        awplus# wireless ap-configuration apply ap local ↓

上記Web GUI設定により、ランニングコンフィグ上の無線設定は次のようになります。

    wireless
     security 1 mode wpa-personal
      key encrypted t6DZN4s5xvnKFe0jeHyFqMc/61/VMvlodNf0S4nY9Hk=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 2 mode wpa-personal
      key encrypted t6DZN4s5xvnKFe0jeHyFqIDCt+zj2J2FXdvYe3UMo70=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 33 mode wpa-personal
      key encrypted t6DZN4s5xvnKFe0jeHyFqDRvfPFdmtEqw3t7ed3sUPk=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     network 1
      ssid Sales2
      security 1
     network 17
      ssid Sales5
      security 2
     network 33
      ssid Sales6
      security 33
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       multicast-tx-rate 11
       vap 0 network 1
      radio 2
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 17
      radio 3
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 33
     ap local

### 本製品2台でのカスケード接続

本製品2台（AT-TQR No.1、AT-TQR No.2）をタグ付きポートを使用してカスケード接続し運用する流れを説明します。
ここでは、Web GUIに接続できることを前提に説明しています。

> Note

> > 本手順では無線の設定はWeb GUIを使用して行っていますが、無線の設定をCLIで行う場合はVAPの設定後にwireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行してください。VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。

#### 構成例

ここでは、次の構成を例にします。

AT-TQR No.1の設定

表 5：インターフェース
インターフェース | IPサブネット | 備考
eth2 | （※1） | WAN側物理インターフェース
eth1 | N/A | AT-TQR No.2 と接続するポート
eth1.10 | N/A | eth1に追加された VLAN10 の802.1Qサブインターフェース
eth1.20 | N/A | eth1に追加された VLAN20 の802.1Qサブインターフェース
vap1.0 (2.4GHz) | N/A | 無線ネットワーク Sales2 はこのVAPに所属
vap1.1 (2.4GHz) | N/A | 無線ネットワーク Engineer2 はこのVAPに所属
vap2.0 (5GHz) | N/A | 無線ネットワーク Sales5 はこのVAPに所属
vap2.1 (5GHz) | N/A | 無線ネットワーク Engineer5 はこのVAPに所属
vap3.0 (6GHz) | N/A | 無線ネットワーク Sales6 はこのVAPに所属
vap3.1 (6GHz) | N/A | 無線ネットワーク Engineer6 はこのVAPに所属
br10 | 192.168.10.0/24 | Sales2のVap1.0、Sales5のvap2.0、Sales6のvap3.0が所属するソフトウェアブリッジ
br20 | 192.168.20.0/24 | Engineer2のVap1.1、Sales5のvap2.1、Sales6のvap3.1が所属するソフトウェアブリッジ

※1 WAN側設定は設定例集を参照ください。

表 6：無線設定
SSID | ネットワーク設定
番号 | セキュリティー方式 | WPAバージョン | 暗号プロトコル | セキュリティーキー
Sales2 | 1 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_sales2
Sales5 | 17 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_sales5
Sales6 | 33 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_sales6
Engineer2 | 2 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_engineer2
Engineer5 | 18 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_engineer5
Engineer6 | 34 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_engineer6

AT-TQR No.2の設定

表 7：インターフェース
インターフェース | IPサブネット | 備考
eth1 | N/A | AT-TQR No.1 と接続するポート
eth1.10 | N/A | eth1に追加された VLAN10 の802.1Qサブインターフェース
eth1.20 | N/A | eth1に追加された VLAN20 の802.1Qサブインターフェース
vap1.0 (2.4GHz) | N/A | 無線ネットワーク Sales2 はこのVAPに所属
vap1.1 (2.4GHz) | N/A | 無線ネットワーク Engineer2 はこのVAPに所属
vap2.0 (5GHz) | N/A | 無線ネットワーク Sales5 はこのVAPに所属
vap2.1 (5GHz) | N/A | 無線ネットワーク Engineer5 はこのVAPに所属
vap3.0 (6GHz) | N/A | 無線ネットワーク Sale6 はこのVAPに所属
vap3.1 (6GHz) | N/A | 無線ネットワーク Engineer6 はこのVAPに所属
br10 | 192.168.10.0/24 | Sales2のVap1.0、Sales5のvap2.0、Sales6のvap3.0が所属するソフトウェアブリッジ
br20 | 192.168.20.0/24 | Engineer2のVap1.1、Sales5のvap2.1、Sales6のvap3.1が所属するソフトウェアブリッジ

表 8：無線設定
SSID | ネットワーク設定
番号 | セキュリティー方式 | WPAバージョン | 暗号プロトコル | セキュリティーキー
Sales2 | 1 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_sales2
Sales5 | 17 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_sales5
Sales5 | 33 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_sales6
Engineer2 | 2 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_engineer2
Engineer5 | 18 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_engineer5
Engineer6 | 34 | WPAパーソナル | WPA3 | CCMP(AES) | passphrase_for_engineer6

#### 手順

AT-TQR No.1の設定

1. はじめにWeb GUIを使用して設定を開始します。Web GUIの詳細は「Web GUI」/「無線設定」をご覧ください。
2. 無線1の無線の設定を行います。
   1. Web GUIのメニューから無線管理を選択します。
   2. コンテンツ欄上部にある無線1タブをクリックします。
   3. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   4. 「無線送信の状態」を「有効」にします。
   5. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
3. 無線1のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックするとVAP0編集の基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales2」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_sales2」と入力します。
   5. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。
   6. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   7. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
4. 無線1のVAP1の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP1の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「ステータス」を「有効」にします。
   3. 「SSID」に「Engineer2」と入力します。
   4. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   5. 「キー」に「passphrase_for_engineer2」と入力します。
   6. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。
   7. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   8. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
5. 無線2の無線の設定を行います。
   1. コンテンツ欄上部にある無線2タブをクリックします。
   2. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   3. 「無線送信の状態」を「有効」にします。
   4. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
6. 無線2のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales5」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_sales5」と入力します。
   5. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。
   6. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   7. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
7. 無線2のVAP1の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP1の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「ステータス」を「有効」にします。
   3. 「SSID」に「Engineer5」と入力します。
   4. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   5. 「キー」に「passphrase_for_engineer5」と入力します。
   6. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。
   7. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   8. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
8. 無線3の無線の設定を行います。
   1. コンテンツ欄上部にある無線2タブをクリックします。
   2. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   3. 「無線送信の状態」を「有効」にします。
   4. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
9. 無線3のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales6」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_sales6」と入力します。
   5. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
10. 無線3のVAP1の設定を行います。
    1. VAP欄のVAP1の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
    2. 「ステータス」を「有効」にします。
    3. 「SSID」に「Engineer6」と入力します。
    4. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
    5. 「キー」に「passphrase_for_engineer6」と入力します。
    6. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
11. Web GUI 右上にある「設定適用」ボタンをクリックすると設定適用画面が表示されます。
12. 「適用」ボタンをクリックすると、設定適用中の表示に切り替わり「設定適用完了しました」と表示されるまで待ちます。
13. 次にCLIからブリッジ、dot1qサブインターフェース、IPアドレスの設定を行い、無線設定を適用します。

        awplus(config)# bridge 10 ↓
        awplus(config)# bridge 20 ↓

        awplus(config)# interface eth1 ↓
        awplus(config-if)# encapsulation dot1q 10 ↓
        awplus(config-if)# encapsulation dot1q 20 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface eth1.10 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 10 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface eth1.20 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 20 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface br10 ↓
        awplus(config-if)# ip address 192.168.10.1/24 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface br20 ↓
        awplus(config-if)# ip address 192.168.20.1/24 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap1.0 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 10 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap1.1 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 20 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap2.0 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 10 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap2.1 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 20 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap3.0 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 10 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap3.1 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 20 ↓
        awplus(config-if)# end ↓

        awplus# wireless ap-configuration apply ap local ↓

上記Web GUI設定により、ランニングコンフィグ上の無線設定は次のようになります。

    wireless
     security 1 mode wpa-personal
      key encrypted t6DZN4s5xvnKFe0jeHyFqMc/61/VMvlodNf0S4nY9Hk=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 2 mode wpa-personal
      key encrypted 5eN/+AS8dgjA4hH7xYdA9H5ae2Wl+XZfid10PWdcEjg=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 3 mode wpa-personal
      key encrypted t6DZN4s5xvnKFe0jeHyFqIDCt+zj2J2FXdvYe3UMo70=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 4 mode wpa-personal
      key encrypted 5eN/+AS8dgjA4hH7xYdA9LWeEVEpUmMpiKLObSs6M7M=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 5 mode wpa-personal
      key encrypted 5eN/+AS8dgjA4hH7xYdA9LjF4mTO5t1eKNU6UF+aYkk=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 33 mode wpa-personal
      key encrypted t6DZN4s5xvnKFe0jeHyFqDRvfPFdmtEqw3t7ed3sUPk=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     network 1
      ssid Sales2
      security 1
     network 2
      ssid Engineer2
      security 2
     network 17
      ssid Sales5
      security 3
     network 18
      ssid Engineer5
      security 4
     network 33
      ssid Sales6
      security 33
     network 34
      ssid Engineer6
      security 5
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       multicast-tx-rate 11
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
      radio 2
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 17
       vap 1 network 18
      radio 3
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 33
       vap 1 network 34
     ap local

AT-TQR No.2の設定

> Note

> > 本手順では無線の設定はWeb GUIを使用して行っていますが、無線の設定をCLIで行う場合はVAPの設定後にwireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行してください。VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。

1. 無線1の無線の設定を行います。
   1. Web GUIのメニューから無線管理を選択します。
   2. コンテンツ欄上部にある無線1タブをクリックします。
   3. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   4. 「無線送信の状態」を「有効」に設定します。
   5. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
2. 無線1のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales2」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_sales2」と入力します。
   5. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。
   6. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   7. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
3. 無線1のVAP1の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP1の列の右端にある「編集」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「ステータス」を「有効」にします。
   3. 「SSID」に「Engineer2」と入力します。
   4. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   5. 「キー」に「passphrase_for_engineer2」と入力します。
   6. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。
   7. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   8. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
4. 無線2の無線の設定を行います。
   1. コンテンツ欄上部にある無線2タブをクリックします。
   2. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   3. 「無線送信の状態」を「有効」に変更します。
   4. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
5. 無線2のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「鉛筆」アイコンボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales5」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_sales5」と入力します。
   5. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。
   6. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   7. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
6. 無線2のVAP1の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP1の列の右端にある「編集」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「ステータス」を「有効」にします。
   3. 「SSID」に「Engineer5」と入力します。
   4. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   5. 「キー」に「passphrase_for_engineer5」と入力します。
   6. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。
   7. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   8. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
7. 無線3の無線の設定を行います。
   1. コンテンツ欄上部にある無線2タブをクリックします。
   2. 無線欄の右上にある「編集」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   3. 「無線送信の状態」を「有効」に変更します。
   4. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
8. 無線3のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「編集」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales6」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   4. 「キー」に「passphrase_for_sales6」と入力します。
   5. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
9. 無線3のVAP1の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP1の列の右端にある「編集」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「ステータス」を「有効」にします。
   3. 「SSID」に「Engineer6」と入力します。
   4. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAパーソナル」を選択します。
   5. 「キー」に「passphrase_for_engineer6」と入力します。
   6. 「保存」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
10. Web GUI 右上にある「設定適用」ボタンをクリックすると設定適用画面が表示されます。
11. 「適用」ボタンをクリックすると、設定適用中の表示に切り替わり「設定適用完了しました」と表示されるまで待ちます。
12. 次にCLIからブリッジ、dot1qサブインターフェース、IPアドレスの設定を行い、無線設定を適用します。

        awplus(config)# bridge 10 ↓
        awplus(config)# bridge 20 ↓

        awplus(config)# interface eth1 ↓
        awplus(config-if)# encapsulation dot1q 10 ↓
        awplus(config-if)# encapsulation dot1q 20 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface eth1.10 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 10 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface eth1.20 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 20 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface br10 ↓
        awplus(config-if)# ip address 192.168.10.2/24 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface br20 ↓
        awplus(config-if)# ip address 192.168.20.2/24 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap1.0 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 10 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap1.1 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 20 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap2.0 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 10 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap2.1 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 20 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap3.0 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 10 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap3.1 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 20 ↓
        awplus(config-if)# end ↓

        awplus# wireless ap-configuration apply ap local ↓

上記Web GUI設定により、ランニングコンフィグ上の無線設定は次のようになります。

    wireless
     security 1 mode wpa-personal
      key encrypted t6DZN4s5xvnKFe0jeHyFqMc/61/VMvlodNf0S4nY9Hk=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 2 mode wpa-personal
      key encrypted 5eN/+AS8dgjA4hH7xYdA9H5ae2Wl+XZfid10PWdcEjg=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 3 mode wpa-personal
      key encrypted t6DZN4s5xvnKFe0jeHyFqIDCt+zj2J2FXdvYe3UMo70=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 4 mode wpa-personal
      key encrypted 5eN/+AS8dgjA4hH7xYdA9LWeEVEpUmMpiKLObSs6M7M=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 5 mode wpa-personal
      key encrypted 5eN/+AS8dgjA4hH7xYdA9LjF4mTO5t1eKNU6UF+aYkk=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     security 33 mode wpa-personal
      key encrypted t6DZN4s5xvnKFe0jeHyFqDRvfPFdmtEqw3t7ed3sUPk=
      versions wpa3
      management-frame-protection enable type required
     network 1
      ssid Sales2
      security 1
     network 2
      ssid Engineer2
      security 2
     network 17
      ssid Sales5
      security 3
     network 18
      ssid Engineer5
      security 4
     network 33
      ssid Sales6
      security 33
     network 34
      ssid Engineer6
      security 5
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       multicast-tx-rate 11
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2 disable
      radio 2
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 17
       vap 1 network 18
      radio 3
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 33
       vap 1 network 34
     ap local

### ダイナミックVLANの使用

ブリッジに所属している各VAPインターフェースでダイナミックVLANを動作させる流れを説明します。
ここでは、RADIUSサーバーの設定、Web GUIに接続できることを前提に説明しています。

> Note

> > 本手順では無線の設定はWeb GUIを使用して行っていますが、無線の設定をCLIで行う場合はVAPの設定後にwireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行してください。VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。

#### 構成例

ここでは、次の構成を例にします。

表 9：インターフェース
インターフェース | IPサブネット | 備考
eth2 | （※1） | WAN側物理インターフェース
vap1.0 (2.4GHz) | N/A | 無線ネットワーク Sales2 はこのVAPに所属
vap2.0 (5GHz) | N/A | 無線ネットワーク Sales5 はこのVAPに所属
vap3.0 (6GHz) | N/A | 無線ネットワーク Sales6 はこのVAPに所属
br0.2 | 192.168.2.1 | VLAN ID2のパケットを送受信するためのサブインターフェース
br0.10 | 192.168.10.1 | VLAN ID10のパケットを送受信するためのサブインターフェース
br0.20 | 192.168.20.1 | VLAN ID20のパケットを送受信するためのサブインターフェース

※1 WAN側設定は設定例集を参照ください。

表 10：無線設定
SSID | ネットワーク設定
番号 | セキュリティー方式 | WPAバージョン | 暗号プロトコル
Sales2 | 1 | WPAエンタープライズ | WPA3 | CCMP(AES)
Sales5 | 17 | WPAエンタープライズ | WPA3 | CCMP(AES)
Sales6 | 33 | WPAエンタープライズ | WPA3 | CCMP(AES)

表 11：VLAN設定
VLAN | 割り当て方法 | 用途
2 | 固定 | 認証済み端末、VLAN情報無し
10 | 動的（ダイナミックVLAN） | 認証済み端末、VLAN情報有り
20 | 動的（ダイナミックVLAN） | 認証済み端末、VLAN情報有り

#### 手順

1. はじめにWeb GUIを使用して設定を開始します。Web GUIの詳細は「Web GUI」/「無線設定」をご覧ください。
2. 無線1の無線の設定を行います。
   1. Web GUIのメニューから無線管理を選択します。
   2. コンテンツ欄上部にある無線1タブをクリックします。
   3. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   4. 「無線送信の状態」を「有効」に設定します。
   5. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
3. 無線1のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「鉛筆アイコン」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales2」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAエンタープライズ」を選択します。
   4. 「RADIUS 認証グループ」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「radius」を選択します。
   5. 「RADIUS アカウンティンググループ」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「radius」を選択します。
   6. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。「ダイナミックVLAN」を有効に変更します。
   7. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   8. 「保存」ボタンをクリックし拡張設定画面を閉じます。
4. 無線2の無線の設定を行います。
   1. コンテンツ欄上部にある無線2タブをクリックします。
   2. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   3. 「無線送信の状態」を「有効」に変更します。
   4. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
5. 無線2のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「編集」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales5」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAエンタープライズ」を選択します。
   4. 「RADIUS 認証グループ」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「radius」を選択します。
   5. 「RADIUS アカウンティンググループ」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「radius」を選択します。
   6. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。「ダイナミックVLAN」を有効に変更します。
   7. 「WPAバージョン」をクリックし「WPA3」を選択します。デフォルト設定されているWPA2のアイコンのX印をクリックします。
   8. 「保存」ボタンをクリックし拡張設定画面を閉じます。
6. 無線3の無線の設定を行います。
   1. コンテンツ欄上部にある無線2タブをクリックします。
   2. 無線欄の右上にある「設定」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   3. 「無線送信の状態」を「有効」に変更します。
   4. 「適用」ボタンをクリックし基本設定画面を閉じます。
7. 無線3のVAP0の設定を行います。
   1. VAP欄のVAP0の列の右端にある「編集」ボタンをクリックすると基本設定画面が表示されます。
   2. 「SSID」に「Sales6」と入力します。
   3. 「セキュリティー」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「WPAエンタープライズ」を選択します。
   4. 「RADIUS 認証グループ」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「radius」を選択します。
   5. 「RADIUS アカウンティンググループ」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「radius」を選択します。
   6. 拡張設定タブをクリックし、その下のセキュリティータブをクリックします。「ダイナミックVLAN」を有効に変更します。
   7. 「暗号化プロトコル」の下向きアイコンをクリックすると選択肢が表示されるので「CCMP」を選択します。
   8. 「保存」ボタンをクリックし拡張設定画面を閉じます。
8. Web GUI 右上にある「設定適用」ボタンをクリックすると設定適用画面が表示されます。
9. 「適用」ボタンをクリックすると、設定適用中の表示に切り替わり「設定適用完了しました」と表示されるまで待ちます。
10. 次にCLIからブリッジの設定、VLANの設定、IPアドレスの設定を行い、無線設定を適用します。

        awplus(config)# interface br0 ↓
        awplus(config-if)# encapsulation dot1q 2 ↓
        awplus(config-if)# encapsulation dot1q 10 ↓
        awplus(config-if)# encapsulation dot1q 20 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface br0.20 ↓
        awplus(config-if)# ip address 192.168.20.1/24 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface br0.10 ↓
        awplus(config-if)# ip address 192.168.10.1/24 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface br0.2 ↓
        awplus(config-if)# ip address 192.168.2.1/24 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap1.0 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 0 native vlan 2 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap2.0 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 0 native vlan 2 ↓
        awplus(config-if)# exit ↓

        awplus(config)# interface vap3.0 ↓
        awplus(config-if)# bridge-group 0 native vlan 2 ↓
        awplus(config-if)# end ↓

        awplus# wireless ap-configuration apply ap local ↓

上記Web GUI設定により、ランニングコンフィグ上の無線設定は次のようになります。

    wireless
     security 1 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      radius accounting group radius
      ciphers ccmp
      management-frame-protection enable type required
      dynamic-vlan enable
     security 2 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      radius accounting group radius
      ciphers ccmp
      management-frame-protection enable type required
      dynamic-vlan enable
     security 33 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      radius accounting group radius
      ciphers ccmp
      management-frame-protection enable type required
      dynamic-vlan enable
     network 1
      ssid Sales2
      security 1
     network 17
      ssid allied5
      security 2
     network 33
      ssid Sales6
      security 33
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       multicast-tx-rate 11
       vap 0 network 1
      radio 2
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 17
      radio 3
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 33
     ap local

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F