[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# security mode wep

モード: 無線LANコントローラーモード --> WEP設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless)# security <1-65535> mode wep`

`(config-wireless)# no security <1-65535>`

WEPのセキュリティー設定（キーなど）を編集するためのWEP設定モードに移動する。
このとき、指定したセキュリティー設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したセキュリティー設定を削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | セキュリティー設定番号（この番号は各セキュリティー方式で共通）

### 注意・補足事項

■ 無線ネットワーク設定やWDS接続設定から参照されているセキュリティー設定は削除できない。
■ チャンネルブランケットでの使用はAT-TQ5403、AT-TQ5403eのみサポート。またその場合はVAP「0」に設定すること。
■ WEPの設定は下記のレガシーモードでのみサポート。またその場合はVAP「0」に設定すること。

- 無線1：802.11b/g（mode bg）
- 無線2：802.11a（mode a）

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- security mode wep（無線LANコントローラーモード）
             |
             +- authentication（WEP設定モード）
             +- authentication(local)（WEP設定モード）
             +- index（WEP設定モード）
             +- index(local)（WEP設定モード）
             +- key（WEP設定モード）
             +- key(local)（WEP設定モード）
             +- length（WEP設定モード）
             +- length(local)（WEP設定モード）
             +- type（WEP設定モード）
             +- type(local)（WEP設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F