[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# walled-garden entry(local)

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# walled-garden entry {A.B.C.D|A.B.C.D/M|FQDN}`

`(config-wireless-network-cp)# no walled-garden entry {A.B.C.D|A.B.C.D/M|FQDN}`

キャプティブポータル使用時、Web認証が完了する前のユーザーや未認証のユーザーが閲覧可能なページを指定する。指定したページ以外を閲覧しようとするとWeb認証ページが再度表示される。
no形式で実行した場合は設定した宛先を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPv4アドレス。特定のアドレス宛てに通信したい場合に指定する
`A.B.C.D/M` | IPv4アドレスとサブネットマスク長。特定のアドレス範囲に通信したい場合に指定する
`FQDN` | FQDNアドレス。特定のURL宛てに通信したい場合に指定する。FQDNアドレスではホスト名（ホスト上のパスは含めない）にワイルドカードを使用可能（例：*.examole.com、example.*.com、example.*）

### 注意・補足事項

■ 登録可能なエントリーの最大数は50。
■ FQDNアドレスの一文字目は文字または数字を指定。末尾にハイフンの使用は禁止。各ピリオド間の文字数は63文字以内で指定。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- walled-garden entry(local)（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless network(local)（非特権EXECモード）
show wireless captive-portal network walled-garden(local)（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F