[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-mac nas-id

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth-mac nas-id LINE`

`(config-if)# no auth-mac nas-id`

ポート認証機能において、RADIUSサーバーにNAS(Network Access Server)-Identifier属性を通知するよう設定する。
no形式で実行した場合はNAS-Identifier属性の通知を停止する。
初期設定は通知しない。
本コマンド有効時は、ポート認証機能に関連してRADIUSサーバーに送信するすべての認証用パケットにNAS-Identifier属性が通知される。

### パラメーター

`LINE` | RADIUSサーバーに通知するNAS-Identifier属性に任意の文字列をセットする。1～253文字まで指定可能。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth-mac nas-id（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth-mac enable（インターフェースモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F