# インターフェース / 一般設定

ここでは、各種インターフェースの基本的な操作方法について解説します。

## インターフェースの種類

本製品のおもなインターフェースは次のとおりです。

- Ethernetインターフェース（種別記号：ethX）
  各仮想マシン作成時に設定したネットワークインターフェースのことを表します。設定の仕方は、インストールガイドの「各環境別インストールガイド」をご参照ください。
- 802.1Q Ethernetサブインターフェース（種別記号：ethX.Y）
  802.1Q Ethernetサブインターフェースは、Ethernetインターフェース上に作成する論理的なインターフェースで、インターフェースごとに異なるVLAN IDのタグ付きパケットを送受信できます。
- トンネルインターフェース（種別記号：tunnelX）
  トンネルインターフェースは、IPv4/IPv6ネットワーク上に構築される仮想的なインターフェースです。これを実現するためのプロトコルとしては、次の組み合わせをサポートしています。いずれの方式も下位層としてIPv4またはIPv6を使います。
  - IPsec
  - L2TPv3
  トンネルインターフェース全般については「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsec、L2TPv3トンネルインターフェースについては「VPN」/「IPsec」、「VPN」/「L2TPv3」をご覧ください。

さらに上位の論理インターフェースとしては、IP（IPv4）インターフェースとIPv6インターフェースがあります。
IPインターフェースは、前記インターフェースにIPアドレスを設定することで作成します。
IPv6インターフェースは、前記インターフェースにIPv6アドレスを設定することで作成します。
IPインターフェースは、特殊なインターフェースであるループバックインターフェースにIPアドレスを設定することでも作成可能です。

- ループバックインターフェース（種別記号：lo）

Note

ループバックインターフェースにIPv6アドレスを設定することはできません。

また、AMFマルチテナント機能の使用時には、下記のインターフェースを使うこともできます。

- ブリッジインターフェース（種別記号：brX）

ブリッジインターフェースは、ブリッジ機能のソフトウェアブリッジ（仮想ブリッジ）を代表するインターフェースで、VLANにおけるVLANインターフェースとよく似た存在です。
ソフトウェアブリッジはブリッジング可能インターフェースをグループ化したもので、各ソフトウェアブリッジがそれぞれ独立したブロードキャストドメインを形成します。ブリッジインターフェースにはIPアドレスを設定して、ルーティング用インターフェースとして使用することができます。

## インターフェース名

インターフェース名は、「インターフェースの種類を表す記号（文字列）」と「同一種類の個々のインターフェースを区別するための番号」を組み合わせた形式で表します。ただし、ループバックインターフェースの名前は、種別記号だけで構成されています。次にインターフェース名の具体例を示します。

- ethX（Ethernetポート）
  Ethernetインターフェースはeth0、eth1・・・ で表します。
- ethX.Y（Ethernetサブインターフェース）
  Ethernetサブインターフェースはeth0.1、eth1.1・・・ で表します。
- tunnelX（トンネルインターフェース）
  トンネルインターフェースはtunnel0、tunnel1・・・ で表します。
- lo（ループバックインターフェース）
  前述のとおり、ループバックインターフェースにはインターフェース番号がないため、つねに「lo」という名前になります。
- brX（ブリッジインターフェース）
  ブリッジインターフェースはbr1、br2・・・で表します。Xの部分はbridgeコマンドでソフトウェアブリッジを作成したときに指定した番号です。

## インターフェースの指定方法

インターフェースに対する設定コマンドを実行するときは、グローバルコンフィグモードのinterfaceコマンドで設定対象のインターフェース名を指定し、該当インターフェースの設定を行うためのインターフェースモードに入る必要があります。
次に例を示します。
Ethernetインターフェースeth1の設定を行うため、インターフェースモードに移行する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)#

## インターフェースの設定例

以下では、インターフェースの設定を行う具体的なコマンド例を示します。
なお、ここではあくまでもインターフェース設定の概要を示すことが目的なので、設定内容の詳細については、それぞれのコマンドのページや機能解説編をご覧ください。
Ethernetインターフェースにメモ（説明文）を付けます。説明文はshow interfaceコマンドで表示されます。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# description WAN port

Ethernetインターフェースeth1にIPアドレスを設定します。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# ip address 192.168.10.1/24

ループバックインターフェースにIPアドレスを設定します。

    awplus(config)# interface lo
    awplus(config-if)# ip address 192.168.1.1/32

## インターフェースの情報確認

インターフェースの全般的な情報は、show interfaceコマンドで確認します。

    awplus# show interface