# インストールガイド / Nutanix (AHV)編

Nutanix (AHV)上に本製品をセットアップする手順と本製品の基本的な操作方法を説明します。
Note

本解説編では、仮想化環境であるNutanix (AHV)自体のセットアップについては触れていません。これについては同製品のマニュアルをご覧ください。また、本製品をNutanix (AHV)上で使用する場合の必要動作環境については、「インストールガイド」/「はじめに」の「動作環境」をご覧ください。

Note

本解説編で説明している作業の大部分は、管理用PCからWebブラウザーでNutanix (AHV)のWeb管理画面にアクセスして行います。Nutanix (AHV)のWeb管理画面の使用方法については、同製品のマニュアルをご参照ください。

## 本製品のセットアップ

本製品をNutanix (AHV)上にセットアップする大まかな手順は次のとおりです。

1. イメージファイルの準備
   本製品のインストールに使うISOイメージファイルをNutanix (AHV)ホストにアップロードします。
2. 仮想マシンの作成
   Nutanix (AHV)ホスト上に、本製品をインストール・実行するための仮想マシンを作成します。
3. 本製品のインストール
   インストール用のISOイメージファイルから仮想マシンを起動し、本製品をインストールします。

### イメージファイルの準備

最初に、本製品のインストールに使うISOイメージファイルをNutanix (AHV)ホストにアップロードします。

1. 本製品のインストールに使うファームウェアイメージファイル（ISOイメージファイル）を管理用PCにダウンロードします。
   ファームウェアイメージファイルの入手方法については「インストールガイド」/「はじめに」をご参照ください。
   使用するイメージファイルは以下のとおりです。「X.Y.Z-A.B」の部分にはバージョンが入ります。

       vaa-X.Y.Z-A.B.iso

2. 管理用PCのWebブラウザーにNutanix (AHV)ホストのIPアドレスを入力し、ログイン画面でユーザー名・パスワードを入力してNutanix (AHV)のWeb管理画面にログインします。
3. 管理画面上部のドロップダウンメニューから「設定」を選択します。
   （ドロップダウンメニューのラベル（表示文字列）は可変で、現在表示している画面またはメニューを表します。ログイン直後は「ホーム」と表示されています）

4. 「設定」画面の「イメージ設定」をクリックします。

5. 「Image Configuration」画面の「+ イメージをアップロード」をクリックします。

6. 「Create Image」画面で下記のとおり入力・選択して、「保存」をクリックします。
   - Name: 任意のイメージ名を入力
   - Image type: 「ISO」を選択
   - Storage Container: 任意のものを選択
   - Image Source: 「Upload a file」を選択し、「Choose File」ボタンをクリックして手順1で管理用PCにダウンロードしたISOイメージファイルを指定

### 仮想マシンの作成

本製品をインストール・実行するために必要な仮想マシンをNutanix (AHV)ホスト上に作成します。

1. 管理画面上部のドロップダウンメニューから「仮想マシン」を選択します。
2. 「テーブル」を選択します。

3. 「+ 仮想マシンを作成」をクリックします。

4. 「Create VM」画面の各セクションで下記のとおり入力・選択します。
   「General Configuration」セクション
   - Name: 任意の仮想マシン名を入力

   「Compute Details」セクション
   - vCPU(s): 2以上の値を入力
   - Memory: 1以上の値を入力

5. 「Create VM」画面の「Disks」セクションで「CD-ROM」行の鉛筆マークをクリックします。

6. 「Update Disk」画面で下記のとおり選択して「Update」をクリックします。
   - オペレーション: 「イメージサービスからクローン」を選択
   - イメージ: 「イメージファイルの準備」 で作成したインストール用イメージ名を選択

7. 「Create VM」画面に戻るので「Disks」セクションの「+ Add New Disk」をクリックします。

8. 「Add Disk」画面で下記のとおり入力して「Add」をクリックします。
   - サイズ: 32以上の値を入力

9. 「Create VM」画面に戻るので「Network Adapters (NIC)」セクションの「+ Add New NIC」をクリックします。

10. 「Create NIC」画面で下記のとおり選択して「追加」をクリックします。
    - Subnet Name: 任意の適切なネットワークを選択

11. 「Create VM」画面に戻ったら「Save」をクリックします。

### 本製品のインストール

仮想マシンの作成が完了したら、すでに設定済みのインストール用ISOイメージから仮想マシンを起動し、仮想マシンに本製品をインストールします。

1. 管理画面上部のドロップダウンメニューから「仮想マシン」を選択します。
2. 作成した仮想マシンを右クリックし、コンテキストメニューから「Power On」を選択します。
   これにより、本製品のインストール用ISOイメージから仮想マシンが起動します。
3. 作成した仮想マシンを右クリックし、コンテキストメニューから「Launch Console」を選択します。
   本製品のコンソール画面が表示され、起動メッセージの後、ログインプロンプトが表示されます。

4. ユーザー名 manager、パスワード friend でログインします。

       awplus login: manager ↓
       Password: friend ↓（実際には表示されません）

5. 次のプロンプトが表示されるので、「Y」キーを押すとインストールが開始され、完了するとコマンドプロンプトが表示されます。

       The system has been booted from removable media.
       Bootup has successfully completed.

       Install this release to disk? (y/n): y
       Installing release... OK

       AlliedWare Plus (TM) 5.5.6 xx/xx/xx xx:xx:xx

       awplus>

6. 以上で本製品のインストールは完了です。

## 本製品の基本操作

本製品の起動、停止、コンソールへのアクセス、ファームウェアのアップグレード/ダウングレードなど基本的な操作方法を説明します。

### 本製品の起動

本製品の仮想マシンは次の手順で起動します。

1. 管理画面上部のドロップダウンメニューから「仮想マシン」を選択します。
2. 作成した仮想マシンを右クリックし、コンテキストメニューから「Power On」を選択します。これにより、本製品のインストール用ISOイメージから仮想マシンが起動します。

### 本製品の停止

本製品の仮想マシンは次の手順で停止します。

1. 管理画面上部のドロップダウンメニューから「仮想マシン」を選択します。
2. 作成した仮想マシンを右クリックし、コンテキストメニューから「Power Off Actions」を選択します。
3. 「Power off VM」画面が開くので「パワーオフ」を選択して「Submit」をクリックします。

### コンソールへのアクセス

本製品のコンソールには次の手順でアクセスできます。

1. 管理画面上部のドロップダウンメニューから「仮想マシン」を選択します。
2. 作成した仮想マシンを右クリックし、コンテキストメニューから「Launch Console」を選択します。
3. 「仮想マシン」画面が開き、本製品のコンソール画面が表示されます。

### ファームウェアのアップグレード/ダウングレード

本製品のファームウェアをアップグレード/ダウングレードする場合は、次の手順にしたがってください。

1. 「イメージファイルの準備」 の手順にしたがい、アップグレード/ダウングレード先バージョンのインストール用ISOイメージをNutanix (AHV)ホストにアップロードしてください。
2. 本製品の仮想マシンが実行中の場合は、「本製品の停止」 の手順にしたがい、本製品を停止してください。
3. 本製品の仮想マシンを右クリックし、コンテキストメニューから「Update」を選択します。
4. 「Update VM」画面の「Disks」セクションでCD-ROM行右側の鉛筆マークをクリックします。
   Note

   「CD-ROM」が空でないときは上矢印マークをクリックして空にしてから、鉛筆マークをクリックします。

5. 「Update Disk」画面で下記のとおり選択して「Update」をクリックします。
   - オペレーション: 「イメージサービスからクローン」を選択
   - イメージ: アップグレード/ダウングレード先バージョンのインストール用イメージを選択
6. 「Update VM」画面に戻ったら「Save」をクリックします。
7. 「本製品の起動」 の手順にしたがい、本製品を起動します。
8. 「コンソールへのアクセス」 の手順にしたがい、本製品の仮想マシンウィンドウを開きます。
9. 本製品のコンソール画面が表示され、起動メッセージの後、ログインプロンプトが表示されます。
10. ユーザー名 manager、パスワード friend でログインします。

        awplus login: manager ↓
        Password: friend ↓（実際には表示されません）

11. 次のプロンプトが表示されるので、「Y」キーを押すとアップグレード/ダウングレードが開始され、完了するとコマンドプロンプトが表示されます。

        The system has been booted from removable media.
        Bootup has successfully completed.

        Install this release to disk? (y/n): y
        Installing release...

        AlliedWare Plus (TM) 5.5.6 xx/xx/xx xx:xx:xx

        awplus>

12. 以上で本製品のアップグレード/ダウングレードは完了です。