# ip route

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP / 経路制御

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip route DESTINATION {GATEWAY | IFNAME | null} [<1-255>] [description TEXTLINE]`

`(config)# no ip route DESTINATION {GATEWAY | IFNAME | null} [<1-255>]`

## コマンド説明

IP経路表にスタティック経路を追加する。
no形式で実行した場合は指定したスタティック経路を削除する。

## パラメーター

`DESTINATION`
  宛先ネットワークアドレス。次のいずれかの形式で指定する。なお、デフォルト経路を追加する場合は、宛先ネットワークアドレスとして0.0.0.0/0または0.0.0.0 0.0.0.0を指定する
  `A.B.C.D/M`
    IPアドレスとプレフィックス長で指定する形式
  `A.B.C.D W.X.Y.Z`
    IPアドレスとサブネットマスクで指定する形式
`GATEWAY := A.B.C.D`
  転送先（ネクストホップ）のIPアドレス。詳細は書式パターンを参照
`IFNAME`
  出力インターフェース名。詳細は書式パターンを参照
`null`
  ブラックホール経路を登録する場合に指定する特殊なインターフェース名。nullを指定した場合、該当経路宛てのパケットは転送されずに破棄される。詳細は書式パターンを参照
`<1-255>`
  管理距離（経路選択時の優先度）。同じサブネット長のスタティック経路を複数登録する場合に、それらの間で優先順位を付けたい場合に本値を使用可能（フローティングスタティックルートの利用）。値が小さいほど優先度が高い。省略時はスタティック経路のデフォルト値である1となる
`description TEXTLINE`
  説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

## 使用例

172.20.53.0/24へのスタティック経路を登録する。

    awplus(config)# ip route 172.20.53.0/24 172.17.28.254

サブネットマスクを使って次のように指定しても同じ。

    awplus(config)# ip route 172.20.53.0 255.255.255.0 172.17.28.254

デフォルト経路を172.17.28.32に向ける。

    awplus(config)# ip route 0.0.0.0/0 172.17.28.32

10.0.0.0/8宛てのパケットを転送せずに破棄するよう設定する。

    awplus(config)# ip route 10.0.0.0/8 null

## 注意・補足事項

管理距離255を持つ経路は「信頼できない経路」と見なされ、FIB（IP転送表）に登録されない（IPパケットの転送には使われない）。
非ポイントツーポイントのトンネルインターフェースを使用してルーティングを行う場合は、ポイントツーポイントのトンネルインターフェースと異なりネクストホップアドレスを明確にする必要がある。そのため、本コマンドでスタティック経路を登録するときは、該当トンネルインターフェースを送出インターフェースとして指定するのではなく、ネクストホップアドレスを明示的に指定すること。
経路追加時の書式には次のパターンがある。
Note

以下の説明において、「非ポイントツーポイントインターフェース」とは、次のインターフェースを指します（802.1Qサブインターフェースを含む）。

- Ethernetインターフェース
- ブリッジインターフェース
- L2TPv3トンネルインターフェース

また、「ポイントツーポイントインターフェース」とは、次のインターフェースを指します。

- トンネルインターフェース（前記「非ポイントツーポイントインターフェース」に含まれるものを除く）

- ネクストホップ（転送先）が非ポイントツーポイントインターフェース上に存在する場合

  `ip route DESTINATION GATEWAY [<1-255>]`

- ネクストホップ（転送先）がポイントツーポイントインターフェース（IFNAME）上に存在する場合

  `ip route DESTINATION IFNAME [<1-255>]`

- 該当宛先のパケットを転送せずに破棄する場合

  `ip route DESTINATION null [<1-255>]`

## コマンドツリー

## 関連コマンド