# bridge-group

モード
  AMFコンテナコンフィグモード
カテゴリー
  ブリッジング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-atmf-container)# bridge-group <1-300>`

`(config-atmf-container)# no bridge-group`

## コマンド説明

対象AMFコンテナの外部接続用インターフェース（eth1）を、指定したソフトウェアブリッジに接続する。
no形式で実行した場合は、接続を解除する。

## パラメーター

`<1-300>`
  ブリッジ番号。ブリッジは、グローバルコンフィグモードのbridgeコマンドであらかじめ作成しておく必要がある

## 使用例

AMFコンテナ「abc」の外部接続用インターフェース（eth1）をソフトウェアブリッジ「1」に接続する。

    awplus(config)# atmf container abc
    awplus(config-atmf-container)# bridge-group 1

ブリッジ「1」とAMFコンテナ「abc」の外部接続用インターフェース（eth1）の接続を解除する。

    awplus(config)# atmf container abc
    awplus(config-atmf-container)# no bridge-group

## 注意・補足事項

本コマンドは、AMF CloudのAMFマルチテナント機能でのみ使用可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド