# snmp-server host

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] snmp-server host TRAPHOST [traps] [version 1] COMMUNITY`

`(config)# [no] snmp-server host TRAPHOST [traps|informs] version 2c COMMUNITY`

`(config)# [no] snmp-server host TRAPHOST [traps|informs] version 3 SECLEVEL USER`

## コマンド説明

SNMPコミュニティーに通知メッセージ（TRAPおよびInform Request）の送信先ホストを追加する。
no形式で実行した場合は、指定した送信先ホストを削除する。

## パラメーター

`TRAPHOST := {A.B.C.D|X:X::X:X}`
  通知メッセージの送信先アドレス
  `A.B.C.D`
    通知メッセージの送信先IPv4アドレス
  `X:X::X:X`
    通知メッセージの送信先IPv6アドレス
`traps|informs`
  通知メッセージの形式。次の2つから選択する。省略時はtraps
  `traps`
    通知メッセージをTRAP形式（応答確認なし）で送信する場合に指定する。TRAPのフォーマットはversionで指定する。version 1および2cのときはCOMMUNITYパラメーターでコミュニティー名を指定すること。また、version 3のときはSECLEVELでセキュリティーレベルを、USERでユーザー名を指定すること
  `informs`
    （v2c/v3）通知メッセージをInform Request形式（応答確認あり）で送信する場合に指定する。version 2cおよび3のときだけ有効。version 2cのときはCOMMUNITYパラメーターでコミュニティー名を指定すること。また、version 3のときは、USERパラメーターでSNMPユーザー名を指定すること
`version {1|2c|3}`
  通知メッセージのバージョン。省略時は1と見なされる
`COMMUNITY`
  （v1/v2c）SNMPv1/v2cコミュニティー名
`SECLEVEL := {auth|priv|noauth}`
  （v3）通知メッセージの認証において求められるセキュリティーレベルを以下の3つから選択して指定する。USERパラメーターで指定するユーザーのセキュリティーレベルと同じレベルを指定すること
  `auth`
    認証あり・暗号化なし（authNoPriv）
  `priv`
    認証あり・暗号化あり（authPriv）
  `noauth`
    認証なし・暗号化なし（noAuthNoPriv）
`USER`
  （v3）SNMPv3ユーザー名

## 使用例

コミュニティー「viewers」所属のSNMPマネージャー「192.168.10.2」に対し、SNMP通知メッセージをバージョン2c TRAP形式で送信するよう設定する。

    awplus(config)# snmp-server host 192.168.10.2 traps version 2c viewers

## コマンドツリー

## 関連コマンド