# encapsulation dot1q

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  ブリッジング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] encapsulation dot1q <1-4094>`

## コマンド説明

対象インターフェース上に802.1Qサブインターフェースを追加する。
no形式で実行した場合は対象インターフェース上の指定した802.1Qサブインターフェースを削除する。
802.1Qサブインターフェースを作成可能な下位インターフェースは次のとおり。

- Ethernetインターフェース（ethX）
- L2TPv3トンネルインターフェース（tunnelX）

本コマンドで作成した802.1Qサブインターフェースにはインターフェース名「ethX.Y」（Xは同種内でのインターフェース番号、Yは本コマンドで指定するVLAN ID）が割り当てられ、L2インターフェースとして、本コマンドで指定したVLAN IDのタグ付きフレームを送受信するようになる。

## パラメーター

`<1-4094>`
  VLAN ID

## 使用例

Ethernetインターフェースeth0上に、VLAN ID「10」、「20」、「30」のタグ付きフレームを送受信する802.1Qサブインターフェース「eth0.10」、「eth0.20」、「eth0.30」を作成する。

    awplus(config)# interface eth0
    awplus(config-if)# encapsulation dot1q 10
    awplus(config-if)# encapsulation dot1q 20
    awplus(config-if)# encapsulation dot1q 30
    awplus(config-if)# exit

## 注意・補足事項

1つのインターフェース上に作成できるサブインターフェースは80個まで。

## コマンドツリー

## 関連コマンド