# bridge

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  ブリッジング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] bridge <1-300>`

## コマンド説明

ソフトウェアブリッジを作成する。
no形式で実行した場合はソフトウェアブリッジを削除する。
ソフトウェアブリッジを作成すると、該当ブリッジ全体を表すブリッジインターフェース「brX」（Xはソフトウェアブリッジ番号）が自動的に作成される。
本コマンドでソフトウェアブリッジを作成した後、bridge-groupコマンド（AMFコンテナコンフィグモード）でAMFコンテナを、bridge-groupコマンド（インターフェースモード）でインターフェースをソフトウェアブリッジに割り当てると、同一ソフトウェアブリッジ所属のAMFコンテナとインターフェース間でブリッジングが行われるようになる。

## パラメーター

`<1-300>`
  ソフトウェアブリッジ番号

## 使用例

ソフトウェアブリッジ10を作成する。

    awplus(config)# bridge 10

ソフトウェアブリッジ10を削除する。

    awplus(config)# no bridge 10

## 注意・補足事項

本コマンドは、AMF CloudのAMFマルチテナント機能でのみ使用可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド