# ipv6 route

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御

## 構文

コマンド構文

`(config)# ipv6 route X:X::X:X/M {GATEWAY & IFNAME | null} [<1-255>] [description TEXTLINE]`

`(config)# no ipv6 route X:X::X:X/M [{GATEWAY & IFNAME | null} [<1-255>]]`

## コマンド説明

IPv6経路表にスタティック経路を追加する。
no形式で実行した場合は指定したスタティック経路を削除する。

## パラメーター

`X:X::X:X/M`
  宛先ネットワークアドレス。IPv6アドレスとプレフィックス長で指定する。なお、デフォルト経路を追加する場合は、宛先ネットワークアドレスとして「::/0」（「0:0:0:0:0:0:0:0/0」の省略形）を指定する
`GATEWAY := X:X::X:X [IFNAME]`
  転送先（ネクストホップ）のIPv6アドレス。詳細は書式パターンを参照
`IFNAME`
  出力インターフェース名。詳細は書式パターンを参照
`null`
  ブラックホール経路を登録する場合に指定する特殊なインターフェース名。nullを指定した場合、該当経路宛てのパケットは転送されずに破棄される
`<1-255>`
  管理距離（経路選択時の優先度）。同じサブネット長のスタティック経路を複数登録する場合に、それらの間で優先順位を付けたい場合に本値を使用可能（フローティングスタティックルートの利用）。値が小さいほど優先度が高い。省略時はスタティック経路のデフォルト値である1となる
`description TEXTLINE`
  説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

## 使用例

2001:db8:2::/48へのスタティック経路を登録する。

    awplus(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 2001:db8:1:10::1

2001:db8:2::/48へのスタティック経路を登録する。ネクストホップをリンクローカルアドレスで指定するときは、送出インターフェースの指定が必須なので注意すること。

    awplus(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 fe80::1 eth0

デフォルト経路をeth0上のfe80::2に向ける。

    awplus(config)# ipv6 route ::/0 fe80::2 eth0

## 注意・補足事項

経路追加時の書式には次のパターンがある。
Note

以下の説明において、「非ポイントツーポイントインターフェース」とは、次のインターフェースを指します（802.1Qサブインターフェースを含む）。

- Ethernetインターフェース
- ブリッジインターフェース
- L2TPv3トンネルインターフェース

また、「ポイントツーポイントインターフェース」とは、次のインターフェースを指します。

- トンネルインターフェース（前記「非ポイントツーポイントインターフェース」に含まれるものを除く）

- ネクストホップ（転送先）が非ポイントツーポイントインターフェース上に存在する場合

  `ipv6 route X:X::X:X/M GATEWAY [<1-255>]`

  ネクストホップがリンクローカルアドレスの場合は出力インターフェース（IFNAME）も指定

  `ipv6 route X:X::X:X/M GATEWAY IFNAME [<1-255>]`

- ネクストホップ（転送先）がポイントツーポイントインターフェース（IFNAME）上に存在する場合

  `ipv6 route X:X::X:X/M IFNAME [<1-255>]`

- 該当宛先のパケットを転送せずに破棄する場合

  `ipv6 route X:X::X:X/M null [<1-255>]`

## コマンドツリー

## 関連コマンド