# bridge-group

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  ブリッジング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# bridge-group <1-300>`

`(config-if)# no bridge-group`

## コマンド説明

対象AMF Cloud仮想マシンの外部接続用インターフェース（eth0.x）を、指定したソフトウェアブリッジに接続する。
no形式で実行した場合は、接続を解除する。

## パラメーター

`<1-300>`
  ソフトウェアブリッジ番号。ソフトウェアブリッジはbridgeコマンドであらかじめ作成しておく必要がある

## 使用例

AMF Cloud仮想マシンの外部接続用インターフェース（eth0.2）をソフトウェアブリッジ「2」に接続する。

    awplus(config)# interface eth0.2
    awplus(config-if)# bridge-group 2

ソフトウェアブリッジ「2」とAMF Cloud仮想マシンの外部接続用インターフェース（eth0.2）の接続を解除する。

    awplus(config)# interface eth0.2
    awplus(config-if)# no bridge-group

## 注意・補足事項

本コマンドは、AMF CloudのAMFマルチテナント機能でのみ使用可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド