# show arp

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / ARP

## 構文

コマンド構文

`> show arp`

## コマンド説明

ARPキャッシュの内容を表示する。

## 使用例

    awplus> show arp
    IP Address      LL Address       Interface            Port        Type
    192.168.20.21   0000.c00a.0403   eth1                 -           dynamic
    192.168.10.11   0000.c00a.0303   eth2                 -           dynamic
    192.168.20.23   0000.c00a.0405   eth1                 -           dynamic
    192.168.10.10   0000.c00a.0302   eth2                 -           dynamic
    192.168.10.15   0000.c00a.0304   eth2                 -           dynamic
    192.168.20.24   0000.c00a.0406   eth1                 -           dynamic

表 1
IP Address | IPアドレス
LL Address | リンク層アドレス（MACアドレス）
Interface | インターフェース名
Port | 空欄
Type | エントリー種別。static（スタティックエントリー）、dynamic（ダイナミックエントリー）のいずれか

## 関連コマンド