# interface

モード
  グローバルコンフィグモード --> インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# interface {IFRANGE|lo}`

## コマンド説明

指定したインターフェースの設定を行うインターフェースモードに移行する。
本コマンドで指定できるインターフェースは次のとおり。

表 1
形式 | インターフェース種別 | 備考
ethX | Ethernetインターフェース | XはEthernetインターフェース番号
ethX.Y | 802.1Q Ethernetサブインターフェースポート | XはEthernetインターフェース番号、Yは該当Ethernetインターフェース上のサブインターフェース番号で、encapsulation dot1qコマンドで指定したVLAN IDに等しい
brX | ブリッジインターフェース | Xはソフトウェアブリッジ番号（1～120）。これはbridgeコマンドで指定した番号のこと ※AMF CloudのAMFマルチテナント機能でのみ使用可能
tunnelX | トンネルインターフェース | Xはトンネルインターフェース番号（0～999）。トンネルインターフェースの作成時には、本コマンドで任意の番号を指定できる。詳細は解説編を参照
lo | ループバックインターフェース | つねに「lo」

インターフェースモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## パラメーター

`IFRANGE`
  インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。ただし、種類が異なるインターフェースを同時に指定することはできない
`lo`
  ループバックインターフェース

## 使用例

Ethernetインターフェースeth1の設定を行うため、インターフェースモードに移行する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)#

## 注意・補足事項

下記「コマンドツリー」からもわかるように、インターフェースモードではさまざまなコマンドを実行できるが、対象インターフェースの種別によって、実際に有効なコマンドは制限される。
インターフェース名は複数指定できるが、種類の異なるインターフェースを同時に指定するとエラーになる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド