# max-clients(local)

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# max-clients <0-255>`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no max-clients`

## コマンド説明

対象無線インターフェースにおいて、アクセスポイントに接続可能な無線クライアントの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<0-255>`
  最大クライアント接続数。初期値は255

## 注意・補足事項

無線インターフェース（radio）が2、3の場合の設定値は`<0-240>`。初期値は240

## コマンドツリー

## 関連コマンド