# 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

AP共通設定（APプロファイル）は、以下のコマンドで設定、確認します。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
設定コマンド
AP共通設定（APプロファイル）モードへの移行 |  | ap-profile local(local)（無線設定モード）
リセットボタン | 有効 | initialization-button enable(local)（APプロファイルモード）
LED表示 | 有効 | led enable(local)（APプロファイルモード）
MACフィルター | 未設定 | wireless-mac-filter(local)（APプロファイルモード）
コメント（説明文） | 未設定 | description(local)（APプロファイルモード）
キャプティブポータルの仮想IPアドレス | 未設定 | captive-portal virtual-ip(local)（APプロファイルモード）
MLOネットワーク | 無効 | mlo enable(local)（APプロファイルモード）
USBポート | 無効 | usb-port enable(local)（APプロファイルモード）
設定コマンド（無線インターフェース単位）
無線インターフェースごとの設定開始 |  | radio(local)（APプロファイルモード）
無線電波の送受信 | 無効 | enable(local)（APプロファイル・無線モード）
所属先無線ネットワーク（VAP単位） | 未設定 | vap(local)（APプロファイル・無線モード）
無線モード（プロトコル） | 各種設定により異なる | mode(local)（APプロファイル・無線モード）
使用帯域幅 | 20MHz | bandwidth(local)（APプロファイル・無線モード）
自動選択候補チャンネル | all | channels(local)（APプロファイル・無線モード）
無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | station-isolation enable(local)（APプロファイル・無線モード）
接続可能クライアント数 | 500 | max-clients(local)（APプロファイル・無線モード）
エアタイムフェアネス | 無効 | airtime-fairness mode(local)（APプロファイル・無線モード）
MU-MIMO | 無効 | mu-mimo enable(local)（APプロファイル・無線モード）
近隣AP検出 | 無効 | neighbor-ap-detection enable(local)（APプロファイル・無線モード）
1チャンネルごとの近隣AP検出 | 無効 | single-channel-scan enable(local)（APプロファイル・無線モード）
スキャン間隔 | 60秒 | single-channel-scan interval(local)（APプロファイル・無線モード）
スキャン時間 | 50ミリ秒 | single-channel-scan duration(local)（APプロファイル・無線モード）
スキャン結果保持時間 | 3600秒 | single-channel-scan keep-data-time(local)（APプロファイル・無線モード）
レガシーレート | all | legacy-rates(local)（APプロファイル・無線モード）
OFDMA | 無効 | ofdma enable(local)（APプロファイル・無線モード）
Zero Wait DFS | 無効 | zero-wait-dfs enable(local)（APプロファイル・無線モード）
マルチキャスト送信レート | 無線1は11, 無線2は6 | multicast-tx-rate(local)（APプロファイル・無線モード）
RTSしきい値 | 2347 | rts-threshold(local)（APプロファイル・無線モード）
Wi-Fiマルチメディア（WMM） | 有効 | wmm enable(local)（APプロファイル・無線モード）
APSD | 無効 | apsd enable(local)（APプロファイル・無線モード）
アクセスポイントのEDCAパラメーター | データ種別により異なる | edca-parameters ap(local)（APプロファイル・無線モード）
無線クライアントのEDCAパラメーター | データ種別により異なる | edca-parameters sta(local)（APプロファイル・無線モード）
確認コマンド
AP共通設定（APプロファイル）の表示 |  | show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）
無線の送受信パケット・バイト数の表示 |  | show wireless ap counter(local)（非特権EXECモード）

## VAP基本設定

ここでは、任意のVAPを有効にし、無線ネットワーク設定を割り当てる方法について説明します。

1. VAPで使用するセキュリティーとネットワークの設定を行います。
   1. WPAパーソナルのセキュリティー設定を作成します。
      ここでは、セキュリティー設定番号を「2」とします。

          awplus(config)# wireless
          awplus(config-wireless)# security 2 mode wpa-personal

   2. WPAパーソナルのセキュリティーキーの設定を行います。
      ここでは、セキュリティーキーを「1234567890」とします。

          awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key 1234567890
          awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# exit

   3. VAPで使用する無線ネットワーク設定を作成します。
      ここでは無線ネットワーク設定番号を「2」とします。

          awplus(config-wireless)# network 2

   4. SSIDを指定します。
      ここでは、SSIDを「network2」とします。

          awplus(config-wireless-network)# ssid network2

   5. 手順3で設定したネットワークにセキュリティーを割り当てます。

          awplus(config-wireless-network)# security 2
          awplus(config-wireless-network)# exit

2. ネットワーク設定をVAP2に割り当てます。
   1. ローカルAP用のAPプロファイル「local」を編集するためAPプロファイルモードに入ります。

          awplus(config-wireless)# ap-profile local

   2. APプロファイル・無線モードに移行し無線1を有効にします。

          awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable

   3. VAP2にネットワーク設定を割り当てます。

          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2

      Note

      無線2のVAPにもネットワーク設定を割り当てる場合は、下記コマンドを実行してください。

          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# exit
          awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 2
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2

3. 特権EXECモードに戻り、設定を適用します。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end
       awplus# wireless ap-configuration apply ap local

## MLOネットワーク

MLO（Multi-Link Operation）は、複数の無線（無線1、無線2、無線3）を同時に使用して通信を行う機能です。
MLOを利用した無線ネットワーク（MLOネットワーク）は4つまで設定できます。

### 基本仕様

- 利用可能なMLOネットワークは「MLO 1」～「MLO 4」の4つです。
- MLOネットワークはデフォルト無効です。後述の「基本設定」にしたがって有効化し、VAPの割り当てとブリッジ設定を行うことで利用可能になります。
- MLOネットワークに割り当てることのできるVAPは各無線のVAP4～VAP7です。同一のMLOネットワークに割り当てるVAPの番号は使用するすべての無線で揃えてください。
- MLOネットワークでは以下のセキュリティー方式のみ使用可能です。
  - Enhanced Open
  - WPAパーソナル（WPA3）
  - WPAエンタープライズ（WPA3）
- MLOの設定を行うと、MLOネットワークに対応するMLOインターフェース「mldX」（Xは0～3）が利用可能になります。
  MLOネットワークとインターフェース名の対応は以下のとおりです。インターフェース名が「mlo」ではなく「mld」であることと、番号が1つずれていることにご注意ください。

  MLOネットワーク | インターフェース名
  MLO 1 | mld0
  MLO 2 | mld1
  MLO 3 | mld2
  MLO 4 | mld3

- MLOインターフェース「mldX」はブリッジング用インターフェースとしての使用のみサポートです。任意のソフトウェアブリッジに割り当てて使用してください。

### 設定手順

以下、MLOネットワークを使用するために必要な手順を示します。
ここでは、次の構成を仮定します。実際に使用する際は、ご利用のネットワーク環境に合わせて適宜読み替えてください。

- MLOネットワーク番号は「1」（MLO 1）を使用
- 無線1、無線2、無線3を同時使用
  - 各無線のVAP4を使用
- ブリッジ「0」に割り当てて有線ポートeth1と接続
- 無線ネットワーク設定番号は「1001」を使用
  - SSID：mlo1network
- セキュリティー設定番号は「1001」を使用
  - セキュリティー方式：WPAパーソナル
  - WPAバージョン：WPA3
  - セキュリティーキー：mlo1password

1. MLOネットワークで使用するセキュリティー設定を作成し、セキュリティー方式とセキュリティーキーを指定します。
   Note

   MLOネットワークのセキュリティー方式にはEnhanced Open、WPAパーソナル（WPA3）、WPAエンタープライズ（WPA3）のいずれかを使用してください。

       awplus(config)# wireless
       awplus(config-wireless)# security 1001 mode wpa-personal
       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# versions wpa3
       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# ciphers ccmp gcmp
       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key mlo1password
       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# exit

2. MLOネットワークで使用する無線ネットワーク設定を作成し、SSIDとセキュリティー設定番号を指定します。

       awplus(config-wireless)# network 1001
       awplus(config-wireless-network)# ssid mlo1network
       awplus(config-wireless-network)# security 1001
       awplus(config-wireless-network)# exit

3. ローカルAP用のAPプロファイル「local」を編集するためAPプロファイルモードに入ります。

       awplus(config-wireless)# ap-profile local

4. MLOネットワーク「1」を有効にします。これにはmlo enable(local)コマンドを使います。

       awplus(config-wireless-ap-prof)# mlo 1 enable

5. 無線1のVAP4をMLOネットワーク「1」に割り当て、無線ネットワーク設定番号を指定します。これには、vap(local)コマンドのmloおよびnetworkパラメーターを使用します。また、無線送信を有効にします。
   Note

   MLOネットワークに割り当てるVAPはVAP4～VAP7から選択する必要があります。

       awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1
       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 4 network 1001 mlo 1
       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable
       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# exit

6. 同様に、無線2と無線3のVAP4をMLOネットワーク「1」に割り当て、無線ネットワーク設定を指定します。また、無線送信を有効化します。
   Note

   同一MLOネットワークに割り当てるVAPの番号は使用するすべての無線で揃えてください。

       awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 2
       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 4 network 1001 mlo 1
       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable
       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# exit
       awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 3
       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 4 network 1001 mlo 1
       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable
       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end

7. ここまでの設定でMLOネットワーク「1」に対応するインターフェース「mld0」が使えるようになるため、これと有線ポート「eth1」をブリッジ「0」に割り当てます。

       awplus# configure terminal
       awplus(config)# interface mld0
       awplus(config-if)# bridge-group 0 native vlan 1
       awplus(config-if)# exit
       awplus(config)# interface eth1
       awplus(config-if)# bridge-group 0 native vlan 1
       awplus(config-if)# end

8. 無線設定を適用します。

       awplus# wireless ap-configuration apply ap local

設定は以上です。

## USBポートの有効化

本製品のUSBポートはデフォルト無効です。
USBポートを使用する場合は以下の手順で有効化してください。
Note

USBポートを無効化する場合は手順2のusb-port enable(local)コマンドをno形式で実行してください。

1. 無線設定モードに移行し、さらに「local」プロファイルを対象としたAPプロファイルモードに移行します。

       awplus(config)# wireless
       awplus(config-wireless)# ap-profile local

2. usb-port enable(local)コマンドでUSBポートを有効にします。

       awplus(config-wireless-ap-prof)# usb-port enable

3. 特権EXECモードに戻り、設定を適用します。

       awplus(config-wireless-ap-prof)# end
       awplus# wireless ap-configuration apply ap local