# 設定例集#214: WPA2/WPA3パーソナルを使用した無線ネットワーク設定とtransix IPv4接続（DS-Lite）サービスを利用したインターネット接続設定

DS-Lite（Dual Stack Lite）によってIPv4 over IPv6トンネルを構築し、NTT東日本・NTT西日本が提供するフレッツ 光ネクスト回線を利用したIPv6 IPoE接続経由でIPv6インターネットだけでなく、IPv4インターネットにも接続するための設定例です。
無線セキュリティーには、WPAパーソナルを使用します。
本例はインターネットマルチフィード株式会社が提供する「transix IPv4接続（DS-Lite）サービス」を利用した接続設定例となります。
本例では3つのVAPを1つのIPセグメントにし、インターネットへの通信のみを許可するよう設定します。

## 構成

表 1：無線の基本設定
VAPインターフェース | SSID | セキュリティー方式 | セキュリティーキー | WPAバージョン
vap1.0 | 無線1 (2.4GHz) VAP0 | Network2 | WPAパーソナル | passphrase1 | WPA2 WPA3
vap2.0 | 無線2 (5GHz) VAP0 | Network5 | WPAパーソナル | passphrase17 | WPA2 WPA3
vap3.0 | 無線3 (6GHz) VAP0 | Network6 | WPAパーソナル | passphrase34 | WPA3

Note

VAPインターフェースの命名規則については「インターフェース」/「一般設定」をご参照ください。

ブリッジの設定
ブリッジ | メンバー
br1 | vap1.0 vap2.0 vap3.0
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth2
WAN側（eth2）IPv6アドレス | リンクローカルアドレス
LAN側（br1）IPv6アドレス | ルーター通知（RA）で取得したIPv6プレフィックスにもとづいて設定
LAN側（br1）IPv4アドレス | 192.168.10.1/24
DHCPサーバー機能 | 有効
DHCPサーバーの設定
DHCPプール pool10
リース時間 | 2時間
対象サブネット | 192.168.10.0/24
デフォルトゲートウェイ | 192.168.10.1
DNSサーバー | 192.168.10.1
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.10.100～192.168.10.131（32個）

ここでは、次の方針で設定を行います。

- ルーターのWAN側インターフェース（eth2）で受信したルーター通知（RA）パケットのIPv6プレフィックスにもとづいてLAN側インターフェース（br1）にIPv6アドレスを設定します。また、受信したRAの送信元IPv6アドレスをIPv6のデフォルトゲートウェイとして登録します。WAN側インターフェースではリンクローカルアドレスを使用します。
- DHCPv6でDNSサーバーアドレスを取得します。
- NDプロキシー機能により、WAN側からLAN側端末へのNS（Neighbor Solicitation）パケットに対し、ルーターが自身のMACアドレスでNA（Neighbor Advertisement）を代理応答します。
  Note

  NDプロキシー機能は本構成に特化した機能です。本構成以外での動作はサポート対象外です。

- LAN側に接続されたコンピューターは、ルーターのLAN側インターフェースから送信されるRAによってIPv6アドレス、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーアドレスを自動設定します。
- ルーターのLAN側インターフェースでDHCPv4サーバーを動作させ、LAN側コンピューターに対してIPv4アドレスをリースするほか、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーアドレスとしてルーター自身のIPv4アドレスを通知します。
- ルーターのDNSリレー機能をオンにして、LAN側コンピューターからのDNSリクエストをDNSサーバーに転送します。
- ファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由にIPv6インターネット、サービス情報サイト（NGN IPv6閉域網）やIPv4インターネットへのアクセスができるようにします。
- ひかり電話は契約していないものとします。

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては「自動的な設定内容の削除」にしたがい、自動設定を手動で削除してから設定を行うことをおすすめします。
自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
特に本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、起動するたびに時刻をあわせる必要があります。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## TQRの設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2 wpa3
        security 34 mode wpa-personal
         key passphrase34
         versions wpa3

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzのVAPに別々のSSIDを設定していますが、各帯域のVAPに同じSSIDを設定し、バンドステアリングを有効にすることで、複数の帯域をサポートしている無線端末に対し、混雑していない帯域への接続を促し、帯域を有効に使うことができます。
   具体的な設定については設定例集#201aをご参照ください。

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 17
         ssid Network5
         hide-ssid
         security 17
        network 34
         ssid Network6
         hide-ssid
         security 34

4. 無線1/2/3に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)）
   ・Zero Wait DFS（zero-wait-dfs enable(local)）

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
         radio 2
          enable
          zero-wait-dfs enable
          vap 0 network 17
         radio 3
          enable
          vap 0 network 34

5. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap2.0、vap3.0）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

6. ソフトウェアブリッジ「1」を作成します。これにはbridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1

7. vap1.0、vap2.0、vap3.0をブリッジ「1」に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzの同一番号のVAPをブリッジに所属させ同じセグメントで運用しています。
   各帯域のVAPを異なるセグメントで運用する場合は、「無線機能」/「概要」を参照してVAPごとにIPアドレスを設定し、エンティティーとファイアウォールの設定を変更してください。

       interface vap1.0
        bridge-group 1

       interface vap2.0
        bridge-group 1

       interface vap3.0
        bridge-group 1

8. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

### ルーター機能の設定

9. DNS問い合わせ機能を有効にします。これには、ip domain-lookupコマンドを使います。

       ip domain-lookup

10. WANポートeth2にリンクローカルアドレスを自動設定し、RAを受信できるようにします。ただし本例では、実際にRAにもとづくアドレスを設定するのはLAN側インターフェースであるため、初期設定で有効になっているアドレス自動設定（SLAAC）は無効化します。また、WANポートで受信したNSに代理応答するためLAN側インターフェース（br1）へのNDプロキシー機能を有効にします。これには、ipv6 enable、ipv6 nd accept-ra-pinfo、ipv6 nd proxy interfaceコマンドを使います。

        interface eth2
         ipv6 enable
         no ipv6 nd accept-ra-pinfo
         ipv6 nd proxy interface br1

11. LAN側インターフェースbr1に対し、IPv4アドレスを固定設定します。また、WANポートで受信したRAにもとづくIPv6アドレスを自動設定するよう設定します。これにはip addressコマンドとipv6 address autoconfigコマンドを使います。
    また、IPv6設定情報をLAN側クライアントに通知するため、RAの送信を有効にします。これには、ipv6 nd suppress-ra、ipv6 nd dns-serverコマンドを使います。
    IPv6インターフェースの詳細は「IPv6」/「IPv6インターフェース」をご覧ください。

        interface br1
         ip address 192.168.10.1/24
         ipv6 address autoconfig eth2
         no ipv6 nd suppress-ra
         ipv6 nd dns-server br1

12. IPv6パケット転送機能を有効化します。これにはipv6 forwardingコマンドを使います。

        ipv6 forwarding

13. LAN側ネットワークに接続されているコンピューターのためにDHCPサーバー機能の設定を行います。
    DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
    これには、ip dhcp poolコマンドでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
    ・サブネット（network）
    ・リースするIPアドレス（range）
    ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
    ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
    ・リース時間（lease）

        ip dhcp pool pool10
         network 192.168.10.0 255.255.255.0
         range 192.168.10.100 192.168.10.131
         dns-server 192.168.10.1
         default-router 192.168.10.1
         lease 0 2 0

14. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverコマンドを使います。

        service dhcp-server

15. DS-Liteトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    DS-Liteの詳細は「IPv6」/「DS-Lite」をご覧ください。
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ds-lite）
    ・IPv4アドレス（ip address）
    ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         tunnel source br1
         tunnel destination gw.transix.jp
         tunnel mode ds-lite
         ip address 192.0.0.2/29
         ip tcp adjust-mss pmtu

16. IPv4のデフォルト経路をtunnel0に向けます。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 tunnel0

17. ファイアウォールのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    IPv4の内部ネットワークを表すゾーン「ipv4-internal」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone ipv4-internal
         network dhcp
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface br1
         network lan
          ip subnet 192.168.10.0/24 interface br1

18. IPv4インターネットを表すゾーン「ipv4-internet」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone ipv4-internet
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0
          host tunnel0
           ip address 192.0.0.2

19. IPv6の内部ネットワークを表すゾーン「ipv6-internal」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではipv6 subnet、ipv6 addressの各コマンドも使います。

        zone ipv6-internal
         network lan
          ipv6 subnet ::/0 interface br1
          host br1
           ipv6 address dynamic interface br1

20. IPv6インターネットを表すゾーン「ipv6-internet」を作成します。

        zone ipv6-internet
         network wan
          ipv6 subnet ::/0 interface eth2
          host eth2
           ipv6 address dynamic interface eth2

21. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    DHCPv4パケットを表すカスタムアプリケーション「dhcpv4」を定義します。

        application dhcpv4
         protocol udp
         dport 67 to 68

22. DHCPv6パケットを表すカスタムアプリケーション「dhcpv6」を定義します。

        application dhcpv6
         protocol udp
         dport 546 to 547

23. ICMPv6パケットを表すカスタムアプリケーション「icmpv6」を定義します。

        application icmpv6
         protocol ipv6-icmp

24. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部でのDHCPv4による通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から内部へのIPv4通信を許可します（ここでは本製品・端末間の通信）
    ・rule 30 - 内部から外部へのIPv4通信を許可します
    ・rule 40 - 本製品のトンネルインターフェースに設定されたIPv4アドレスから外部へのIPv4通信を許可します
    ・rule 100 - 内部から内部へのIPv6通信を許可します（ここでは本製品・端末間の通信）
    ・rule 110 - 内部から外部へのIPv6通信を許可します
    ・rule 120 - 本製品（LAN側インターフェースに設定したアドレス）から外部へのIPv6通信を許可します
    ・rule 130 - 本製品（WAN側インターフェースのリンクローカルアドレス）から外部へのIPv6通信を許可します
    ・rule 140 - 外部から本製品（LAN側インターフェースに設定したアドレス）へのICMPv6通信を許可します
    ・rule 150 - 外部から本製品（WAN側インターフェースのリンクローカルアドレス）へのDHCPv6通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit dhcpv4 from ipv4-internal.dhcp to ipv4-internal.dhcp
         rule 20 permit any from ipv4-internal.lan to ipv4-internal.lan
         rule 30 permit any from ipv4-internal.lan to ipv4-internet
         rule 40 permit any from ipv4-internet.wan.tunnel0 to ipv4-internet
         rule 100 permit any from ipv6-internal to ipv6-internal
         rule 110 permit any from ipv6-internal to ipv6-internet
         rule 120 permit any from ipv6-internal.lan.br1 to ipv6-internet
         rule 130 permit any from ipv6-internet.wan.eth2 to ipv6-internet
         rule 140 permit icmpv6 from ipv6-internet to ipv6-internal.lan.br1
         rule 150 permit dhcpv6 from ipv6-internet to ipv6-internet.wan.eth2
         protect

25. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

26. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## TQRのコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2 wpa3
     security 34 mode wpa-personal
      key passphrase34
      versions wpa3
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 17
      ssid Network5
      hide-ssid
      security 17
     network 34
      ssid Network6
      hide-ssid
      security 34
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
      radio 2
       enable
       zero-wait-dfs enable
       vap 0 network 17
      radio 3
       enable
       vap 0 network 34
    !
    bridge 1
    !
    interface vap1.0
     bridge-group 1

    interface vap2.0
     bridge-group 1

    interface vap3.0
     bridge-group 1
    !
    ip domain-lookup
    !
    interface eth2
     ipv6 enable
     no ipv6 nd accept-ra-pinfo
     ipv6 nd proxy interface br1
    !
    interface br1
     ip address 192.168.10.1/24
     ipv6 address autoconfig eth2
     no ipv6 nd suppress-ra
     ipv6 nd dns-server br1
    !
    ipv6 forwarding
    !
    ip dhcp pool pool10
     network 192.168.10.0 255.255.255.0
     range 192.168.10.100 192.168.10.131
     dns-server 192.168.10.1
     default-router 192.168.10.1
     lease 0 2 0
    !
    service dhcp-server
    !
    interface tunnel0
     tunnel source br1
     tunnel destination gw.transix.jp
     tunnel mode ds-lite
     ip address 192.0.0.2/29
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    ip route 0.0.0.0/0 tunnel0
    !
    zone ipv4-internal
     network dhcp
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface br1
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24 interface br1
    !
    zone ipv4-internet
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0
      host tunnel0
       ip address 192.0.0.2
    !
    zone ipv6-internal
     network lan
      ipv6 subnet ::/0 interface br1
      host br1
       ipv6 address dynamic interface br1
    !
    zone ipv6-internet
     network wan
      ipv6 subnet ::/0 interface eth2
      host eth2
       ipv6 address dynamic interface eth2
    !
    application dhcpv4
     protocol udp
     dport 67 to 68
    !
    application dhcpv6
     protocol udp
     dport 546 to 547
    !
    application icmpv6
     protocol ipv6-icmp
    !
    firewall
     rule 10 permit dhcpv4 from ipv4-internal.dhcp to ipv4-internal.dhcp
     rule 20 permit any from ipv4-internal.lan to ipv4-internal.lan
     rule 30 permit any from ipv4-internal.lan to ipv4-internet
     rule 40 permit any from ipv4-internet.wan.tunnel0 to ipv4-internet
     rule 100 permit any from ipv6-internal to ipv6-internal
     rule 110 permit any from ipv6-internal to ipv6-internet
     rule 120 permit any from ipv6-internal.lan.br1 to ipv6-internet
     rule 130 permit any from ipv6-internet.wan.eth2 to ipv6-internet
     rule 140 permit icmpv6 from ipv6-internet to ipv6-internal.lan.br1
     rule 150 permit dhcpv6 from ipv6-internet to ipv6-internet.wan.eth2
     protect
    !
    ip dns forwarding
    !
    end