# 設定例集#231: AT-TQRシリーズ（ブリッジモード）を利用したAMF基本構成

本製品はAMFに対応しています。
ここでは、AMFメンバーのスイッチ配下に本製品をAMFメンバーとして設置したAMFネットワークを構築します。
なお本例では、AMFと無線の基本機能のみを使用しています。

## 構成

表 1：無線の基本設定（TQR-B1、TQR-B2、TQR-C1、TQR-C2共通）
VAPインターフェース | SSID | セキュリティー方式 | セキュリティーキー | WPAバージョン
vap1.0 | 無線1 (2.4GHz) VAP0 | Network2 | WPAパーソナル | passphrase1 | WPA2 WPA3
vap1.1 | 無線1 (2.4GHz) VAP1 | Sales2 | WPAパーソナル | passphrase2 | WPA2 WPA3
vap1.2 | 無線1 (2.4GHz) VAP2 | Management2 | WPAパーソナル | passphrase3 | WPA2 WPA3
vap2.0 | 無線2 (5GHz) VAP0 | Network5 | WPAパーソナル | passphrase17 | WPA2 WPA3
vap2.1 | 無線2 (5GHz) VAP1 | Sales5 | WPAパーソナル | passphrase18 | WPA2 WPA3
vap2.2 | 無線2 (5GHz) VAP2 | Management5 | WPAパーソナル | passphrase19 | WPA2 WPA3
vap3.0 | 無線3 (6GHz) VAP0 | Network6 | WPAパーソナル | passphrase34 | WPA3
vap3.1 | 無線3 (6GHz) VAP1 | Sales6 | WPAパーソナル | passphrase35 | WPA3
vap3.2 | 無線3 (6GHz) VAP2 | Management6 | WPAパーソナル | passphrase36 | WPA3

Note

VAPインターフェースの命名規則については「インターフェース」/「一般設定」をご参照ください。

AMF関連設定
AMFネットワーク名 | AMF001
AMFマスター | スイッチA
AMFバックアップ用外部メディア | SDHCカード
スイッチA（AMFマスター）の基本設定
vlan10 IPアドレス | 192.168.10.1/24
vlan20 IPアドレス | 192.168.20.1/24
vlan100 IPアドレス | 192.168.100.1/24
DHCPプール pool10
リース時間 | 2時間
対象サブネット | 192.168.10.0/24
デフォルトゲートウェイ | 192.168.10.1
DNSサーバー | 192.168.10.1
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.10.100～ 192.168.10.131（32個）
DHCPプール pool20
リース時間 | 2時間
対象サブネット | 192.168.20.0/24
デフォルトゲートウェイ | 192.168.20.1
DNSサーバー | 192.168.20.1
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.20.100～ 192.168.20.131（32個）
DHCPプール pool100
リース時間 | 2時間
対象サブネット | 192.168.100.0/24
デフォルトゲートウェイ | 192.168.100.1
DNSサーバー | 192.168.100.1
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.100.100～ 192.168.100.131（32個）
スイッチB（AMFメンバー）の基本設定
vlan100 IPアドレス | 192.168.100.2/24（管理用）
TQR-C、TQR-D（AMFメンバー）の基本設定
| TQR-C | TQR-D
vlan100 IPアドレス | 192.168.100.3/24（管理用） | 192.168.100.4/24（管理用）
カスケードの設定
カスケード接続ポート | eth1
802.1Qサブインターフェース | eth1.10
802.1Qサブインターフェース | eth1.20
802.1Qサブインターフェース | eth1.100
ブリッジの設定
ブリッジ | メンバー
br1 | eth1.10 vap1.0 vap2.0 vap3.0
br2 | eth1.20 vap1.1 vap2.1 vap3.1
br3 | eth1.100 vap1.2 vap2.2 vap3.2

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては「自動的な設定内容の削除」にしたがい、自動設定を手動で削除してから設定を行うことをおすすめします。
自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
特に本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、起動するたびに時刻をあわせる必要があります。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## スイッチAの設定

AMFマスターとルーティングポイントを兼ねるスイッチAの参考設定例です。
ここではAMF、VLAN、IPなどの基本的な設定のみを記載しています。

1. AMFネットワーク名とAMFマスターの設定を行います。

       atmf network-name AMF001
       atmf master

2. VLANを作成します。

       vlan database
        vlan 10,20,100 state enable

3. ポート1.0.1をタグ付きポートに設定し、vlan10、20、100のパケットを送受信するよう設定します。
   またスイッチB（AMFメンバー）とAMF接続するためAMFリンクとして設定します。

       interface port1.0.1
        switchport
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 10,20,100
        switchport atmf-link

4. VLANにIPアドレスを割り当てます。

       interface vlan1
        ip address 192.168.1.253/24

       interface vlan10
        ip address 192.168.10.1/24

       interface vlan20
        ip address 192.168.20.1/24

       interface vlan100
        ip address 192.168.100.1/24

5. DHCPサーバー機能の設定を行います。

       ip dhcp pool pool10
        network 192.168.10.0 255.255.255.0
        range 192.168.10.100 192.168.10.131
        dns-server 192.168.10.1
        default-router 192.168.10.1
        lease 0 2 0

       ip dhcp pool pool20
        network 192.168.20.0 255.255.255.0
        range 192.168.20.100 192.168.20.131
        dns-server 192.168.20.1
        default-router 192.168.20.1
        lease 0 2 0

       ip dhcp pool pool100
        network 192.168.100.0 255.255.255.0
        range 192.168.100.100 192.168.100.131
        dns-server 192.168.100.1
        default-router 192.168.100.1
        lease 0 2 0

6. DHCPサーバーを有効化します。

       service dhcp-server

7. 設定は以上です。

       end

## スイッチBの設定

AMFメンバーであるスイッチBの参考設定例です。
ここではAMF、VLAN、IPなどの基本的な設定のみを記載しています。

1. AMFネットワーク名を設定します。

       atmf network-name AMF001

2. VLANを作成します。

       vlan database
        vlan 10,20,100 state enable

3. ポート1.0.1、1.0.2、1.0.4をタグ付きポートに設定し、vlan10、20、100のパケットを送受信するよう設定します。
   またスイッチA（AMFマスター）やTQR-C、TQR-D（AMFメンバー）とAMF接続するためAMFリンクとして設定します。

       interface port1.0.1-1.0.2
        switchport
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 10,20,100
        switchport atmf-link

       interface port1.0.4
        switchport
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 10,20,100
        switchport atmf-link

4. VLANにIPアドレスを割り当てます。

       interface vlan100
        ip address 192.168.100.2/24

5. 設定は以上です。

       end

## TQR-Cの設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-personal
         key passphrase2
         versions wpa2 wpa3
        security 3 mode wpa-personal
         key passphrase3
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2 wpa3
        security 18 mode wpa-personal
         key passphrase18
         versions wpa2 wpa3
        security 19 mode wpa-personal
         key passphrase19
         versions wpa2 wpa3
        security 34 mode wpa-personal
         key passphrase34
         versions wpa3
        security 35 mode wpa-personal
         key passphrase35
         versions wpa3
        security 36 mode wpa-personal
         key passphrase36
         versions wpa3

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzのVAPに別々のSSIDを設定していますが、各帯域のVAPに同じSSIDを設定し、バンドステアリングを有効にすることで、複数の帯域をサポートしている無線端末に対し、混雑していない帯域への接続を促し、帯域を有効に使うことができます。
   具体的な設定については設定例集#201aをご参照ください。

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Sales2
         hide-ssid
         security 2
        network 3
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 3
        network 17
         ssid Network5
         hide-ssid
         security 17
        network 18
         ssid Sales5
         hide-ssid
         security 18
        network 19
         ssid Management5
         hide-ssid
         security 19
        network 34
         ssid Network6
         hide-ssid
         security 34
        network 35
         ssid Sales6
         hide-ssid
         security 35
        network 36
         ssid Management6
         hide-ssid
         security 36

4. 無線1/2/3に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)）
   ・Zero Wait DFS（zero-wait-dfs enable(local)）

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
          vap 2 network 3
         radio 2
          enable
          zero-wait-dfs enable
          vap 0 network 17
          vap 1 network 18
          vap 2 network 19
         radio 3
          enable
          vap 0 network 34
          vap 1 network 35
          vap 2 network 36

5. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap2.1、vap2.2、vap3.0、vap3.1、vap3.2）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

6. カスケードポート（eth1）で3種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、eth1上に802.1Q Ethernetサブインターフェースeth1.10（br1 = 192.168.10.0/24セグメント用）、eth1.20（br2 = 192.168.20.0/24セグメント用）、eth1.100（br3 = 192.168.100.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。
   また、eth1はスイッチBとのAMF接続にも使用するため、atmf-linkコマンドでAMFリンクに設定します。

       interface eth1
        encapsulation dot1q 10
        encapsulation dot1q 20
        encapsulation dot1q 100
        atmf-link

7. ソフトウェアブリッジ「1」～「3」を作成します。これにはbridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1
       bridge 2
       bridge 3

8. eth1.10、vap1.0、vap2.0、vap3.0をブリッジ「1」に、eth1.20、vap1.1、vap2.1、vap3.1をブリッジ「2」に、eth1.100、vap1.2、vap2.2、vap3.2をブリッジ「3」に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。

       interface eth1.10
        bridge-group 1

       interface eth1.20
        bridge-group 2

       interface eth1.100
        bridge-group 3

       interface vap1.0
        bridge-group 1

       interface vap1.1
        bridge-group 2

       interface vap1.2
        bridge-group 3

       interface vap2.0
        bridge-group 1

       interface vap2.1
        bridge-group 2

       interface vap2.2
        bridge-group 3

       interface vap3.0
        bridge-group 1

       interface vap3.1
        bridge-group 2

       interface vap3.2
        bridge-group 3

9. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

10. LAN側インターフェースbr3に管理用のIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br3
         ip address 192.168.100.3/24

11. AMFの設定を行います。
    ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
    AMFの詳細は、「AMF」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

        atmf network-name AMF001

12. 以上で設定は完了です。

        end

## TQR-Dの設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-personal
         key passphrase2
         versions wpa2 wpa3
        security 3 mode wpa-personal
         key passphrase3
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2 wpa3
        security 18 mode wpa-personal
         key passphrase18
         versions wpa2 wpa3
        security 19 mode wpa-personal
         key passphrase19
         versions wpa2 wpa3
        security 34 mode wpa-personal
         key passphrase34
         versions wpa3
        security 35 mode wpa-personal
         key passphrase35
         versions wpa3
        security 36 mode wpa-personal
         key passphrase36
         versions wpa3

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzのVAPに別々のSSIDを設定していますが、各帯域のVAPに同じSSIDを設定し、バンドステアリングを有効にすることで、複数の帯域をサポートしている無線端末に対し、混雑していない帯域への接続を促し、帯域を有効に使うことができます。
   具体的な設定については設定例集#201aをご参照ください。

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Sales2
         hide-ssid
         security 2
        network 3
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 3
        network 17
         ssid Network5
         hide-ssid
         security 17
        network 18
         ssid Sales5
         hide-ssid
         security 18
        network 19
         ssid Management5
         hide-ssid
         security 19
        network 34
         ssid Network6
         hide-ssid
         security 34
        network 35
         ssid Sales6
         hide-ssid
         security 35
        network 36
         ssid Management6
         hide-ssid
         security 36

4. 無線1/2/3に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)）
   ・Zero Wait DFS（zero-wait-dfs enable(local)）

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
          vap 2 network 3
         radio 2
          enable
          zero-wait-dfs enable
          vap 0 network 17
          vap 1 network 18
          vap 2 network 19
         radio 3
          enable
          vap 0 network 34
          vap 1 network 35
          vap 2 network 36

5. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap2.1、vap2.2、vap3.0、vap3.1、vap3.2）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

6. カスケードポート（eth1）で3種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、eth1上に802.1Q Ethernetサブインターフェースeth1.10（br1 = 192.168.10.0/24セグメント用）、eth1.20（br2 = 192.168.20.0/24セグメント用）、eth1.100（br3 = 192.168.100.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。
   また、eth1はスイッチBとのAMF接続にも使用するため、atmf-linkコマンドでAMFリンクに設定します。

       interface eth1
        encapsulation dot1q 10
        encapsulation dot1q 20
        encapsulation dot1q 100
        atmf-link

7. ソフトウェアブリッジ「1」～「3」を作成します。これにはbridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1
       bridge 2
       bridge 3

8. eth1.10、vap1.0、vap2.0、vap3.0をブリッジ「1」に、eth1.20、vap1.1、vap2.1、vap3.1をブリッジ「2」に、eth1.100、vap1.2、vap2.2、vap3.2をブリッジ「3」に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。

       interface eth1.10
        bridge-group 1

       interface eth1.20
        bridge-group 2

       interface eth1.100
        bridge-group 3

       interface vap1.0
        bridge-group 1

       interface vap1.1
        bridge-group 2

       interface vap1.2
        bridge-group 3

       interface vap2.0
        bridge-group 1

       interface vap2.1
        bridge-group 2

       interface vap2.2
        bridge-group 3

       interface vap3.0
        bridge-group 1

       interface vap3.1
        bridge-group 2

       interface vap3.2
        bridge-group 3

9. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

10. LAN側インターフェースbr3に管理用のIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br3
         ip address 192.168.100.4/24

11. AMFの設定を行います。
    ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
    AMFの詳細は、「AMF」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

        atmf network-name AMF001

12. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## スイッチAのコンフィグ

    !
    atmf network-name AMF001
    atmf master
    !
    vlan database
     vlan 10,20,100 state enable
    !
    interface port1.0.1
     switchport
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10,20,100
     switchport atmf-link
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.1.253/24

    interface vlan10
     ip address 192.168.10.1/24

    interface vlan20
     ip address 192.168.20.1/24

    interface vlan100
     ip address 192.168.100.1/24
    !
    ip dhcp pool pool10
     network 192.168.10.0 255.255.255.0
     range 192.168.10.100 192.168.10.131
     dns-server 192.168.10.1
     default-router 192.168.10.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool20
     network 192.168.20.0 255.255.255.0
     range 192.168.20.100 192.168.20.131
     dns-server 192.168.20.1
     default-router 192.168.20.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool100
     network 192.168.100.0 255.255.255.0
     range 192.168.100.100 192.168.100.131
     dns-server 192.168.100.1
     default-router 192.168.100.1
     lease 0 2 0
    !
    service dhcp-server
    !
    end

## スイッチBのコンフィグ

    !
    atmf network-name AMF001
    !
    vlan database
     vlan 10,20,100 state enable
    !
    interface port1.0.1-1.0.2
     switchport
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10,20,100
     switchport atmf-link

    interface port1.0.4
     switchport
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10,20,100
     switchport atmf-link
    !
    interface vlan100
     ip address 192.168.100.2/24
    !
    end

## TQR-Cのコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-personal
      key passphrase2
      versions wpa2 wpa3
     security 3 mode wpa-personal
      key passphrase3
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2 wpa3
     security 18 mode wpa-personal
      key passphrase18
      versions wpa2 wpa3
     security 19 mode wpa-personal
      key passphrase19
      versions wpa2 wpa3
     security 34 mode wpa-personal
      key passphrase34
      versions wpa3
     security 35 mode wpa-personal
      key passphrase35
      versions wpa3
     security 36 mode wpa-personal
      key passphrase36
      versions wpa3
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Sales2
      hide-ssid
      security 2
     network 3
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 3
     network 17
      ssid Network5
      hide-ssid
      security 17
     network 18
      ssid Sales5
      hide-ssid
      security 18
     network 19
      ssid Management5
      hide-ssid
      security 19
     network 34
      ssid Network6
      hide-ssid
      security 34
     network 35
      ssid Sales6
      hide-ssid
      security 35
     network 36
      ssid Management6
      hide-ssid
      security 36
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
       vap 2 network 3
      radio 2
       enable
       zero-wait-dfs enable
       vap 0 network 17
       vap 1 network 18
       vap 2 network 19
      radio 3
       enable
       vap 0 network 34
       vap 1 network 35
       vap 2 network 36
    !
    interface eth1
     encapsulation dot1q 10
     encapsulation dot1q 20
     encapsulation dot1q 100
     atmf-link
    !
    bridge 1
    bridge 2
    bridge 3
    !
    interface eth1.10
     bridge-group 1

    interface eth1.20
     bridge-group 2

    interface eth1.100
     bridge-group 3

    interface vap1.0
     bridge-group 1

    interface vap1.1
     bridge-group 2

    interface vap1.2
     bridge-group 3

    interface vap2.0
     bridge-group 1

    interface vap2.1
     bridge-group 2

    interface vap2.2
     bridge-group 3

    interface vap3.0
     bridge-group 1

    interface vap3.1
     bridge-group 2

    interface vap3.2
     bridge-group 3
    !
    interface br3
     ip address 192.168.100.3/24
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    end

## TQR-Dのコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-personal
      key passphrase2
      versions wpa2 wpa3
     security 3 mode wpa-personal
      key passphrase3
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2 wpa3
     security 18 mode wpa-personal
      key passphrase18
      versions wpa2 wpa3
     security 19 mode wpa-personal
      key passphrase19
      versions wpa2 wpa3
     security 34 mode wpa-personal
      key passphrase34
      versions wpa3
     security 35 mode wpa-personal
      key passphrase35
      versions wpa3
     security 36 mode wpa-personal
      key passphrase36
      versions wpa3
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Sales2
      hide-ssid
      security 2
     network 3
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 3
     network 17
      ssid Network5
      hide-ssid
      security 17
     network 18
      ssid Sales5
      hide-ssid
      security 18
     network 19
      ssid Management5
      hide-ssid
      security 19
     network 34
      ssid Network6
      hide-ssid
      security 34
     network 35
      ssid Sales6
      hide-ssid
      security 35
     network 36
      ssid Management6
      hide-ssid
      security 36
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
       vap 2 network 3
      radio 2
       enable
       zero-wait-dfs enable
       vap 0 network 17
       vap 1 network 18
       vap 2 network 19
      radio 3
       enable
       vap 0 network 34
       vap 1 network 35
       vap 2 network 36
    !
    interface eth1
     encapsulation dot1q 10
     encapsulation dot1q 20
     encapsulation dot1q 100
     atmf-link
    !
    bridge 1
    bridge 2
    bridge 3
    !
    interface eth1.10
     bridge-group 1

    interface eth1.20
     bridge-group 2

    interface eth1.100
     bridge-group 3

    interface vap1.0
     bridge-group 1

    interface vap1.1
     bridge-group 2

    interface vap1.2
     bridge-group 3

    interface vap2.0
     bridge-group 1

    interface vap2.1
     bridge-group 2

    interface vap2.2
     bridge-group 3

    interface vap3.0
     bridge-group 1

    interface vap3.1
     bridge-group 2

    interface vap3.2
     bridge-group 3
    !
    interface br3
     ip address 192.168.100.4/24
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    end