# mode(local)

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# mode {a|bg|a-n|bg-n|a-n-ac|bg-n-ax|a-n-ac-ax|bg-n-ax-be|a-n-ac-ax-be|ax|ax-be}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no mode`

## コマンド説明

対象無線インターフェースにおける無線モード（プロトコル）を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
各無線インターフェースにおいて指定可能なモード（mode(local)コマンド）と帯域幅（bandwidth(local)コマンド）の値は次のとおり。

無線 | モード (利用可能な帯域幅) | 初期値
1 | bg (20) bg-n (20,40) bg-n-ax (20,40) bg-n-ax-be (20,40) | bg-n-ax-be (20)
2 | a (20) a-n (20,40) a-n-ac (20,40,80,160) a-n-ac-ax (20,40,80,160) a-n-ac-ax-be (20,40,80,160) | a-n-ac-ax-be (20)
3 | ax (20,40,80,160) ax-be (20,40,80,160,320) | ax-be (20)

## パラメーター

`bg`
  IEEE 802.11b/g
`bg-n`
  IEEE 802.11b/g/n
`bg-n-ax`
  IEEE 802.11b/g/n/ax
`bg-n-ax-be`
  IEEE 802.11b/g/n/ax/be
`a`
  IEEE 802.11a
`a-n`
  IEEE 802.11a/n
`a-n-ac`
  IEEE 802.11a/n/ac
`a-n-ac-ax`
  IEEE 802.11a/n/ac/ax
`a-n-ac-ax-be`
  IEEE 802.11a/n/ac/ax/be
`ax`
  IEEE 802.11ax
`ax-be`
  IEEE 802.11ax/be

## 注意・補足事項

本設定を変更した場合、下記コマンドの設定が初期値に戻る。

- bandwidth(local)コマンド（APプロファイル・無線モード）
- channels(local)コマンド（APプロファイル・無線モード）
- channel(local)コマンド（AP登録・無線モード）

## コマンドツリー

## 関連コマンド