# fast-transition enable

モード
  WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# [no] fast-transition enable`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、IEEE 802.11r による高速移行（高速ローミング）を有効にする。
no形式で実行した場合は高速移行を無効にする。
初期設定は無効。
有効時は、無線クライアントが接続中の無線APから別の無線APに移動する際IEEE 802.11rによる高速移行が可能になる。

## 注意・補足事項

AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-0.1以降が必要。

## コマンドツリー

## 関連コマンド