# multicast-to-unicast enable

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# [no] multicast-to-unicast enable`

## コマンド説明

マルチキャスト/ブロードキャストデータをユニキャストデータに変換するマルチキャストユニキャスト変換機能を有効にする。
no形式で実行した場合は同機能を無効にする。
初期設定は無効。

## 使用例

    awplus(config-wireless)# network 1
    awplus(config-wireless-network)# multicast-to-unicast enable

## 注意・補足事項

本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-3.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7413-R
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R
- AT-TQ3403-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド