# show wireless ap capability hwtype(local)

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`> show wireless ap capability hwtype at-tq7413-r`

## コマンド説明

AP共通設定（APプロファイル）で指定可能なモード、帯域幅の組み合わせを表示する。

## パラメーター

`at-tq7413-r`
  AT-TQ7413-R

## 使用例

    awplus> show wireless ap capability hwtype at-tq7413-r
    Country: jp
    Model           Band Radio Mode         Bandwidths
    --------------- ---- ----- ------------ ---------------------
    at-tq7413-r     -    1     bg           20
                               bg-n         20, 40
                               bg-n-ax      20, 40
                              *bg-n-ax-be   20, 40
                         2     a            20
                               a-n          20, 40
                               a-n-ac       20, 40, 80, 160
                               a-n-ac-ax    20, 40, 80, 160
                              *a-n-ac-ax-be 20, 40, 80, 160
                         3     ax           20, 40, 80, 160
                              *ax-be        20, 40, 80, 160, 320

## 関連コマンド