# location civic-location-id

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / LLDP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# location civic-location-id <1-4095>`

`(config-if)# no location civic-location-id`

## コマンド説明

対象EthernetインターフェースにLLDP-MEDで通知する住所情報を割り当てる。すでに住所情報が割り当てられていた場合は、新しい情報に置き換える。
no形式で実行した場合は住所情報の割り当てを削除する。

## パラメーター

`<1-4095>`
  住所情報の登録番号。location civic-location identifierコマンドとlocation civic-location(sub-commands)コマンドで登録済みの番号を指定すること

## コマンドツリー

## 関連コマンド