# wan-metrics uplink-load(local)

モード
  Hotspot2.0モード
カテゴリー
  無線機能 / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# wan-metrics uplink-load <0-255>`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no wan-metrics uplink-load`

## コマンド説明

WAN側 アップリンクの回線負荷率を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は240。

## パラメーター

`<0-255>`
  アップリンクの回線負荷率。不明な場合は「0」を指定。設定したい回線負荷率（%）を100で割り、その値に255をかけた値を指定する。例えば回線負荷率を75%に設定する場合は 75/100×255＝191となるので191を指定する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド