# 設定例集#129: Google Cloud PlatformとのVPN接続（スタティックルーティング）

スタティックルーティングによるGoogle Cloud PlatformとのVPN接続例です。

## 構成

表 1：無線の基本設定
VAPインターフェース | SSID | セキュリティー方式 | セキュリティーキー | WPAバージョン
vap1.0 | 無線1 (2.4GHz) VAP0 | Network2 | WPAパーソナル | passphrase1 | WPA2 WPA3
vap2.0 | 無線2 (5GHz) VAP0 | Network5 | WPAパーソナル | passphrase17 | WPA2 WPA3
vap3.0 | 無線2 (6GHz) VAP0 | Network6 | WPAパーソナル | passphrase34 | WPA3

Note

VAPインターフェースの命名規則については「インターフェース」/「一般設定」をご参照ください。

ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@isp1
ISP接続用パスワード | isppasswd1
PPPoEサービス名 | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32
ブリッジの設定
ブリッジ | メンバー
br1 | vap1.0 vap2.0 vap3.0
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth2
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.0.0.1/32
LAN側（br1）IPアドレス | 192.168.1.1/24
VPN接続設定
ローカルセレクター | 192.168.1.0/24
リモートセレクター | 172.30.0.0/24

[事前共有鍵]

- ルーター・VPNゲートウェイ（Google Cloud Platform）間: secret

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては「自動的な設定内容の削除」にしたがい、自動設定を手動で削除してから設定を行うことをおすすめします。
自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
特に本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、起動するたびに時刻をあわせる必要があります。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## TQRの設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2 wpa3
        security 34 mode wpa-personal
         key passphrase34
         versions wpa3

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzのVAPに別々のSSIDを設定していますが、各帯域のVAPに同じSSIDを設定し、バンドステアリングを有効にすることで、複数の帯域をサポートしている無線端末に対し、混雑していない帯域への接続を促し、帯域を有効に使うことができます。
   具体的な設定については設定例集#201aをご参照ください。

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 17
         ssid Network5
         hide-ssid
         security 17
        network 34
         ssid Network6
         hide-ssid
         security 34

4. 無線1/2/3に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)）
   ・Zero Wait DFS（zero-wait-dfs enable(local)）

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
         radio 2
          enable
          zero-wait-dfs enable
          vap 0 network 17
         radio 3
          enable
          vap 0 network 34

5. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap2.0、vap3.0）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

6. ソフトウェアブリッジ「1」を作成します。これにはbridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1

7. vap1.0、vap2.0、vap3.0をブリッジ「1」に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
   Note

   本設定例では、2.4GHz、5GHz、6GHzの同一番号のVAPをブリッジに所属させ同じセグメントで運用しています。
   各帯域のVAPを異なるセグメントで運用する場合は、「無線機能」/「概要」を参照してVAPごとにIPアドレスを設定し、エンティティーとファイアウォールの設定を変更してください。

       interface vap1.0
        bridge-group 1

       interface vap2.0
        bridge-group 1

       interface vap3.0
        bridge-group 1

8. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

### ルーター機能の設定

9. WANポートeth2上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth2
        encapsulation ppp 0

10. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
    ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
    ・IPアドレスの固定設定（ip address）
    ・ユーザー名（ppp username）
    ・パスワード（ppp password）
    ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
    PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

        interface ppp0
         keepalive
         ip address 10.0.0.1/32
         ppp username user@isp1
         ppp password isppasswd1
         ip tcp adjust-mss pmtu

11. LAN側インターフェースbr1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br1
         ip address 192.168.1.1/24

12. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone private
         network lan
          ip subnet 192.168.1.0/24
         network peer
          ip subnet 172.30.0.0/24
         network tunnel
          ip subnet 192.168.100.0/30

13. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address 10.0.0.1

14. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

15. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

16. NAT-Traversalパケットを表すカスタムアプリケーション「nat-t」を定義します。

        application nat-t
         protocol udp
         dport 4500

17. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50, 60 - NAT-Traversalパケットを許可します
    ・rule 70, 80 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit nat-t from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit nat-t from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 70 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         protect

18. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

19. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.2

20. IPsecの通信方式を規定するIPsecプロファイルを作成します。
    IPsecプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    ここでは、crypto ipsec profileコマンドでIPsecプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
    ・SA有効期間（lifetime）
    ・Perfect Forward Secrecy（pfs）
    ・アルゴリズム（transform）

        crypto ipsec profile ipsec1
         lifetime seconds 10800
         pfs 14
         transform 1 protocol esp integrity SHA1 encryption AES256

21. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに適用するローカルセレクター（tunnel local selector）
    ・トンネルインターフェースに適用するリモートセレクター（tunnel remote selector）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用とIPsecプロファイルの指定（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）

        interface tunnel0
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel local selector 192.168.1.0/24
         tunnel remote selector 172.30.0.0/24
         tunnel protection ipsec profile ipsec1
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 192.168.100.1/30

22. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とGoogle Cloud PlatformのVPS（172.30.0.0/24）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、VPSへの経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 172.30.0.0/24 tunnel0
        ip route 172.30.0.0/24 null 254

23. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## Google Cloud Platformの設定

Note

詳細はGoogle Cloud Platformのドキュメントをご参照ください。

1. Google Cloud Platformにログインします。
2. 画面左上のナビケーションメニューから「VPCネットワーク」画面を開きます。

3. 「VPCネットワークを作成」をクリックし、「VPCネットワークの作成」画面を開きます。

4. 「VPCネットワークの作成」画面で下記のとおり設定して画面下部の「作成」をクリックします。
   《VPCネットワーク》
   - 名前：vpc-network

   《新しいサブネット》
   - 名前：vpc-subnet
   - リージョン：asia-northeast1
   - IPv4範囲：172.30.0.0/24

5. 画面左上のナビケーションメニューから「ネットワーク接続」>「VPN」画面を開きます。

6. 「VPN接続を作成」をクリックし、「VPNの作成」画面を開きます。

7. 「Classic VPN」を選択し、「続行」をクリックします。

8. 「VPN接続の作成」画面で下記のとおり設定して画面下部の「作成」をクリックします。
   《Google Compute Engine VPNゲートウェイ》
   - 名前：vpn-to-at-router
   - ネットワーク：vpc-network（手順4で作成した「vpc-network」を選択し「OK」をクリック）
   - リージョン：asia-northeast1 (東京)
   - IPアドレス：vpn-gateway（「IPアドレスを作成」をクリックし、「新しい静的IPアドレスの予約」画面で名前に「vpn-gateway」を設定し「予約」をクリック）

   《トンネル》
   - 名前：tunnel-1
   - リモートピアIPアドレス：10.0.0.1
   - IKEバージョン：IKEv2
   - IKE事前共有キー：secret（「生成してコピー」をクリック）
   - ルーティングオプション：ポリシーベース
   - リモートネットワークIPの範囲：192.168.1.0/24
   - ローカルサブネットワーク：vpc-subnet（手順4で作成した「vpc-subnet」を選択し「OK」をクリック）
   - ローカルIP範囲：172.30.0.0/24（ローカルサブネットワークで「vpc-subnet」を選択すると自動的に設定されます）

Google Cloud PlatformでVPNトンネルのステータスを確認するには、「ネットワーク接続」>「VPN」画面で「CLOUD VPNトンネル」タブを開きます。
《VPN未接続時》

《VPN接続時》

ここでトンネル名「tunnel-1」をクリックすると詳細が表示されます。

## TQRのコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2 wpa3
     security 34 mode wpa-personal
      key passphrase34
      versions wpa3
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 17
      ssid Network5
      hide-ssid
      security 17
     network 34
      ssid Network6
      hide-ssid
      security 34
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
      radio 2
       enable
       zero-wait-dfs enable
       vap 0 network 17
      radio 3
       enable
       vap 0 network 34
    !
    bridge 1
    !
    interface vap1.0
     bridge-group 1

    interface vap2.0
     bridge-group 1

    interface vap3.0
     bridge-group 1
    !
    interface eth2
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ip address 10.0.0.1/32
     ppp username user@isp1
     ppp password isppasswd1
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface br1
     ip address 192.168.1.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.1.0/24
     network peer
      ip subnet 172.30.0.0/24
     network tunnel
      ip subnet 192.168.100.0/30
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    application nat-t
     protocol udp
     dport 4500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit nat-t from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit nat-t from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 70 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 80 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.2
    !
    crypto ipsec profile ipsec1
     lifetime seconds 10800
     pfs 14
     transform 1 protocol esp integrity SHA1 encryption AES256
    !
    interface tunnel0
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel local selector 192.168.1.0/24
     tunnel remote selector 172.30.0.0/24
     tunnel protection ipsec profile ipsec1
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 192.168.100.1/30
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 172.30.0.0/24 tunnel0
    ip route 172.30.0.0/24 null 254
    !
    end