# radius calling-station-id

モード
  WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# radius calling-station-id DELIMITER CASE`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no radius calling-station-id`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）で認証を行う場合に、Calling-Station-Id属性としてRADIUSサーバーに送信するMACアドレスの書式を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は区切り文字がハイフンで、アルファベットは大文字（例：00-00-5E-00-53-01）。

## パラメーター

`DELIMITER`
  MACアドレスの区切り文字。下記から選択する
  `hyphen`
    ハイフン。初期設定
  `unformatted`
    なし
`CASE`
  MACアドレスの16進アルファベット（A～F）を大文字・小文字のどちらにするか。下記から選択する
  `lower-case`
    小文字
  `upper-case`
    大文字。初期設定

## 注意・補足事項

本設定は下記APに対してのみ有効。

- AT-TQ7613 バージョン12.0.6-0.1以降
- AT-TQ7403 バージョン10.0.6-0.1以降
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.6-0.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.6-0.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.6-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2 バージョン9.0.6-0.1以降
- AT-TQ3403、AT-TQm3403 バージョン11.0.6-0.1以降
- AT-TQ7413-R
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R バージョン 5.5.6-0.2以降
- AT-TQ6403 GEN2-R
- AT-TQ3403-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド