[index] AT-RADgate（Allied Telesis コンテナプラットフォーム版） リファレンスマニュアル 1.3.0

# インストール / AT-RADgateのインストール

## Hyper-V編

AT-RADgateをHyper-V上にセットアップする大まかな手順は次のとおりです。

- インストール用イメージファイルの準備
- サーバーへの接続と仮想マシンの作成
- 仮想スイッチの作成
- 仮想マシンの設定
- Allied Telesis コンテナプラットフォームの起動

> Note

> > 本マニュアルでは、サポートOSであるWindows Serverや、仮想化環境であるHyper-V自体のセットアップには触れていません。

> Note

> > 本マニュアルで説明している作業の大部分は、Hyper-VのGUI管理ツールであるHyper-V マネージャーを使って行います。Hyper-V マネージャーからHyper-Vホストに接続する方法、Hyper-V マネージャーの全般的な使用方法などについては、各製品のマニュアル等をご参照ください。

### インストール用イメージファイルの準備

AT-RADgateのパッケージバージョン 1.3.0のファイルは次のとおりです。

- radgate-1.3.0.iso

インストール用イメージファイルを、サーバーの任意のフォルダにダウンロードしてください。

### サーバーへの接続と仮想マシンの作成

1. スタートメニューなどから「Hyper-V マネージャー」を起動します。
2. 「Hyper-V マネージャー」ウィンドウの左ペインに作業中のHyper-Vホスト名（ローカルサーバー名）が表示されていない場合は、次の手順で追加してください。
   ローカルサーバー名が表示されている場合は手順3に進んでください。
   2-1. 左ペインの「Hyper-Vマネージャー」を右クリックし、コンテキストメニューから「サーバーに接続」を選択します。
   2-2. 「コンピューターの選択」ダイアログで「ローカル コンピューター」を選択し「OK」をクリックします。
3. 左ペインに表示されているローカルサーバー名を右クリックし、コンテキストメニューから「新規」＞「仮想マシン」の順に選択します。
4. 「仮想マシンの新規作成ウィザード」の「開始する前に」画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。
5. 「名前と場所の指定」画面では、「名前」欄に仮想マシンの名前を入力して「次へ」をクリックします。
   仮想マシンの格納場所はデフォルトのままで構いません。
6. 「世代の指定」画面では、「第 1 世代」を選択して「次へ」をクリックします。
7. 「メモリの割り当て」画面では、「起動メモリ」欄に2048 MB以上の必要動作環境を満たすメモリー容量を入力して「次へ」をクリックします（参考：AT-RADgateの動作環境）。
   「この仮想マシンに動的メモリを使用します。」はチェックしないでください。
8. 「ネットワークの構成」画面では、「接続」欄を「接続しない」にしたまま「次へ」をクリックします。
   ネットワークの設定は後ほど行います。
9. 「仮想ハード ディスクの接続」画面では、「仮想ハード ディスクを作成する」を選択して「名前」を指定し、「サイズ」欄に3 GB以上の必要動作環境を満たす値を入力して「次へ」をクリックします（参考：AT-RADgateの動作環境）。
   「場所」はデフォルトのままにしてください。
10. 「インストール オプション」画面では、「ブート CD/DVD-ROM からオペレーティング システムをインストールする」を選択し、「イメージ ファイル (.iso)」欄でインストール用ISOイメージファイルを指定して「次へ」をクリックします（参考：インストール用イメージファイルの準備）。
11. 「仮想マシンの新規作成ウィザードの完了」画面で要約された内容を確認し、問題がなければ「完了」をクリックしてウィザード画面を閉じます。

以上で仮想マシンの作成は完了です。
作成した仮想マシンが「Hyper-Vマネージャー」の「仮想マシン」ペインに表示されるようになります。

### 仮想スイッチの作成

次に、仮想スイッチの設定を行います。

1. 「Hyper-V マネージャー」の左ペインに表示されているHyper-Vホスト名（ローカルサーバー名）を右クリックし、コンテキストメニューから「仮想スイッチ マネージャー」を選択します。
2. AT-RADgateで使用するネットワークアダプターの名前を含む仮想スイッチが左ペインの「仮想スイッチ」に表示されている場合はそれを選択し、下記の設定を変更します。
   そうでない場合は「新しい仮想ネットワーク スイッチ」を選択して新しい仮想スイッチを作成し、下記の設定を行ってください。
   - 「名前」には適切な仮想スイッチ名を入力します。
   - 「接続の種類」では仮想スイッチの接続先として適切なものを選択します。
   - 「外部ネットワーク」を選択した場合は、AT-RADgateの仮想マシンを接続するネットワークアダプターをドロップダウンリストから選択してください。
     - 「管理オペレーティング システムにこのネットワーク アダプターの共有を許可する」のチェックボックスのチェックの有無は問いません。本設定ではチェックボックスのチェックは無しにしています。
   必要な数だけ仮想スイッチの設定が完了したら「OK」をクリックして、「仮想スイッチ マネージャー」画面を閉じます。

### 仮想マシンの設定

作成した仮想マシンの設定をAT-RADgate向けに変更します。

1. 「仮想マシン」ペインの仮想マシンを右クリックし、コンテキストメニューから「設定」を選択します。
2. Hyper-Vの仮想マシンはデフォルトでHyper-Vホストの時刻に自動同期しますが、AT-RADgateの仮想マシンが独自に時刻合わせできるよう、自動同期を無効にします。
   これには、左ペインの「管理」＞「統合サービス」を選択すると表示される「サービス」で「時刻の同期」のチェックを外し、「適用」をクリックしてください。
3. 左ペインの「ハードウェア」＞「BIOS」を選択すると表示される「スタートアップ順序」で「CD」が一番上になっていることを確認します。
   「CD」が一番上でない場合は右側のボタンで順序を変更し、「適用」をクリックしてください。
4. 左ペインの「ハードウェア」＞「プロセッサ」を選択すると表示される「仮想プロセッサの数」を、必要動作環境を満たす値（2 以上）に設定し、「適用」をクリックしてください（参考：AT-RADgateの動作環境）。
5. 左ペインの「ネットワーク アダプター」を選択すると「ネットワーク アダプター」画面が表示されます。
   最初、「仮想スイッチ」は「接続されていません」になっていますが、ドロップダウンリストから、 仮想スイッチの設定で作成した仮想スイッチ名を選択し、「適用」をクリックしてください。
6. 左ペインの「ネットワークアダプター」＞「高度な機能」で表示される「MACアドレス」の「MACアドレスのスプーフィングを有効にする」にチェックを付け、「OK」ボタンをクリックします。
   これは、仮想マシンのMACアドレスとは異なるMACアドレスを持つ各アプリケーションからのパケットがHyper-Vによって破棄されないようにするための設定です。

以上で仮想マシンの設定は完了です。

### Allied Telesis コンテナプラットフォームの起動

1. Hyper-V マネージャーの「仮想マシン」ペインで本製品の仮想マシンを右クリックし、コンテキストメニューから「起動」を選択します。
2. 再度、Hyper-V マネージャーの「仮想マシン」ペインで本製品の仮想マシンを右クリックし、コンテキストメニューから「接続」を選択します。
3. 本製品の仮想マシンウィンドウが開いてコンソール画面が表示され、IPアドレスが表示されれば、Allied Telesis コンテナプラットフォームの起動は完了です。ログインは不要です。

以上でAllied Telesis コンテナプラットフォームの起動は完了です。