[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# クイックツアー / AWC-SCの設定 / 概要

ここでは、AWC-SC（AWC-スマートコネクト）を利用した無線ネットワークの構築の流れを、具体的な設定手順とともに記します。

> Note

> > AWC-SCは、AT-TQ5403/5403eファームウェアバージョン6.0.1-1.x以降、AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2ファームウェアバージョン8.0.3-0.x以降にてサポートします。
> > なお、SC共通設定の対象モデルとしてAT-TQ6602が表示されますが、未サポートですので選択しないでください。

簡便のため次の構成を例にします。

- 無線APにはAT-TQ6702 GEN2を使用します。

  > Note

  > > AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2と、AT-TQ5403/5403eを同一のスマートコネクトネットワークに共存させることはできません。

- フロアは3Fの1つとします。
- ルートAP 1台にサテライトAPが4台の合計5台構成で、AWC-SCを構成します。
  サテライトAPは、すべてターミネーターAPとして1台のルートAPに接続し、他のターミネーターAPへの中継は行わないものとします。
- クライアントサービス用通信にはセル型VAPを使用します。
  AWC-CBによるブランケット型ネットワークの提供は行いません。

表 1：構成例
機器名 | ノード名 | IPアドレス | MACアドレス | 役割
--- | --- | --- | --- | ---
Wireless Controllerアプリケーションコンテナー | 192.168.1.250 |  | AWCプラグイン
AlliedWare Plus レイヤー3スイッチ | 192.168.1.1 |  | PoE+給電、DHCP・NTPサーバー
AT-TQ6702 GEN2 | TQ6702G2-SC-1 | 192.168.1.230 | 00:00:5E:00:53:00 | ルートAP（有線接続） 電源はPoE+給電
TQ6702G2-SC-2 | 192.168.1.231 | 00:00:5E:00:53:20 | サテライトAP（有線接続） 電源はACアダプター使用
TQ6702G2-SC-3 | 192.168.1.232 | 00:00:5E:00:53:40 | サテライトAP（無線接続） 電源はACアダプター使用
TQ6702G2-SC-4 | 192.168.1.233 | 00:00:5E:00:53:60
TQ6702G2-SC-5 | 192.168.1.234 | 00:00:5E:00:53:80

これに基づき、次のような無線ネットワークを作成するものとします。

表 2：提供する無線ネットワーク
無線バンド | VAP | AP共通設定 | SC共通設定 | 概要
--- | --- | --- | --- | ---
無線1 | VAP1 | ForStaff | － | 従業員用ネットワーク
無線2 | VAP1 | Default-1 （デフォルト） | SC-Default-cVVGG（末尾5文字はランダム） | SC管理用
VAP2 | － | sc-initial-provisioning （デフォルト） | 工場出荷状態AP接続用（自動設定）

AP共通設定とともにSC共通設定を適用する際、AP共通設定のみ、または、SC共通設定のみに存在する設定項目は、それぞれそのまま本体のコンフィグに反映されます。AP共通設定とSC共通設定に重複する設定項目は、SC共通設定による構成が優先され、本体のコンフィグに反映されます。
このため、AP共通設定にデフォルトで登録されているVAP「Default-1」は使用されず、SC共通設定で定義した「SC-Default-cVVGG」が優先されます。
また、SC共通設定で使用を宣言した無線バンドのVAP2には、初期状態で定義されている工場出荷状態AP接続用SSID「sc-initial-provisioning」が定義されます。
これは、工場出荷状態の無線APの各無線バンドに定義されているものと同じで、工場出荷状態の無線APのビーコンの待ち受けに使用します。

> Note

> > AWC-SCを使用する無線バンドでは、他のVAPは自動的に無効に設定されます。