[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# クイックツアー / AWC-SCの設定 / 準備

工場出荷状態の無線APに対しOTA（Over The Air：AP間無線接続）で設定・管理を行うには、ルートAPが接続されたサブネットで通信可能なDHCPサーバーが必要になります。
またこの際、IPアドレスとともに、AWCプラグインのIPアドレスおよび監視ポート番号をDHCPオプション43（ベンダー個別情報）によって通知するよう、DHCPサーバー側で事前の設定が必要となります。
ここでは、AMFスイッチ上のDHCPサーバーにて、管理用VLANに割り当てるDHCPプール「pool1」が作成してあるとします。次はその設定の一例です。

`ip dhcp pool pool1 ↓
network 192.168.1.0 255.255.255.0 ↓
range 192.168.1.10 192.168.1.49 ↓
default-router 192.168.1.1 ↓
subnet-mask 255.255.255.0 ↓
! ↓
`

このDHCP設定に対して、OTAでの管理を行う無線APを登録し、AWCサーバー情報を付与するよう、設定を追加します。

1. DHCPオプションを定義します。
   オプションコード43のオプション名を「awcserver」、設定するオプションタイプを16進数にします。

   `awplus#configure terminal ↓
   awplus(config)#ip dhcp option 43 name awcserver hex ↓
   `
2. DHCPプール「pool1」に対し、静的IPアドレスを設定します。
   今回は、ルートAPとして登録する無線AP（MACアドレス：00:00:5e:00:53:00）に対して静的なIPアドレス「192.168.1.230」を設定します。
   サテライトAP（ターミネーターAP）として運用する無線AP（MACアドレス：00:00:5e:00:53:20）には、別途、無線APのWeb設定画面からIPアドレス「192.168.1.231」を手動設定してください。

   `awplus(config)#ip dhcp pool pool1 ↓
   awplus(dhcp-config)#host 192.168.1.230 0000.5e00.5300 ↓
   `
3. 作成したオプション「awcserver」の値を設定します。
   オプションの設定値として渡されるAWCサーバー情報のフォーマットは次の通りです。
   次の設定例では、AWCプラグインのIPアドレスを「192.168.1.250」に設定する場合の例を示します。

   表 1：DHCPオプション43フォーマット
   フィールド名 | フィールド長 | 説明 | 可変/固定 | 設定例
   --- | --- | --- | --- | ---
   内容 | 16進値
   ヘッダー | 1オクテット | ベンダー個別情報として渡す情報のヘッダーです。 | 固定 | 207 | CF
   オプション1 タイプ | 1オクテット | 続くフィールドがAWCプラグインのIPアドレスであることを示します。 | 固定 | 1 | 01
   オプション1 値 | 4オクテット | AWCプラグインのIPv4アドレスを指定します。 | 可変 | 192.168.1.250 | C0A801FA
   オプション2 タイプ | 1オクテット | 続くフィールドがAWCプラグインの監視ポート番号であることを示します。 | 固定 | 2 | 02
   オプション2 値 | 2オクテット | AWCプラグインの監視ポート番号を指定します。 | 固定 | 65437 | FF9D

   したがって、設定値は「CF01C0A801FA02FF9D」となります。

   `awplus(config)#ip dhcp pool pool1 ↓
   awplus(dhcp-config)#option awcserver cf01c0a801fa02ff9d ↓
   awplus(dhcp-config)#exit ↓
   awplus(config)#exit ↓
   `

以上で、DHCPプール「pool1」から割り当てられるIPアドレスには、DHCPオプション43によりAWCプラグインのIPアドレスと監視ポート番号が通知されます。