[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# クイックツアー / AWC-CBの設定 / AP共通設定の作成

セル型無線ネットワークを構成するAP共通設定を作成します。
チャンネルブランケットでは、AP共通設定にて無線APの全般的な設定を構成し、CB共通設定で指定したチャンネルブランケットに関する設定のみを構成します。無線APを管理する際は、必ずAP共通設定の適用が必要となります。
AP共通設定とCB共通設定を適用する際、双方に重複する設定項目は、CB共通設定による構成が優先され、本体のコンフィグを上書きします。AP共通設定にのみ含まれる設定項目は、AP共通設定の設定内容がそのまま反映されます。
今回のネットワークでは、次の表の赤い部分に示すように、1階と2階では同じセル型無線ネットワークを構成するため、同じAP共通設定を使用します。

表 1：提供する無線ネットワーク
| 無線バンド | TQ7403-xF-1 | TQ7403-xF-2 | TQ7403-xF-3 | 概要
--- | --- | --- | --- | --- | ---
2F | 無線3 | ForStaff-PC | ForStaff-PC | ForStaff-PC | 従業員 PC端末用セル型VAP
無線2 | ForStaff-PC | ForStaff-PC | ForStaff-PC
無線1 | ForStaff-Mobile | 従業員 モバイル端末用AWC-CB
1F | 無線3 | ForStaff-PC | ForStaff-PC | ForStaff-PC | 従業員 PC端末用セル型VAP
無線2 | ForStaff-PC | ForStaff-PC | ForStaff-PC
無線1 | ForStaff-Mobile | 従業員 モバイル端末用AWC-CB
ForGuest | 来客者用AWC-CB

## AT-TQ7403のAP共通設定

AT-TQ7403で使用するAP共通設定を作成します。

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP共通設定」をクリックします。
   「設定機能/AP共通設定一覧」画面が表示されます。
2. 画面右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
   「カントリーコードとモデルの選択」ダイアログが表示されます。
3. 「カントリーコード」を「JP - Japan」に設定します。
   現在ログインしているユーザーアカウントの「国コード」が「JP - 日本」に設定されている場合は、本ダイアログのカントリーコードがデフォルトで「JP - Japan」となります。
   カントリーコードを選択すると、該当のカントリーコードをサポートする無線APのモデルが一覧に表示されます。
4. 必要に応じて無線APの特徴を元に、フィルターで候補を絞り込みます。
   絞り込みを行わずに一覧をスクロールして直接モデルを選択することもできます。
   このクイックツアーで使用するAT-TQ7403はIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)対応の3ラジオ搭載モデルです。絞り込みを行う場合は、次のように指定すると該当のモデルを選択しやすくなります。
   - IEEE / Wi-Fi： 802.11ax/6
   - 無線周波数帯域： 3ラジオ
5. 「モデル」を選択します。
   AP共通設定は、無線APのサポート機能によって分かれています。
   ここでは、AP共通設定の対象とするモデルとして「AT-TQ7403」を選択します。
6. 「OK」ボタンをクリックします。
   「AP共通設定新規作成」画面が表示されます。
7. 「共通設定」にて、AP共通設定の概要を設定します。
   - 「設定名」に「TQ7403」を入力します。
   - 「モデル」、「カントリーコード」、「シリーズ」には、先の「カントリーコードとモデルの選択」ダイアログで選択した項目が表示されます。
   - 「管理グループ」にて、このAP共通設定が属する管理グループを選択します。
     複数の管理グループが存在する環境では、それぞれの管理グループのチェックボックスにチェックを付けることで、異なる管理グループをまたいで同じAP共通設定を使用することもできます。
     ここでは先ほど設定した「1-2F Group」にチェックを付けます。
     また、「Default Group」のチェックを外すことはできません。
8. 「AP本体」にて、無線APの動作機能を設定します。
   AP共通設定のモデルが「AT-TQ7403」、「AT-TQ(m)6702 GEN2 AT-TQ(m)6602 GEN2」、「AT-TQ6602」、「AT-TQ(m)5403」、「AT-TQ5403e」、「AT-TQ(m)1402」の場合、AP共通設定を適用する無線APのログインユーザー名とパスワードを一括して設定することができます。
   AWCプラグインの管理下にあっても、従来通りに無線APのWeb設定画面にアクセスすることは可能です。
   初期アカウントを使用している場合、無線APのWeb設定画面に侵入されないよう、無線APの管理用アカウントのユーザー名、パスワードを変更します。

   > Note

   > > 事前に無線APのWeb設定画面から管理用アカウントの設定を変更したうえでAWCプラグインの管理下に登録することもできます。

   > Note

   > > 管理下APに対して共通設定と個別設定の両方でログインユーザー名とログインパスワードを設定している場合、個別設定での指定が反映されます。

   > Note

   > > AMFノードにて無線APのゲストクラスにユーザー名とパスワードを指定している場合は、無線APをゲストノードとして認識させるため、事前に、無線AP個別のWeb設定画面でユーザー名とパスワードをゲストクラスに指定したものと同じに設定してください。
   > > また、ゲストノードとして認識された無線APをAWCプラグインの管理下に追加する場合は、AMFノードのゲストクラスに設定、および、無線AP個別のWeb設定画面で設定したユーザー名、パスワードを指定してください。
   > > 無線APごとに異なるユーザー名、パスワードを設定する場合は、AMFノードにてゲストクラスを複数作成します。

   ユーザー設定を「有効」にします。「ログインユーザー名」と「ログインパスワード」を入力し、「ログインパスワード(確認)」に「ログインパスワード」と同じ文字列をもう一度入力します。
   使用できる文字は、機種によって異なります。
   - ログインユーザー名
     1～12文字の半角英数字で入力し、ユーザー名は英字から始まる必要があります。
   - ログインパスワード
     0～32文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（! # % ( ) + , - . / ; = ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を入力します。
   「個別APユーザー設定」にて「無効」のチェックを入れると、個別設定にてログインユーザー名とログインパスワードを変更することを禁止することができますが、今回はチェックは入れず、個別設定できるままにします。
9. 「タイムゾーン」にて、APに設定するタイムゾーンを選択します。
   今回は時刻表示をJST（日本標準時）に設定するため、ドロップダウンリストから「(UTC+09:00) Asia/Tokyo」を選択します。
   ドロップダウンリスト上部の検索フィールドに、「tokyo」など、上記のタイムゾーンの文字列の一部を入力して、ドロップダウンリストの表示候補を絞り込むこともできます。
   また、いずれかのタイムゾーンを選択すると、追加で「夏時間」の項目が表示されます。今回はデフォルトの「無効」のままにします。
10. 「NTPクライアント」にて、NTPクライアント機能の有効、無効を選択します。
    後述のAWC（Autonomous Wave Control）機能を使用するためには、NTPクライアント機能が有効に設定されている必要があります。
    今回は、「NTPクライアント」を「有効」に設定します。
    追加で「NTPサーバー IPアドレス/ホスト名」が表示されますので、今回NTPサーバーとして動作させるPoE+スイッチのIPアドレス「192.168.1.1」を入力します。
    また、今回はNTP同期間隔はデフォルトの「10」（分）のままにします。
11. 「Syslogクライアント」にて、Syslogクライアント機能の有効、無効を選択します。
    無線APのログメッセージをSyslogサーバーに送信する場合は、この項目を有効に設定します。
    今回は「無効」を選択します。
12. 「SNMPエージェント」にて、SNMPエージェント機能の有効、無効を選択します。
    SNMPマネージャーによる遠隔監視、設定を行う場合には、SNMPエージェント機能を有効に設定します。
    今回は、SNMPプラグインによる遠隔監視を行うため、「SNMPエージェント」を「有効」に設定します。
    追加で以下の項目が表示されます。今回は、以下のように設定します。

    表 2：AT-TQ7403 SNMPエージェント設定
    項目名 | 設定値 | 説明
    --- | --- | ---
    バージョン | v1/v2c | SNMPのバージョンを選択できます。
    読み取り専用のコミュニティー名 | public | 読み取り専用のSNMPコミュニティー名を1～256文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース ! # $ % ( ) * + , - . / : ; = ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）で入力します。
    ポート番号 | 161 | SNMPエージェントのリスニングポート番号を入力します。
    SNMPリクエストの送信元を制限 | 無効 | SNMPエージェントに対しSNMPリクエストを送信可能なSNMPマネージャーを制限するか否かの設定を行います。
    次に示すホストまたはサブネットのみを許可する | － | SNMPマネージャーのIPアドレスまたはホスト名（FQDN）を入力します。 本項目は「SNMPリクエストの送信元を制限」が有効に設定されている場合のみ表示されます。
    トラップのコミュニティー名 | public | SNMP通知メッセージ（トラップ）の通知先コミュニティー名を1～256文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース ! # $ % ( ) * + , - . / : ; = ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）で入力します。
    生成トラップ | Cold Start Link Up/Down Authentication | 生成するSNMP通知メッセージを選択します。
    トラップ送信先 IPアドレス/ホスト名 | 192.168.1.249 | トラップホストのホスト名（FQDN）またはIPアドレスを指定します。 ホストは、3つまで登録できます。

13. 「＋詳細設定」をクリックすると、「NTPクライアント」の設定項目の下に「NTP同期間隔」が、また項目下部に「MACアドレスリスト」、「LED」、「Web認証用仮想IPアドレス」の項目が表示されます。
    - 「MACアドレスリスト」は、このAP共通設定が適用された無線APでMACアドレスリストによるMACアクセス制御を使用する際に、適用するMACアドレスリストを選択します。
      無線APには複数のVAP（マルチSSID）を設定できますが、1台の無線APに適用できるMACアドレスリストは1つまでで、VAPごとにMACアドレスリストの有効・無効を設定します。
      今回はMACアドレスリストをまだ作成していません。正しいSSID、セキュリティーキーを設定した無線クライアントをすべて受け入れるものとして、「MACアドレスリスト」は空欄のままにします。
    - 「LED」では、無線APの機器本体のLED表示を使用するかどうかが選択できます。
      今回は、「LED」を「点灯」に、「PoE給電時のLED」を「橙色」に設定します。
    - 「Web認証用仮想IPアドレス」は、キャプティブポータルによるWeb認証を使用する際、キャプティブポータルの提供元WebサーバーのIPアドレスとして仮のIPアドレスを表示し、管理用IPアドレスを攻撃者の目から隠匿するセキュリティー機能です。
      今回はWeb認証を使用しないため、「Web認証用仮想IPアドレス」を「無効」のままにしておきます。
    - 「クライアントパケットの解析」は、無線クライアントの通信を解析し、無線クライアントの接続状態を詳細なログに記録したり、無線クライアントのホスト名やOSを取得、無線クライアント情報として表示したりする機能です。
      今回はクライアントパケットの解析を使用しないため、「クライアントパケットの解析」を「無効」のままにしておきます。

      > Note

      > > クライアントパケットの解析を有効にするうえで必要な設定については、「概要」/「AWCプラグインについて」の「無線クライアントの接続履歴管理とクライアントパケット解析」をご確認ください。

      > Note

      > > クライアントパケットの解析を有効にすると、無線クライアントを接続した時にネットワーク接続についてのログが表示されるようになります。ログの詳細については、「画面リファレンス」/「無線モニター」/「ログ管理」をご覧ください。

14. 「有線設定」にて、無線APの有線接続に関する設定を行います。
    AT-TQ7403にはLANポートが2系統備わっており、上位のスイッチと適切に設定することで、リンクアグリゲーション機能によりトランクグループを作成し、有線のアップリンクを増強することができます。

    表 3：AT-TQ7403 有線設定
    項目名 | 設定値 | 説明
    --- | --- | ---
    ポート 2 | 無効 | AT-TQ7403のPORT1/PoEポート、PORT2/PoEポートのリンクアグリゲーションまたはカスケード設定を行います。 スタティックLAG： AT-TQ7403のリンクアグリゲーション機能が有効になります。接続先のスイッチでは手動設定のトランクグループを設定する必要があります。 カスケード： カスケード機能が有効になり、PORT2/PoEポートがカスケードポートとして使用できます。 LACP： AT-TQ7403のLACP機能が有効になります。接続先のスイッチにてLACPが有効な場合、トランクグループが自動設定されます。 無効： リンクアグリゲーションまたはカスケード機能を使用しません。PORT2/PoEポートは無効となり、PORT1/PoEポートのみでの接続を行います。

    今回はリンクアグリゲーションまたはカスケード機能を使用しません。「無効」が選択されていることを確認します。
15. 「無線設定」にて、無線APの無線電波の出力に関する設定を行います。
    「モデル」で選択した機器に応じて、無線1（2.4GHz帯）、無線2（5GHz帯 W52/W53/W56）、無線3（6GHz帯）を設定します。無線1、無線2、無線3の設定は画面上部の「無線1」ボタン、「無線2」ボタン、「無線3」ボタンで切り替えることができます。
    CB VAPを使用する場合も、無線バンドごとにここで設定を行います。
    今回は、来客用、従業員モバイル端末用のブランケット型無線ネットワークを無線1で、従業員用のセル型無線ネットワークを無線2で提供するため、以下のように設定します。
    - 緊急モードはチャンネルブランケットと併用できないため、無線1では使用しません。
      無線2、無線3はセル型のため緊急モードの利用が可能です。緊急モードの設定が必要な場合は、追って無線2、無線3に緊急モード用のVAPを作成することができます。
      ただし、無線2の5GHz W53/W56は気象レーダーなど公的な目的で使用される電波帯域と重複するため、これらの電波出力が検出された際は一定時間無線APのW53/W56の電波を停止するDFS機能の影響を受けます。このため、無線2で緊急モードを使用する場合は無線帯域として5GHz W52を選択することをお勧めします。
    - 無線1は来客用と従業員のモバイル端末用にブランケット型ネットワークを展開します。
    - チャンネルブランケット機能とエアタイムフェアネスの併用は未サポートのため、「無効」に設定します。
    - チャンネルブランケット機能とRTSしきい値設定の併用は未サポートのため、デフォルトの「2347」のままにします。
    - チャンネルブランケット機能とバンドステアリングの併用は未サポートのため、「無効」に設定します。
    - AT-TQ7403ではチャンネルブランケット機能とAP共通設定におけるVAP別の無線クライアント間の通信遮断の併用は未サポートです。CB共通設定で作成するCB VAPの無線クライアント間の通信遮断は適用可能です。
      ここでは、従業員同士の端末は相互に通信できるようにするため、「無線設定」にて無線バンド単位での「無線クライアント間の通信遮断」を「無効」に設定したうえで、追って来客者向けのCB VAPのみ「無線クライアント間の通信遮断」を「有効」に設定します。

    > Note

    > > 無線クライアント間の通信遮断を有効にした場合も、異なるVAPに接続したクライアント同士、異なる無線APに接続したクライアント同士の通信は遮断されません。来客者と従業員が接続するVAPには異なるVLANを割り当てるなど、適切な対策を講じてください。

    > Note

    > > AT-TQ5403/5403e/6602 GEN2/6702 GEN2/6702e GEN2/7403では、チャンネルブランケット使用時はAP共通設定のセル型VAP単位での無線クライアント間の通信遮断は未サポートとなります。AP共通設定の「VAP(マルチSSID)設定」では、「無線クライアント間の通信遮断」はデフォルトのままにしてください。
    > > CB共通設定の「VAP(マルチSSID)設定」における「無線クライアント間の通信遮断」は指定通り機能します。

    > Note

    > > それぞれ異なるAP共通設定で設定された無線APに対して同じCB共通設定を適用するとき、チャンネルブランケットを作成する無線バンドでは、各AP共通設定の次に示す無線設定を同じ設定にしておく必要があります。
    > > - モード
    > > - 使用帯域幅
    > > - 最大クライアント接続数
    > > - 固定レート
    > > - 近隣AP検出

    表 4：AT-TQ7403 無線設定
    項目名 | 設定値 | 説明
    --- | --- | ---
    無線1 | 無線2 | 無線3
    無線送信 | 有効 | 有効 | 有効 | 選択した周波数帯の無線電波を送受信するか否かを設定します。
    モード | b/g/n/ax | a/n/ac/ax | ax | サポートするモード（通信プロトコル）です。
    使用帯域幅 | 20MHz | 40MHz | 40MHz | 使用する帯域幅です。IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11nでは、隣接する2つまたは4つのチャンネルを合わせ、40MHzまたは80MHz帯域幅のチャンネルとして使用できます。
    使用条件 | 常時 | 常時 | 常時 | 無線機能を常に使用する場合は「常時」、緊急モードが有効のときのみ使用する場合は「緊急モードのみ」を指定します。 緊急モードについては、「緊急モードの有効化」をご覧ください。
    無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | 無効 | 無効 | 該当無線バンド内のすべてのセル型VAPにおいて、同一VAPに接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否かを指定します。
    エアタイムフェアネス | 無効 | 無効 | 無効 | 通信スピードにかかわらず接続されているすべてのクライアントに同じ通信時間（エアタイム）を提供するか否かを指定します。
    自動チャンネル選択 | すべて | すべて | 優先スキャンチャンネルすべて | 無線通信で使用するチャンネルを指定します。デフォルトはすべてが選択されています。 無線3では「優先スキャンチャンネル」ボタンが表示されます。 「優先スキャンチャンネル」ボタンをクリックすると、選択している使用帯域幅に応じてPSCを含む隣接チャンネル帯が選択された状態になります。 Note 優先スキャンチャンネル（PSC：Preferred Scanning Channel）は、無線クライアントが6GHz帯上で無線APを検出するため、代表してアクティブスキャンを実施するチャンネルを指します。 PSC：5ch、21ch、37ch、53ch、69ch、85ch 6GHz帯では使用できるチャンネル数が多いことから、PSCを代表してスキャンします。 PSC以外を使用した場合、無線クライアントによっては無線APを検出できなかったり、接続性の問題を引き起こしたりする恐れがあるため、PSCでの運用をおすすめします。
    最大クライアント接続数 | 200 | 500 | 256 | 接続可能なクライアント数を設定します。
    レガシーレートセット | 1/2Mbps以外すべて | すべて | － | 通信プロトコルがIEEE 802.11b/g、IEEE 802.11aの場合のサポートさせたいレートを選択します。
    マルチキャスト送信レート | 11Mbps | 6Mbps | 6Mbps | IEEE 802.11マルチキャスト・ブロードキャスト送信レートを選択します。
    RTSしきい値 | 2347（無効） | 2347（無効） | 2347（無効） | IEEE 802.11b、g、aによる通信において、RTS（送信要求）パケットを送信するか否かを指定します。「2347」を設定すると、RTSパケットを送信しません。
    バンドステアリング | 無効 | 無効 | 無効 | 2.4GHz・5GHz帯の両方をサポートしている無線クライアントに対して、5GHz帯への接続を優先するよう促し、2.4GHz帯の混雑緩和を試みる、バンドステアリングの有効、無効を選択します。 Note チャンネルブランケットを使用する場合は、バンドステアリングは併用できません。
    Wi-Fiマルチメディア (WMM) | 有効 | 有効 | 有効 | Wi-Fiマルチメディア（WMM）の有効、無効を選択します。 Wi-Fiマルチメディアを有効にすると、アクセスポイントのビーコンにWMM情報を含めます。これにより、映像、音声などのストリーミングやVoIP通信のフレーム送信間隔を短くし、通信品質を保つことができます。
    APSD | 無効 | 無効 | 無効 | APSD（Automatic Power Save Delivery）の有効、無効を選択します。 APSDを有効にすると、モバイル端末（VoIP）の消費電力を抑え、通話時間を延ばすことができます。モバイル端末側でもAPSD（U-APSD）に対応している必要があります。
    近隣AP検出 | 無効 | 無効 | 無効 | 該当の無線バンドにおける近隣APの検出の有効、無効を選択します。 近隣AP検出を有効にすると、近くで同じ無線バンドを使用しているAWCプラグイン管理下/管理外の無線APの電波を検出し、侵入検知/防御やAWC計算に反映します。 無効に設定すると、これらの機能が正常に動作しない場合があります。
    MU-MIMO | 有効 | 有効 | 有効 | MU-MIMO（マルチユーザーMIMO）の有効、無効を選択します。 MU-MIMOは複数の無線クライアントの同時通信（上下方向）が可能になるため通信速度が向上します。 Note 本項目は、無線設定のモードに「ac」「ax」が含まれるものを選択した場合に表示されます。
    OFDMA | 有効 | 有効 | 有効 | OFDMA（直交周波数分割多元接続）の有効、無効を選択します。 OFDMAはチャンネルを複数のRU（リソースユニット）に分割することで、複数のクライアントの同時通信を可能にします。 Note 本項目は、無線設定のモードに「ax」が含まれるものを選択した場合に表示されます。

    ■ 無線1
    ■ 無線2
    ■ 無線3
16. 「VAP(マルチSSID)設定」にて、VAPの設定を行います。
    今回は、無線2、無線3でのみセル型無線ネットワークを提供します。無線1のVAP 1については使用しません。
    チャンネルブランケット機能を使用する場合は、無線AP全体としてバンドステアリングは使用できません。本クイックツアーでは、無線2および無線3では同じSSIDを持つVAPを提供していますが、無線バンドごとの無線クライアントの偏りにより、無線クライアントごとのスループットに影響が見られる際には、SSIDを分けて偏りを明示的に抑えるなどの設計上の工夫を検討してください。
    今回の設定例ではWPAエンタープライズを使用していませんが、チャンネルブランケット機能を使用する場合、事前認証、ダイナミックVLANは未サポートとなります。

    表 5：AT-TQ7403 VAP設定
    項目名 | 無線2 VAP 1 | 無線3 VAP 1 | 説明
    --- | --- | --- | ---
    VAP ステータス | 有効 | 有効 | VAPの有効、無効、緊急を設定します。VAP1のVAP ステータスは、「無線設定」の「使用条件」が常時の場合は常に有効となります。
    VLAN ID | 100 | 100 | 該当するVAPが使用するVLAN IDです。 Note 本AP共通設定を適用する無線APがAMFノードにゲストノードとして設定されており、接続するゲストノードの機器情報を自動取得（"discovery dynamic"コマンド）するよう設定されている場合、かつ、無線クライアントのIPアドレスの割り当てにDHCPを使用する場合は、無線APの管理用VLANとは異なるVLAN IDを指定してください。
    SSID | ForStaff-PC | ForStaff-PC | 該当のVAPが使用するSSID（ネットワーク名）です。
    ブロードキャスト | 有効 | 有効 | 該当のVAPでSSID（ネットワーク名）をブロードキャストするか否かです。
    セキュリティー | WPAパーソナル | WPAパーソナル | 該当するVAPのセキュリティーです。
    セキュリティーキー（WPA-PSK） | 5+@f/=0N1y | 5+@f/=0N1y | 暗号キーを設定します。
    WPAバージョン | WPA2 | WPA3 | 使用するWPAのバージョンです。
    暗号化プロトコル | CCMP | CCMP | 使用する暗号化プロトコルです。
    管理フレーム保護 | 利用可能 | 必須 | 管理フレームを保護するか否かを指定します。
    ブロードキャストキー更新間隔 | 0 | 0 | VAPに接続している無線クライアントに送信するブロードキャストパケットのキーの更新間隔です。「0」はキーを更新しません。
    Web認証 | 無効 | 無効 | 該当のVAPに対してWeb認証を適用するか否かです。
    MACアクセス制御 | 無効 | 無効 | 該当のVAPに対してMACアクセス制御を適用する際の方式、または無効を指定します。
    高速ローミング | 無効 | 無効 | 無線クライアントのローミングを高速に行うか否かの設定を行います。
    無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | 無効 | 同一のバーチャルアクセスポイント（VAP）に接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否かを指定します。
    無応答端末切断タイマー | 300 | 300 | 無線APに対し通知が行われずにいなくなった無線クライアントを切断するまでの時間を指定します。
    多重接続要求 | 無視する | 無視する | 接続状態を保持している端末からの接続要求に対する処理の方法を選択します。
    ローミング通知 | 有効 | 有効 | ローミング通知を行うか否かを設定します。
    DTIM間隔 | 1 | 1 | アクセスポイントが送信するビーコンに、DTIM（Delivery Traffic Indication Map）を挿入する割合を設定します。
    プロキシーARP | 無効 | 無効 | プロキシーARPを使用するか否かを設定します。
    マルチキャストをユニキャストに変換 | 無効 | 無効 | マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換するか否かを指定します。
    RSSIが低い端末を切断 | 無効 | 無効 | RSSI（出力強度）が低い無線クライアントを積極的に切断するか否かを設定します。
    Passpoint | 無効 | 無効 | Passpoint（Hotspot 2.0）機能を使用するか否かを選択します。

    ■ 無線2
    ■ 無線3
    AP共通設定上のVAP 1のVAP ステータスは「無効」に設定することはできませんので、通常はこのままAP共通設定を管理下APに適用してしまうと、デフォルトのSSID「Default-1」がセキュリティー設定なしで公開されてしまいます。
    AP共通設定とともにCB共通設定を適用する際、AP共通設定のみ、または、CB共通設定のみに存在する設定項目は、それぞれそのまま本体のコンフィグに反映されます。AP共通設定とCB共通設定に重複する設定項目は、CB共通設定による構成が優先され、本体のコンフィグに反映されます。
    今回の構成では、追って設定するCB共通設定で無線1のVAP 1を使用し、無線AP本体のコンフィグに反映しますので、このままで構いません。

    > Note

    > > 本クイックツアーではチャンネルブランケットを構築後にAP共通設定の適用を行っていますが、先に管理下APにAP共通設定を適用してからチャンネルブランケットに加入させる場合は、一時的にAP共通設定にて設定途上の無線バンドのVAPが適用されることがあります。この場合は、使用しない無線バンドに対して、セキュリティーを適用したダミーのVAPを作成しておくことをお勧めします。

17. 画面右上の「追加」ボタンをクリックします。
    AP共通設定「TQ7403」の設定内容が表示されます。