[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 画面リファレンス / 無線モニター / フロアマップ詳細 [エリア編集]

フロアマップに示された領域（部屋など）に対して、例えば「会議室」「談話室」「講堂」などのように名前の付いたエリアを作成、編集します。
作成されたエリアは、各種フロアマップの表示に反映される他、「無線クライアント表示」にて、接続クライアント推定位置情報のポップアップなどに表示されます。
■ 表示1

表 1：フロアマップ
項目名 | 説明
--- | ---
管理グループ名 / フロアマップ名 | 所属する管理グループ名と、該当のフロアマップ名が表示されます。
「エリア一覧」ボタン | 「フロア内のエリア一覧」ダイアログを表示します。 フロアマップ上に作成されたエリアを、エリアに関連付けられたエリア認証VAPとともに一覧表示します。 フロアマップ名： フロアマップ名が表示されます。 X エリア： フロアマップ上に作成されたエリア数を表示します。 検索フィールドを使用して表示対象を絞り込んでいる場合は、条件に合致した表示対象の数を表示します。 エリアを検索： 登録されているエリアの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「エリア名」「AP/CB共通設定」「SSID」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。 チェックボックス： エリア認証VAPの関連付けを解除したいエリアにチェックをつけます。 エリア名： フロアマップ上に作成されたエリア名を表示します。 AP/CB共通設定： エリアにエリア認証VAPが関連付けられている場合、該当のAP共通設定またはCB共通設定の名前を表示します。 AP共通設定名、CB共通設定名をクリックすると、該当のAP共通設定またはCB共通設定の概要ページが表示されます。 無線： エリアにエリア認証VAPが関連付けられている場合、エリア認証VAPを使用する無線バンド（無線1/無線2/無線3）が表示されます。 エリア認証VAP： エリアにエリア認証VAPが関連付けられている場合、そのVAP番号が表示されます。 SSID： エリアにエリア認証VAPが関連付けられている場合、そのSSID名が表示されます。 表示件数： リストに表示させる件数を指定します。 ＜＜： 最初のリストに戻ります。 番号： ページ番号です。 ＞＞： 最後のリストに移動します。 「保存」ボタン： エリアとエリア認証VAPの関連付けを保存します。 「エリア認証解除」ボタン： エリアとエリア認証VAPの関連付けを解除します。 「キャンセル」ボタン： エリアとエリア認証VAPの関連付けの編集を中断し、変更を破棄します。
無線バンドドロップダウンメニュー | エリア編集画面では無効となります。
表示内容ドロップダウンメニュー | フロアマップ詳細画面の表示内容を切り替えられます。 無線ステータス表示 無線クライアント表示 スマートコネクト表示 不正AP表示 AP配置 壁編集 エリア編集 AP運用モード編集
「一覧へ戻る」ボタン | 「フロアマップ一覧」画面に戻ります。

■ 表示2
エリアを表示、作成します。

- エリアは多角形、または、四角形で描画します。色は自動的に選択されます。
  「エリア名」に名前を入力して「追加」ボタンをクリックすると、エリアとして保存されます。
- 既存のエリアにマウスポインターを置くと、エリア情報がポップアップ表示します。
  - エリア名：
    設定したエリア名が表示されます。
  - 登録AP数：
    描画されたエリア内にある無線APの数が表示されます。
  - エリア認証：
    エリア認証を使用する場合は、エリア認証に使用される無線バンド、VAP、SSID、AP/CB共通設定名が表示されます。
    使用しない場合は、単に「未設定」と表示されます。
- 既存のエリアをクリックすると、エリアの編集モードになります。
  - 多角形の頂点をドラッグ＆ドロップして、エリアを変形することができます。

    > Note

    > > 多角形の頂点を追加、削除することはできません。

  - 「エリア名」に名前を入力し、エリア名を変更することができます。
  編集後は「保存」ボタンをクリックするとエリアの変更が保存されます。

> Note

> > エリアは重ならないように描画する必要があります。例えば、回り廊下のように他のエリアを囲むようなエリアを作成する場合は、南北や東西にエリアを分割するなどしてください。
> > 複数のエリアが重なった状態では、クライアント位置推定情報に正しいエリアが表示されないことがあります。

■ 表示3
エリア一覧を表示します。

表 2：フロアマップ エリア一覧
項目名 | 説明
--- | ---
X エリア | フロアマップに登録されたエリアの数が表示されます。
エリア名 | 「無線クライアント表示」にて表示するエリア名です。
「追加」/「保存」ボタン | 作成、または、編集したエリアの設定を保存します。 フロアマップ上にエリアの多角形または四角形を描画し、エリア名を入力すると、エリアを追加できます。エリア名は1～100文字の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。
「エリア認証」ボタン | エリア認証VAPの選択を行う、「エリアとエリア認証VAPの関連付け」ダイアログを表示します。 いずれかのエリアを作成後、エリアを選択したときに「エリア認証」ボタンが有効になります。 エリア認証VAPは、AP共通設定、CB共通設定にて、「エリア認証」を有効に設定したVAPを指します。エリアとエリア認証VAPの関連付けを行うと、該当のエリア内にあると位置推定される無線クライアントにのみ、エリア認証VAPに対して接続を許可することができます。 1つのエリアに対して、エリア認証VAPは1つのみ関連付けることができます。 フロアマップ名： 現在選択中のフロアマップ名を表示します。 エリア名： 現在選択中のエリア名を表示します。 現在のエリア認証VAP： エリアに対してエリア認証VAPが選択されている場合、AP/CB共通設定名、無線バンド、VAP番号、SSIDが表示されます。 X エリア認証VAP： 現在のフロアマップ上のエリア認証VAP数、すなわち、現在のフロアマップ上の無線APで提供するVAPのうち、エリア認証を有効に設定したものの数が表示されます。 検索フィールドを使用して表示対象を絞り込んでいる場合は、条件に合致した表示対象の数を表示します。 エリア認証VAPを検索： 登録されているエリア認証VAPの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「AP/CB共通設定」「SSID」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。 ラジオボタン： 選択中のエリアに対して関連付けるエリア認証VAPを1つ選択します。 AP/CB共通設定： エリア認証VAPを含むAP共通設定またはCB共通設定の名前を表示します。 AP共通設定名、CB共通設定名をクリックすると、該当のAP共通設定またはCB共通設定の概要ページが表示されます。 無線： エリア認証VAPが作成された無線バンド（無線1/無線2/無線3）を表示します。 エリア認証VAP： エリア認証VAPのVAP番号を表示します。 SSID： エリア認証VAPのSSIDを表示します。 表示件数： リストに表示させる件数を指定します。 ＜＜： 最初のリストに戻ります。 番号： ページ番号です。 ＞＞： 最後のリストに移動します。 「保存」ボタン： エリアとエリア認証VAPの関連付けを保存します。 「エリア認証解除」ボタン： エリアとエリア認証VAPの関連付けを解除します。 「キャンセル」ボタン： エリアとエリア認証VAPの関連付けの編集を中断し、変更を破棄します。
「クリア」/「キャンセル」ボタン | 作成中、または、編集中のエリアの設定を取り消します。
「簡易作成モード」ラジオボタン | エリアの描画モードを切り替えます。 デフォルトは「オン」です。 オン： エリアを長方形で描画します。 描きたい長方形の対角をマウスドラッグで指定し、マウスボタンを放すと長方形が描画されます。保存する前は、角や辺をドラッグ＆ドロップして、長方形の位置や大きさを調整することもできます。 一度保存したあとは、4頂点の多角形として扱われます。 オフ： エリアを多角形で描画します。 頂点を順にクリックして多角形を作成し、最後の頂点をダブルクリックすることで描画を終えることができます。 描画した多角形の頂点をドラッグ＆ドロップして変形することもできます。 一度描画した多角形の頂点を増やす、または、減らすことはできません。
エリアを検索 | フロアマップに登録されているエリアの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、本フィールドに入力された文字列を「エリア名」に含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
エリア名 | 画面表示用に指定したエリア名が表示されます。また、エリア認証VAPと関連付けされたエリアのエリア名には、錠前のアイコンが表示されます。
「編集」ボタン | 対象のエリアの編集を行います
「コピー」ボタン | 対象のエリアをコピーします。 エリア名は末尾に「_copy」を追加したものが設定されます。既存のエリア名と重複する場合は、「_copy(1)」のように重複しない連番が追加されます。 エリアを示すの多角形または四角形はマップ左上に同じ形で複製されますので、適宜、移動または変形してください。
「削除」ボタン | 対象のエリアを削除します。

■ 表示4
エリア編集画面では、「描画モード」「凡例」「接続健全性アイコン」「表示強度」は無効となります。
また、「フロアエリア」は有効で固定となります。

表 3：フロアマップコントロール
項目名 | 説明
--- | ---
グリッド | フロアマップにグリッド（方眼）を表示するか否か。グリッドを表示する場合はチェックを入れます。
AP名 | 無線APアイコンの上にAP名を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
詳細 | エリア一覧を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
デバイスカウンター | フロアマップ上のエリアの左上に、エリア内に配置された登録AP数を表示します。
壁 | フロアマップ上に壁を作成している場合、壁を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
背景不透明度 | フロアマップに使用するマップ画像の不透明度をスライダーで設定します。

■ 表示5
拡大/縮小ボタンです。
フロアマップを拡大（＋）または縮小（－）表示できます。また、コンピューターのマウスホイールの上下回転でも同様の操作ができます。