[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 各種操作 / フロアマップ / フロアマップの作成、編集、削除

ここでは、フロアマップの作成、編集、削除の方法について説明します。
フロアマップでは、実際の設置場所の図面上に管理下APを配置することで、管理下APの管理を簡便にします。
また、管理下APの無線出力強度を色で示したヒートマップ表示に対応し、設置した空間の無線電波の分布が一目でわかります。

> Note

> > ヒートマップ表示は信号の出力強度から算出される見通しでの到達距離に基づきます。設置場所の状況（遮蔽、反射など）により、実際の通信状態は画面上のヒートマップ表示と異なる場合があります。

> Note

> > 1マップあたりに配置できる無線APは120台まで、付与できるタグは20個までです。

> Note

> > 無線APを1,001台以上管理する場合は、フロアマップ数は160個までにしてください。

> Note

> > フロアサイズが大きいマップに多数の無線APを配置すると、マップの読み込みや無線APの配置に時間がかかる場合があります。

## フロアマップの作成

1. AWCプラグインメニューから「無線モニター」→「フロアマップ」を選択します。
2. コンテンツ欄右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
3. 「フロアマップ作成」ダイアログが表示されます。

   表 1：「フロアマップ作成」ダイアログ
   項目名 | 説明
   --- | ---
   マップ名 | フロアマップの名称を入力します。1～100文字の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。
   マップ画像 | フロアマップの背景となる画像を指定します。指定できる画像の形式とサイズは、JPEG、PNG、GIF画像で4MBまでです。 Note 4MBより大きいサポート対象外の形式（PNG、JPEG、GIF以外）のファイルを選択した場合にエラーが表示されないことがあります。 また、アニメーションGIFは未サポートです。指定した場合も静止状態で表示されます。 Note マップ画像に余白が付いていると、フロアサイズが正しく計算されません。マップ画像に余白がある場合は、画像編集ツールを使用して、実際に設置するフロア部分のみを切り抜いておくことをお勧めします。
   フロアサイズ(横)・(縦) | 実際の設置場所の大きさを、縦・横の各欄に10～1000の範囲内で入力します（単位：メートル）。 縦横のいずれかの値を入力すると、マップ画像の縦横比に基づいてもう一方の値が自動的に決定されます。 フロアサイズは、無線ステータス表示のヒートマップ、接続クライアントの位置推定に影響します。 Note 位置推定機能は、AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2ファームウェアバージョン8.0.3-0.x以降、または、AT-TQ5403/5403eファームウェアバージョン6.0.1-1.x以降にてサポートします。
   管理グループ | フロアマップを管轄する管理グループを指定します。
   タグ | タグを付与する場合は、タグ入力欄にタグを入力しEnterキーを押下します。 タグ1個には、連続した半角スペースを除き、100文字以内の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。 1マップあたり、20個までのタグを付与できます。 タグを解除する場合は、タグの右側に表示されている×印をクリックします。 Note タグの登録時、コピー＆ペーストでタグを登録すると、貼り付け時に全文が表示されません。そのままEnterキーを押下すると、ペーストされた文字列全体がタグとして指定されます。 Note タグ編集時、改行を含む値をペーストすると表示がおかしくなる場合がありますので、タグに改行を含む値をペーストするオペレーションは未サポートです。 Note 付与したタグの文字数が多い場合、ノードマップ画面、フロアマップ詳細画面、機器検索画面のタグフィルターリストで全文字を表示することができません。その場合はタグの文字数を減らしてください。
   コメント | コメントを入力します。このコメントは、フロアマップパネルやフロアマップリストでフロアマップにマウスオーバーすると吹き出しで表示されます。 コメントには、連続した半角スペースおよび改行を除き、1,000文字以内の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。
   「追加」ボタン | フロアマップを作成します。
   「キャンセル」ボタン | フロアマップの作成を止めます。

4. 設定を終えたら「追加」ボタンをクリックします。

## フロアマップの編集

1. AWCプラグインメニューから「無線モニター」→「フロアマップ」を選択します。
2. フロアマップパネル上にマウスオーバーします。
   フロアマップパネルの右上に「編集」ボタン（鉛筆アイコン）が表示されます。
3. 「編集」ボタンをクリックすると「フロアマップ編集」ダイアログが表示されます。

   表 2：「フロアマップ編集」ダイアログ
   項目名 | 説明
   --- | ---
   マップ名 | フロアマップの名称を入力します。1～100文字の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。
   マップ画像 | フロアマップの背景となる画像を指定します。指定できる画像の形式とサイズは、JPEG、PNG、GIF画像で4MBまでです。 Note 4MBより大きいサポート対象外の形式（PNG、JPEG、GIF以外）のファイルを選択した場合にエラーが表示されないことがあります。 また、アニメーションGIFは未サポートです。指定した場合も静止状態で表示されます。 Note マップ画像に余白が付いていると、フロアサイズが正しく計算されません。マップ画像に余白がある場合は、画像編集ツールを使用して、実際に設置するフロア部分のみを切り抜いておくことをお勧めします。
   フロアサイズ(横)・(縦) | 実際の設置場所の大きさを、縦・横の各欄にメートル単位で入力します。 縦横のいずれかの値を入力すると、マップ画像の縦横比に基づいてもう一方の値が自動的に決定されます。 フロアサイズは、無線ステータス表示のヒートマップ、接続クライアントの位置推定に影響します。 Note 位置推定機能は、AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2ファームウェアバージョン8.0.3-0.x以降、または、AT-TQ5403/5403eファームウェアバージョン6.0.1-1.x以降にてサポートします。
   管理グループ | フロアマップを管轄する管理グループを指定します。
   タグ | タグを付与する場合は、タグ入力欄にタグを入力しEnterキーを押下します。 タグ1個には、連続した半角スペースを除き、100文字以内の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。 1マップあたり、20個までのタグを付与できます。 タグを解除する場合は、タグの右側に表示されている×印をクリックします。 Note タグの登録時、コピー＆ペーストでタグを登録すると、貼り付け時に全文が表示されません。そのままEnterキーを押下すると、ペーストされた文字列全体がタグとして指定されます。 Note タグ編集時、改行を含む値をペーストすると表示がおかしくなる場合がありますので、タグに改行を含む値をペーストするオペレーションは未サポートです。 Note 付与したタグの文字数が多い場合、ノードマップ画面、フロアマップ詳細画面、機器検索画面のタグフィルターリストで全文字を表示することができません。その場合はタグの文字数を減らしてください。
   コメント | コメントを入力します。このコメントは、フロアマップパネルやフロアマップリストでフロアマップにマウスオーバーすると吹き出しで表示されます。 コメントには、連続した半角スペースおよび改行を除き、1,000文字以内の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。
   「追加」ボタン | フロアマップを作成します。
   「キャンセル」ボタン | 保存せずにダイアログを閉じます。

4. 編集が完了したら「保存」ボタンをクリックします。

## フロアマップの削除

> Note

> > 最後のページを表示中にページのすべてのエントリーを削除した場合、ページ自体は削除されず、エントリーのないページが表示されます。ページの移動か画面の再読み込みにより削除後のページ数が反映されます。

1. AWCプラグインメニューから「無線モニター」→「フロアマップ」を選択します。
2. フロアマップパネル上にマウスオーバーします。
   フロアマップパネルの右上に「削除」ボタン（ゴミ箱アイコン）が表示されます。
3. 「削除」ボタンをクリックすると「確認」ダイアログが表示されます。
4. 「削除」ボタンをクリックします。