[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 各種操作 / その他の設定 / 無線APの移設

無線ネットワークの用途や設置環境の変化により運用中の無線APを移設する場合、AVM EXから古い設定を削除するため、無線APのデバイスアイコンを削除してから、新たに接続する必要があります。

> Note

> > 本手順を省略した場合、AVM EXにて無線APの管理状態が正しく表示されないことがあります。

1. 対象の無線APを取り外し、AVM EXのネットワークマップ上でダウン表示になることを確認します。
2. 取り外した無線APのデバイスアイコンやカスタムリンクを削除します。
   ネットワークマップ上で該当の無線APのデバイスアイコンを選択し、サイドパネルから「削除」ボタンをクリックします。

   > Note

   > > AWCプラグインには無線APの登録が残っているため、アイコンを削除しても数秒後にはネットワークマップにダウン状態のアイコンとして再表示されます。

3. （ゲストノードとして使用していた場合）元の接続先スイッチ上でゲストノードの設定（switchport atmf-guestlink）を無効にします。
4. AWCプラグインの「AP登録・設定」画面から、必要に応じてAP事前設定用AMF設定を変更します。
   - 移設後に非ゲストノードとして使用する場合は、AP事前設定用AMF設定を無効に設定します。
   - 移設後にゲストノードとして使用する場合は、AP事前設定用AMF設定を有効に設定します。
5. （移設後にゲストノードとして使用する場合）移設先のスイッチでゲストノードの設定（switchport atmf-guestlink）を行います。
6. 移設先のスイッチに無線APを接続します。
7. （移設後に非ゲストノードとして使用する場合）AVM EXのネットワークマップでカスタムリンクを設定します。