[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# クイックツアー / AWC-SCの設定 / 無線APの登録

無線APをAWCプラグインの管理下に登録します。
ここでは、IP手動設定による登録を行います。多数の無線APを一度に登録する場合は、CSVによる登録も可能です。

## AT-TQ6702 GEN2の登録（IP手動設定）

### ルートAPの登録

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」をクリックします。
   「設定機能/無線AP一覧」画面が表示されます。
2. 画面右上の歯車アイコンにマウスオーバーして表示されるサブメニューから、「手動で登録」をクリックします。
   「無線AP登録」ダイアログが表示されます。
3. 「機器名」にAWCプラグインの管理下に登録する無線APの管理上の名前を入力します。
   今回は、「TQ6702G2-SC-1」と入力します。
4. 「管理グループ」を指定します。
   今回は、先ほど作成した「3F Group」を選択します。
   AP事前設定用のAMF設定の選択肢として「有効」が表示されるようになります。
5. 「AP事前設定用のAMF設定」を「無効」に設定します。
   固定のIPアドレスを事前に無線APのWeb設定画面で指定するか、DHCPサーバーから静的IPアドレスを割り当てる必要があります。
6. 「TQ6702G2-SC-1」として登録する無線APのIPアドレスを設定します。
   IPアドレス欄には、「DHCP」「STATIC」の2つのオプションがあります。
   - DHCP
     無線APは、DHCPサーバーからIPアドレスとともに、DHCPオプション43によりAWCプラグインサーバー情報を取得して、管理下に参加します。
     工場出荷状態の無線APを、後述の「自動認識」を使用してスマートコネクトネットワークに参加させる場合はこちらを選択します。
   - STATIC
     DHCPオプション43を使用しない無線APを登録する際に選択します。
     有線接続されたDHCPサーバーからIPアドレスを割り当てる場合や、IPアドレスを無線APのWeb設定画面で指定する場合は、こちらを選択します。
   今回のルートAPの登録では「STATIC」を選択します。
   また、表示される入力フィールドには、今回は「192.168.1.230」を入力します。
7. 「TQ6702G2-SC-1」として登録する無線APのMACアドレス「00:00:5e:00:53:00」を入力します。
8. 「追加」ボタンをクリックします。
   「無線AP詳細」画面が表示されます。
   「無線AP詳細」画面では、選択した無線AP「TQ6702G2-SC-1」の情報が表示されます。この段階では、「管理状態」には「未管理」、「AP共通設定」には「未設定」と表示されます。
   SC共通設定を先に作成してから、AP共通設定を適用するため、このままにします。

### サテライトAPの登録

もう1台、サテライトAP（コネクターAP/ターミネーターAP）として運用する無線APを登録します。
今回は、サテライトAPの初期設定をUTPケーブルによる有線接続を介して行います。

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」をクリックします。
   「設定機能/無線AP一覧」画面が表示されます。
2. 画面右上の歯車アイコンにマウスオーバーして表示されるサブメニューから、「手動で登録」をクリックします。
   「無線AP登録」ダイアログが表示されます。
3. 「機器名」にAWCプラグインの管理下に登録する無線APの管理上の名前を入力します。
   今回は、「TQ6702G2-SC-2」と入力します。
4. 「管理グループ」を指定します。
   今回は、先ほど作成した「3F Group」を選択します。
   AP事前設定用のAMF設定の選択肢として「有効」が表示されるようになります。
5. 「AP事前設定用のAMF設定」を「無効」に設定します。
6. 「TQ6702G2-SC-2」として登録する無線APのIPアドレスを設定します。
   今回のサテライトAPの登録では「STATIC」を選択し、入力フィールドに「192.168.1.231」を入力します。
7. 「TQ6702G2-SC-2」として登録する無線APのMACアドレス「00:00:5e:00:53:20」を入力します。
8. 「追加」ボタンをクリックします。
   「無線AP詳細」画面が表示されます。
   「無線AP詳細」画面では、選択した無線AP「TQ6702G2-SC-2」が追加されます。この段階では、「管理状態」には「未管理」、「AP共通設定」には「未設定」と表示されます。
   SC共通設定を先に作成してから、AP共通設定を適用するため、このままにします。