[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 画面リファレンス / 無線設定 / 管理グループ

無線APの管理を行うには管理グループを作成し無線APを割り当てる必要があります。
一般ユーザーアカウントに管理グループごとの閲覧権限を付与することにより、ユーザーが管理可能な無線APとAP共通設定を制御することが可能です。
デフォルトでは「Default Group」のみが登録されています。「Default Group」は、管理者アカウントのみが閲覧・編集可能です。

> Note

> > 1つの管理グループでサポート可能な無線APの台数は350台までです。

■ 表示1

表 1
項目名 | 説明
--- | ---
「新規作成」ボタン | 管理グループを作成するための「管理グループ作成」ダイアログが開きます。 管理グループの作成方法は、「各種操作」/「無線管理」/「管理グループの作成、編集、削除」をご覧ください。

■ 表示2

表 2
項目名 | 説明
--- | ---
X グループ | 管理グループの総数が表示されます。
管理グループを検索 | 管理グループの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「管理グループ名」「作成日時」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。

■ 表示3

表 3：管理グループ一覧
項目名 | 説明
--- | ---
管理グループ名 | 管理グループ名が表示されます。
AP数 | 管理グループ内の無線AP数が表示されます。
AP共通設定数 | 管理グループに設定されているAP共通設定数が表示されます。
フロアマップ数 | 管理グループ内のフロアマップ数が表示されます。
作成日時 | 管理グループを作成した日時が表示されます。
「編集」ボタン（鉛筆アイコン） | 管理グループの編集を行えます。
「削除」ボタン（ゴミ箱アイコン） | 管理グループを削除します。 Note 「Default Group」管理グループは削除できません。