[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 各種操作 / 無線管理 / 管理グループの作成、編集、削除

ここでは、管理グループの作成、編集、削除の方法について説明します。
無線APを監視するためには、登録した無線APを管理グループに割り当てる必要があります。管理グループの作成、編集、削除は、アカウントタイプが「管理者」のユーザーのみが行えます。

## 管理グループの作成

> Note

> > 1つの管理グループでサポート可能な無線APの台数は最大350台までです。1つの管理グループあたり50台以下での運用を推奨します。
> > なお、AT-TQm1402/m6403 GEN2/m6602 GEN2/m6702 GEN2の管理可能数は、上記の条件と合わせ、AWCプラグイン全体で最大100台までとなりますのでご注意ください。

> Note

> > 作成する管理グループ数は100個までにしてください。

1. 管理者アカウントでログインします。
2. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「管理グループ」を選択します。
3. コンテンツ欄右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
4. 「管理グループ作成」ダイアログが表示されます。

   表 1：「管理グループ作成」ダイアログ
   項目名 | 説明
   --- | ---
   管理グループ名 | 管理グループ名を入力します。1～100文字の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。（必須）
   ネットワーク名 | 管理するAMFネットワークを選択します。
   エリア名 | AMFネットワーク内のエリア名を、下の一覧から選択します。 「AMFエリアを検索」にAMFエリア名の一部を入力して対象を絞り込むこともできます。 また、「All」にチェックを入れると、AMFネットワーク内のすべてのAMFエリアにチェックが入ります。
   「追加」ボタン | 管理グループを追加します。
   「キャンセル」ボタン | 管理グループの追加を止めます。

5. 管理グループ名を入力します。
6. 管理の対象とするAMFネットワークとAMFエリアを選択します。
   AMFネットワークおよびAMFエリアを選択することで、無線APの登録の際、AMFゲストノードとして設定された無線APを、接続されたAMFノードのポート番号から選択することも可能です。
7. 「追加」ボタンをクリックします。

## 管理グループの編集

1. 管理者アカウントでログインします。
2. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「管理グループ」を選択します。
3. 管理グループ一覧から編集する管理グループの列右にある「編集」アイコンをクリックします。
4. 「管理グループ編集」ダイアログが表示されます。
5. 編集したい情報の編集を行います。
6. 「保存」ボタンをクリックします。

## 管理グループの削除

> Note

> > 削除する管理グループに所属していた無線APやフロアマップは「Default Group」の所属となります。

> Note

> > 最後のページを表示中にページのすべてのエントリーを削除した場合、ページ自体は削除されず、エントリーのないページが表示されます。ページの移動か画面の再読み込みにより削除後のページ数が反映されます。

1. 管理者アカウントでログインします。
2. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「管理グループ」を選択します。
3. 管理グループ一覧から編集する管理グループの列右にある「削除」アイコンをクリックします。
4. 「確認」ダイアログが表示されます。
5. 「削除」ボタンをクリックします。

## 管理グループのアクセス許可

アカウントタイプが「一般ユーザー」に設定されたユーザーに対して、作成された管理グループのアクセスを許可します。

1. 管理者アカウントでログインします。
2. メニューから「ユーザー管理」を選択します。
3. アカウントリストから管理グループのアクセス許可を編集したい一般ユーザーアカウントを選択します。
4. アカウント情報が表示されるので、「編集」ボタンをクリックします。
5. ユーザー編集画面が表示されますので、「管理グループ」にて、選択した一般ユーザーにアクセスを許可する管理グループ名にチェックを付けます。
6. 変更が完了したら「保存」ボタンをクリックします。