[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 各種操作 / AWC機能 / AWC計算結果の閲覧

ここでは、管理下APのAWC（Autonomous Wave Control）機能による最適なチャンネル・送信出力の計算結果を確認する方法を説明します。

1. AWCプラグインメニューから「無線モニター」→「AWC計算履歴」を選択します。
2. コンテンツ欄左側の「管理グループ名」一覧から、対象となる管理グループ名をクリックします。
   「管理グループを検索」にキーワードを入力すると、管理グループの検索を行えます。現在の表示対象のうち、「管理グループ名」に、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。

   > Note

   > > 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。

3. コンテンツ欄右側に、該当する管理グループのAWC機能の計算履歴が一覧表示されます。
4. AWC計算履歴の一覧から詳細を確認したい日時の行をクリックします。
5. AWC計算結果画面が表示されます。
   画面タイトルには、選択した計算日時を表示します。
   画面左側の一覧には、無線バンド（無線1、無線2、無線3）ごとに、管理グループに所属する無線APの最適なチャンネル、送信出力を一覧します。
   一覧上部の「無線」、「詳細」の各ボタンをクリックすると、無線APのAWC計算結果と、無線APのMACアドレスおよび所属するフロアマップ名を表示します。

   表 1：「AWC計算結果」ダイアログ
   項目名 | 説明
   --- | ---
   エントリーを検索 | AWC計算エントリーの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「機器名」「MACアドレス」「フロアマップ」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
   機器名 | 登録時に設定した機器名が表示されます。
   無線
   チャンネル | 無線バンドの最適なチャンネルが表示されます。
   送信出力 | 無線バンドの最適な送信出力が表示されます。
   詳細
   MACアドレス | 無線APのMACアドレスが表示されます。
   フロアマップ | 該当の無線APが所属するフロアマップ名が表示されます。

   また、一覧から無線APをクリックすると、該当の無線APの無線バンドにおける隣接/管理下AP影響度のグラフを表示できます。
   - 青色：
     該当の無線APが検出した、AWCプラグイン管理下の隣接した無線APのチャンネルおよび影響度を示します。
   - 赤色：
     該当の無線APが検出した、AWCプラグイン管理外の隣接した無線APのチャンネルおよび影響度を示します。
     また、異なる管理グループに所属する無線APのチャンネルおよび影響度も含まれます。