[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 各種操作 / AWC-DCN / 対象無線APの選択

同一のDCN共通設定を使用して無線端末の最適化を行う、DCNグループに参加させる無線APを選択します。

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「DCN共通設定」を選択します。
2. DCN共通設定一覧から編集するDCN共通設定の列右にある「編集」ボタン（鉛筆アイコン）をクリックします。
   DCN共通設定編集画面が表示されます。
3. コンテンツ欄下部の「無線AP」にて、「編集」ボタンをクリックします。
   「無線APを追加/解除」ダイアログが表示されます。

   表 1：「無線APを追加/解除」ダイアログ
   項目名 | 説明
   --- | ---
   ダイアログ上部
   「無線AP」ボタン | ダイアログを無線AP一覧表示に切り替えます。 DCNグループに所属させる無線APを、管理グループ配下の無線AP一覧から選択します。
   フロアマップボタン | ダイアログをフロアマップ一覧表示に切り替えます。 DCNグループに所属させる無線APを、管理グループは以下のフロアマップから選択します。
   無線AP選択表示
   無線APを検索 | 検索したいキーワードを入力します。 現在の表示対象のうち、「機器名」「IPアドレス」「MACアドレス」「フロアマップ名」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
   フィルター | 登録されているタグで絞り込むことができます。 タグのフィルターを有効にする場合は、絞り込み対象のタグをクリックし、解除する場合は再度タグをクリックします。すべて解除する場合は「クリア」をクリックします。 Note タグを選択するには、一度リストを拡張表示（詳細表示をクリック）する必要があります。
   タグ | 「無線APを検索」欄の下には、登録されているすべてのタグが表示されます。
   チェックボックス | 無線APの選択を行います。リストの一番上のチェックボックスにチェックを入れるとリスト内の無線APすべてにチェックが入ります。チェックを外すとすべてのチェックが外れます。
   機器名 | 登録時に設定した機器名が表示されます。
   IPアドレス | IPアドレスが表示されます。
   MACアドレス | MACアドレスが表示されます。
   フロアマップ名 | 無線APが配置されているフロアマップ名が表示されます。
   フロアマップ一覧表示
   X フロアマップ | 選択した管理グループ配下のフロアマップの総数が表示されます。
   フロアマップを検索 | 検索したいキーワードを入力します。 現在の表示対象のうち、「フロアマップ名」「タグ」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
   フロアマップパネル | 作成したフロアマップパネルが表示され、フロアマップに属している無線AP数とフロアマップ名が表示されます。 パネルの上にマウスオーバーすると透過パネルに切り替わり、「詳細画面を見る」の文字が表示されます。パネルまたは「詳細画面を見る」をクリックするとフロアマップの詳細表示画面に移動します。
   表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。
   ＜＜ | 最初のリストに戻ります。
   番号 | ページ番号です。
   ＞＞ | 最後のリストに移動します。
   保存 | 所属させる無線APの選択状態を保存します。
   キャンセル | 所属させる無線APの選択状態を保存せず、DCN共通設定編集画面に戻ります。
   フロアマップ詳細表示
   フロアマップ名 | フロアマップ名を表示します。
   フロアマップ | フロアマップと、配置されている無線APがグラフィカルに表示されます。 無線APにマウスカーソルを置くと、無線APのIPアドレス、MACアドレス、機種名を示すポップアップが表示されます。 無線APをクリックすると、無線APアイコンの背景に青丸が表示され、選択状態に切り替わります。複数の無線APを選択することも可能です。 無線APアイコンの選択を解除する場合は、再度、無線APアイコンをクリックし通常の無線APアイコンの状態にします。 濃い灰色の無線APアイコンは、他のDCNグループに所属済みであることを表します。
   保存 | 所属させる無線APの選択状態を保存します。
   戻る | 所属させる無線APの選択状態を保存せず、フロアマップ一覧表示に戻ります。

4. DCNグループに所属させる無線APを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
   DCN共通設定編集画面の「無線AP」の一覧に、選択した無線APが表示されます。
5. DCN共通設定編集画面の右上の「保存」ボタンをクリックします。
   DCN共通設定詳細画面が表示されます。

DCNグループの作成手順は以上です。
DCNグループの作成・編集を含む、DCN共通設定の変更を無線APに反映するには、DCN共通設定の適用を行う必要があります。