[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 画面リファレンス / 無線モニター / ログ管理

管理している無線APや関連機器のログが表示されます。
最新のログを確認したい場合は、手動でポーリングを実行後、Webブラウザーの更新を行ってください。

> Note

> > 無線APを削除した場合、その無線APのログには機器名とIPアドレスは表示されなくなります。無線APを再登録すれば、再度表示されます。機器名やIPアドレスが非表示のときにCSV出力した場合、CSV上も機器名とIPアドレスは空欄となります。

> Note

> > ログの保存件数は500万件までをサポートします。500万件を超えたログについては、一定の数を超えると、次回のポーリングの際に500万件より古いものが削除されます。

■ 表示1

表 1
項目名 | 説明
--- | ---
「全てのログ」ボタン | AP本体、AP管理関連、無線チャンネル/出力自動調整のログが表示されます。
「AP本体」ボタン | AP本体に関するログが表示されます。
「AP管理関連」ボタン | AP管理に関するログが表示されます。
「無線チャンネル/出力自動調整」ボタン | 無線チャンネル/出力自動調整に関するログが表示されます。 Note 無線チャンネル/出力調整のログは無線管理グループごとに実施されるため、機器名とIPアドレスは空欄で表示されます。 Note 無線チャンネル/出力調整のログは管理者のみが閲覧可能です。
「DCN」ボタン | AWC-DCNに関するログが表示されます。
「CSV出力」ボタン | 表示されているすべてのログをCSV形式で出力します。

■ 表示2

表 2
項目名 | 説明
--- | ---
X ログ | ログの総数が表示されます。
ログを検索 | ログの検索を行えます。検索したいキーワードを入力します。 現在の表示対象のうち、「機器名」「IPアドレス」「Severity」「内容」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
from ～ to | 期間を指定してログの絞り込みを行えます。
「検索」ボタン | 検索キーワードやfrom ～ to指定後に検索ボタンをクリックします。
「クリア」ボタン | 検索キーワードやfrom ～ toで指定した日時をクリアしすべてのログが一覧に表示されます。

■ 表示3

表 3
項目名 | 説明
--- | ---
機器名 | 機器名が表示されます。
IPアドレス | IPアドレスが表示されます。
受信日時 | ログの受信日時が表示されます。
Severity | 「AP本体」のログは、無線APが送信するSyslogのSeverity（Emergency、Alert、Critical、Error、Warning、Notice、Information、Debug）が表示され、その他のログは「information」、「Notice」の2通りで表示されます。
内容 | ログの内容が表示されます。 ※ログメッセージの括弧内の数字は、システムで管理している番号が表示されます。
詳細 | クリックすると、ログの発生源である無線APの「管理下AP詳細」画面が表示されます。

■ 表示4

表 4
項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。
＜＜ | 最初のリストに戻ります。
番号 | ページ番号です。
＞＞ | 最後のリストに移動します。

表示されるログの例を以下に示します。

- AP管理関連

  表 5：AP管理関連
  メッセージ | イベント発生条件
  --- | ---
  APMgr[PID]: AP xx:xx:xx:xx:xx:xx Discovered | AWCプラグインが無線APを発見した場合
  APMgr[PID]: AP xx:xx:xx:xx:xx:xx Joined | AWCプラグインが無線APに対して設定適用を開始した場合
  APMgr[PID]: AP xx:xx:xx:xx:xx:xx Managed | AWCプラグインが無線APを管理し始めた場合
  APMgr[PID]: AP xx:xx:xx:xx:xx:xx Configuration Failed due to "FAILED_REASON" | 無線APへの設定が、"FAILED_REASON"の理由によって失敗した場合
  APMgr[PID]: AP xx:xx:xx:xx:xx:xx Left | 無線APがAWCプラグインの管理から外れた場合
  > > APMgr[PID]: AP xx:xx:xx:xx:xx:xx Requested Reboot | AWCプラグインが無線APに対して再起動の要求を送信した場合 Note AT-TQシリーズの場合。 AT-TQRシリーズの場合は、AP本体ログに次のログメッセージが出力されます。
  > >     fastboot: rebooted by ghost: Rebooting at user request
  > > APMgr[PID]: AP xx:xx:xx:xx:xx:xx Requested Firmware Upgrade | AWCプラグインが無線APに対してファームウェア更新の要求を送信した場合 Note AT-TQシリーズの場合。 AT-TQRシリーズの場合は、AP本体ログに次のログメッセージが出力されます。
  > >     hostd[xxxx]: Release file successfully set
  > >     fastboot: rebooted by ghost: Rebooting at user request
  APMgr[PID]: AP xx:xx:xx:xx:xx:xx Requested Configuration Apply | AWCプラグインが無線APに対して設定の再適用を開始した場合
  APMgr[PID]: AP xx:xx:xx:xx:xx:xx Config Applied Successfully | AWCプラグインが要求した無線APに対する設定の再適用が成功した場合
  > > APMgr[PID]: AP xx:xx:xx:xx:xx:xx request tech support download | AWCプラグインが無線APに対してテクニカルサポート情報の取得を要求した場合 Note AT-TQシリーズの場合。 AT-TQRシリーズの場合は、AP本体ログに次のログメッセージが出力されます。
  > >     IMISH[xxxxx]: [SCRIPT]show tech-support
  > >     IMISH[xxxxx]: [SCRIPT]show atmf tech

  ※ログメッセージの[PID]はAWCプラグインで管理している番号が付与されます。
- 無線チャンネル/出力自動調整関連

  表 6：無線チャンネル/出力自動調整関連
  メッセージ | イベント発生条件
  --- | ---
  APCA[PID]: Assigned new Power/Channel set to APs for xx | 無線APへチャンネル/送信出力の適用が行われた場合
  APCA[PID]: Failed to assign new Power/Channel set to APs (for xx) | 無線APへチャンネル/送信出力の適用が失敗した場合
  APCA[PID]: Failed to assign new Power/Channel set to AP xx:xx:xx:xx:xx:xx | 特定の無線APへのチャンネル/送信出力の適用が失敗した場合
  APCA[PID]: AWC calculation will start due to Event Trigger. | AWC計算設定のイベントトリガーの設定条件によりAWC計算が開始された場合

  ※ログメッセージの[PID]はAWCプラグインで管理している番号が付与されます。
- クライアントパケットの解析有効時に出力されるログ

  表 7：クライアントパケットの解析関連
  メッセージ | イベント発生条件
  --- | ---
  stamon[PID]:athX: STA yy:yy:yy:yy:yy:yy obtained lease of xxx.xxx.xxx.xxx by DHCP server zzz.zzz.zzz.zzz lease time TTTT | 無線クライアントから送信されたDHCP Discover/DHCP Requestパケットと同じトランザクションIDを持つDHCP Ackパケットを無線APが受信した場合
  stamon[PID]:athX: STA yy:yy:yy:yy:yy:yy sent DHCP Discover | 無線クライアントから送信されたDHCP Discoverパケットを無線APが受信した場合
  stamon[PID]:athX: STA yy:yy:yy:yy:yy:yy obtained no lease by DHCP | 無線クライアントに送信されたDHCP Discover/DHCP Requestパケットと同じトランザクションIDを持つDHCP Ackパケットが4秒以内に見つからない場合
  stamon[PID]:athX: STA yy:yy:yy:yy:yy:yy reached to default gateway xxx.xxx.xxx.xxx | デフォルトゲートウェイから無線クライアントに送信された最初のARP responseパケットを無線APが受信した場合
  stamon[PID]:athX: STA yy:yy:yy:yy:yy:yy got response from DNS server xxx.xxx.xxx.xxx RTT TTTT rcode RC | DNSサーバーから無線クライアントに送信された最初の成功/失敗したDNSレスポンスパケットを無線APが受信した場合 RC：0（エラーなし）、2（サーバー障害）、または5（拒否）

  ※ログメッセージの[PID]はAWCプラグインで管理している番号が付与されます。