[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 画面リファレンス / 無線モニター / 3Dフロアマップ [スマートコネクト表示]

3Dフロアマップ画面にて、表示内容ドロップダウンメニューから「スマートコネクト表示」を選択すると、選択中のフロアマップ上のスマートコネクトの情報が表示されます。
■ 表示1

表 1：3Dフロアマップ ヘッダー
項目名 | 説明
--- | ---
管理グループドロップダウンメニュー | 表示対象のフロアマップを絞り込むことができます。 選択中の管理グループを変更すると、3Dフロアマップは解除され、フロアマップ一覧のパネル表示に戻ります。
フロアマップドロップダウンメニュー | 3Dフロアマップでは無効となります。
「一覧へ戻る」ボタン | 「フロアマップ一覧」画面に戻ります。
無線バンドドロップダウンメニュー | どの無線バンドの情報を表示するかを、次の選択肢から選択します。 無線1 - 2.4GHz 無線2 - 5GHz 無線3 - 5GHz 無線3 - 6GHz 「無線3 - 5GHz」にはAT-TQ5403/5403e/(m)6403 GEN2/6403 GEN2-Rの無線3が、「無線3 - 6GHz」にはAT-TQ(m)3403/3403-R/7403/7403-R/7413-R/7613の無線3が該当します。
表示内容ドロップダウンメニュー | フロアマップ詳細画面の表示内容を切り替えられます。 無線ステータス表示 接続クライアント表示 スマートコネクト表示

■ 表示2
選択したフロアマップが階層的に表示されます。
フロアマップの表示角度は、右下の画角調整ボタンで変更できます。
各フロアマップには、個別のフロアマップ詳細画面にて配置した無線APのアイコンと、作成した壁が表示されます。AWC-SCにより無線AP間が無線接続されている場合は、無線AP間の接続状態が灰色のリンク線と接続健全性アイコンで表示されます。
接続健全性アイコンは、無線AP間の電波の強度をアイコンの波の数で表します。

表 2：接続健全性アイコン
アイコンの波の数 | 電波強度
--- | ---
| 4本 | -57dBm以上
| 3本 | -62 ～ -58dBm
| 2本 | -69 ～ -63dBm
| 1本 | -79 ～ -70dBm
| 0本 | -80dBm以下

無線APアイコンにマウスポインターを置くと、無線APの管理情報がポップアップ表示されます。

- AP名
- MACアドレス
- IPアドレス

また、無線AP一覧を表示している場合は、マウスポインターを置いた無線APアイコンに該当する行を青色で強調表示します。
■ 表示3
フロアマップ、または、無線APの一覧が表示されます。フロアマップ一覧と無線AP一覧は、一覧上部のタブで切り替えることができます。
フロアマップ一覧の任意の行にマウスポインターを置くと、階層表示されたフロアマップのうち、該当するフロアマップを強調表示します。
また、無線AP一覧の任意の行にマウスポインターを置くと、フロアマップ上の該当する無線APアイコンを青い円で強調表示します。

表 3：フロアマップ/AP一覧
項目名 | 説明
--- | ---
ヘッダー
フロアマップ/APタブ | 一覧の表示内容を切り替えます。
フロアマップ一覧表示
X フロアマップ | 選択された管理グループに所属するフロアマップの総数を表示します。
更新タイマー | 一覧の自動更新からの経過時間と次の自動更新までの残り時間を青色のプログレスバーで表示します。 3Dフロアマップでは、プログレスバーと併せて、自動更新再開ボタン、自動更新一時停止ボタン、手動更新ボタンを表示します。デフォルトでは、自動更新は一時停止状態です。
フロアマップを検索 | 3Dフロアマップでは、本項目は無効となります。
チェックボックス | フロアマップを表示対象として選択する場合にチェックを入れます。
フロアマップ | 選択された管理グループに所属するフロアマップ名が表示されます。
原点 | 設定されたフロアマップ画像の左上の座標を表示します。
天井 | 設定された天井の高さを表示します。
順番 | クリックしたままマウスポインターを上下することで、フロアマップの並び順を変えることができます。
編集ボタン（鉛筆アイコン） | 「3Dフロアマップ設定編集」ダイアログを表示します。 ■ 3Dフロアマップ設定編集 原点X[m]： フロアマップ画像の原点（左上）の水平位置を-1000～1000（単位：m）の整数で調整します。 画角調整ボタンの水平角の回転軸を基準として、値が大きいほど右に、小さいほど左に移動します。 デフォルトは0（m）です。 原点Y[m]： フロアマップ画像の原点（左上）の垂直位置を-1000～1000（単位：m）の整数で調整します。 画角調整ボタンの水平角の回転軸を基準として、値が大きいほど下に、小さいほど上に移動します。 デフォルトは0（m）です。 天井高[m]： フロアの高さを1～100（単位：m）の整数で調整します。 デフォルトは10（m）です。 本設定は、3Dフロアマップにおける上のフロアとの描画間隔に反映されます。ヒートマップの電波強度のシミュレーションには影響しません。 「保存」ボタン：設定の変更を保存し、3Dフロアマップ設定編集ダイアログを閉じます。 「キャンセル」ボタン：設定の変更を破棄し、3Dフロアマップ設定編集ダイアログを閉じます。
AP一覧表示
X AP | フロアマップに登録されている無線APの総数を表示します。
更新タイマー | 一覧の自動更新からの経過時間と次の自動更新までの残り時間を青色のプログレスバーで表示します。 3Dフロアマップでは、プログレスバーと併せて、自動更新再開ボタン、自動更新一時停止ボタン、手動更新ボタンを表示します。デフォルトでは、自動更新は一時停止状態です。
機器を検索 | フロアマップに配置されている無線APの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「機器名」「フロアマップ名」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
機器名 | 機器名が表示されます。
フロアマップ名 | 所属するフロアマップ名が表示されます。
SC状態 | AWC-SCにおける無線APの役割を表示します。 ルート： 配下のコネクターAP/ターミネーターAPや無線クライアントの通信を有線ネットワークとブリッジします。 コネクター： 配下のターミネーターAPや無線クライアントの通信をルートAPとブリッジします。 ターミネーター： 配下の無線クライアントの通信を上位のルートAP/コネクターAPとブリッジします。 不明： AWC-SC接続が確立されていません。または、スマートコネクトが有効に設定されていません。

■ 表示4
3Dフロアマップ画面のスマートコネクト表示では、描画モード、凡例、表示強度は無効となります。

表 4：フロアマップコントロール
項目名 | 説明
--- | ---
AP名 | 無線APアイコンの上にAP名を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
壁 | フロアマップ上に壁を作成している場合、壁を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。 Note 壁を作成してある場合、壁の表示を無効にしてあっても、ヒートマップ表示には壁による減衰が反映されます。
背景不透明度 | フロアマップに使用するマップ画像の不透明度をスライダーで設定します。

■ 表示5
マップの表示を調整します。

- 拡大/縮小ボタン
  フロアマップを拡大（＋）または縮小（－）表示できます。また、コンピューターのマウスホイールの上下回転でも同様の操作ができます。
- 画角調整ボタン
  階層表示の場合のみ、フロアマップを表示する角度を矢印ボタンで調整できます。
  - 上下矢印ボタン：高低角（ピッチ角）を調整します。
  - 左右矢印ボタン：水平角（ヨー角）を調整します。
  - 平面図ボタン（左下）：すべてのフロアを重ね合わせて上から見下ろした平面図として表示します。
  - ホームポジション（中央）：画角を初期状態（ホームポジション）に戻します。