[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# クイックツアー / AWC-SCの設定 / AP共通設定の作成

セル型無線ネットワークを構成するAP共通設定を作成します。
スマートコネクトでは、AP共通設定にて無線APの全般的な設定を構成し、SC共通設定でSC管理用SSIDに関する設定のみを構成します。無線APを管理する際は、必ずAP共通設定の適用が必要となります。
AP共通設定とSC共通設定を適用する場合は、SC共通設定による構成が優先され、本体のコンフィグを上書きします。AP共通設定にのみ含まれる設定項目は、AP共通設定の設定内容がそのまま反映されます。
AWC-SCを設定した無線バンドでは、クライアントサービス用VAPは作成できません。
今回のネットワークでは、無線2でスマートコネクトに不可欠なVAP（SC管理用SSID、工場出荷状態AP待機用SSID）を、無線1で一般のクライアントサービスのためのセル型VAPを運用するため、AP共通設定にて、無線APの基本設定とともに、無線1の無線設定やセル型VAPに関する設定を定義します。
また、無線2に関しても、SC共通設定で定義されない無線設定の各項目（特にAWC-SCとの併用ができないバンドステアリング、近隣AP検出など）を、AP共通設定にて定義します。
実際に、AT-TQ6702 GEN2で使用するAP共通設定を作成します。

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP共通設定」をクリックします。
   「設定機能/AP共通設定一覧」画面が表示されます。
2. 画面右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
   「カントリーコードとモデルの選択」ダイアログが表示されます。
3. 「カントリーコード」を「JP - Japan」に設定します。
   現在ログインしているユーザーアカウントの「国コード」が「JP - 日本」に設定されている場合は、本ダイアログのカントリーコードがデフォルトで「JP - Japan」となります。
   カントリーコードを選択すると、該当のカントリーコードをサポートする無線APのモデルが一覧に表示されます。
4. 必要に応じて無線APの特徴を元に、フィルターで候補を絞り込みます。
   絞り込みを行わずに一覧をスクロールして直接モデルを選択することもできます。
   このクイックツアーで使用するAT-TQ6702 GEN2はIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)対応の2ラジオ搭載モデルです。絞り込みを行う場合は、次のように指定すると該当のモデルを選択しやすくなります。
   - シリーズ： TQ Series
   - IEEE / Wi-Fi： 802.11ax/6
   - 無線周波数帯域： 2ラジオ
5. 「モデル」を選択します。
   AP共通設定は、無線APのサポート機能によって分かれています。
   ここでは、AP共通設定の対象とするモデルとして「AT-TQ(m)6702 GEN2 AT-TQ(m)6602 GEN2」を選択します。
6. 「OK」ボタンをクリックします。
   「AP共通設定新規作成」画面が表示されます。
7. 「共通設定」にて、AP共通設定の概要を設定します。
   - 「設定名」に「TQ6702G2-AP」を入力します。
   - 「モデル」、「カントリーコード」、「シリーズ」には、先の「カントリーコードとモデルの選択」ダイアログで選択した項目が表示されます。
   - 「管理グループ」にて、このAP共通設定が属する管理グループを選択します。
     複数の管理グループが存在する環境では、それぞれの管理グループのチェックボックスにチェックを付けることで、異なる管理グループをまたいで同じAP共通設定を使用することもできます。
     ここでは先ほど設定した「3F Group」にチェックを付けます。
     また、「Default Group」のチェックを外すことはできません。
8. 「AP本体」にて、無線APの動作機能を設定します。
   AP共通設定のモデルが「AT-TQ(m)6702 GEN2 AT-TQ(m)6602 GEN2」の場合、AP共通設定を適用する無線APのログインユーザー名とパスワードを一括して設定することができます。
   AWCプラグインの管理下にあっても、従来通りに無線APのWeb設定画面にアクセスすることは可能です。
   初期アカウントを使用している場合、無線APのWeb設定画面に侵入されないよう、無線APの管理用アカウントのユーザー名、パスワードを変更します。

   > Note

   > > 事前に無線APのWeb設定画面から管理用アカウントの設定を変更したうえでAWCプラグインの管理下に登録することもできます。

   > Note

   > > 管理下APに対して共通設定と個別設定の両方でログインユーザー名とログインパスワードを設定している場合、個別設定での指定が反映されます。

   ユーザー設定を「有効」にします。「ログインユーザー名」と「ログインパスワード」を入力し、「ログインパスワード(確認)」に「ログインパスワード」と同じ文字列をもう一度入力します。
   使用できる文字は、機種によって異なります。
   - ログインユーザー名
     1～12文字の半角英数字で入力し、ユーザー名は英字から始まる必要があります。
   - ログインパスワード
     0～32文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（! # % ( ) + , - . / ; = ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を入力します。
   「個別APユーザー設定」にて「無効」のチェックを入れると、個別設定にてログインユーザー名とログインパスワードを変更することを禁止することができますが、今回はチェックは入れず、個別設定できるままにします。
9. 「タイムゾーン」にて、APに設定するタイムゾーンを選択します。
   今回は時刻表示をJST（日本標準時）に設定するため、ドロップダウンリストから「(UTC+09:00) Asia/Tokyo」を選択します。
   ドロップダウンリスト上部の検索フィールドに、「tokyo」など、上記のタイムゾーンの文字列の一部を入力して、ドロップダウンリストの表示候補を絞り込むこともできます。
   また、いずれかのタイムゾーンを選択すると、追加で「夏時間」の項目が表示されます。今回はデフォルトの「無効」のままにします。
10. 「NTPクライアント」にて、NTPクライアント機能の有効、無効を選択します。
    後述のAWC（Autonomous Wave Control）機能を使用するためには、NTPクライアント機能が有効に設定されている必要があります。
    今回は、「NTPクライアント」を「有効」に設定します。
    追加で「NTPサーバー IPアドレス/ホスト名」、「NTP同期間隔」が表示されますので、「NTPサーバー IPアドレス/ホスト名」には、今回NTPサーバーとして動作させるPoE+スイッチのIPアドレス「192.168.1.1」を入力します。
    「NTP同期間隔」はデフォルトの「10」（単位：分）としておきます。
11. 「Syslogクライアント」にて、Syslogクライアント機能の有効、無効を選択します。
    無線APのログメッセージをSyslogサーバーに送信する場合は、この項目を有効に設定します。
    今回は「無効」を選択します。
12. 「SNMPエージェント」にて、SNMPエージェント機能の有効、無効を選択します。
    SNMPマネージャーによる遠隔監視、設定を行う場合には、SNMPエージェント機能を有効に設定します。
    今回は「無効」を選択します。
13. 「＋詳細設定」をクリックすると、「MACアドレスリスト」、「LED」、「Web認証用仮想IPアドレス」の項目が表示されます。
    - 「MACアドレスリスト」は、このAP共通設定が適用された無線APでMACアドレスリストによるMACアクセス制御を使用する際に、適用するMACアドレスリストを選択します。
      今回は、「MACアドレスリスト」は空欄のままにします。
    - 「LED」では、無線APの機器本体のLED表示を使用するかどうかが選択できます。
      今回は、「LED」を「点灯」に設定します。
      また、AT-TQ6702 GEN2など一部のモデルでは、「点灯」を選択した際、PoE給電時のLED表示の色を「橙色」または「緑色」から選択できます。
      ここではデフォルトの「橙色」のままにします。
    - 「Web認証用仮想IPアドレス」は、キャプティブポータルによるWeb認証を使用する際、キャプティブポータルの提供元WebサーバーのIPアドレスとして仮のIPアドレスを表示し、管理用IPアドレスを攻撃者の目から隠匿するセキュリティー機能です。
      今回はWeb認証を使用しないため、「Web認証用仮想IPアドレス」を「無効」のままにしておきます。
    - 「クライアントパケットの解析」は、無線クライアントの通信を解析し、無線クライアントの接続状態を詳細なログに記録したり、無線クライアントのホスト名やOSを取得、無線クライアント情報として表示したりする機能です。
      今回はクライアントパケットの解析を行わないため、「無効」のままにしておきます。
      クライアントパケットの解析を行う場合には、「概要」/「AWCプラグインについて」の「無線クライアントの接続履歴管理とクライアントパケット解析」をご確認ください。
14. 「有線設定」にて、無線APの有線接続に関する設定を行います。
    AT-TQ6702 GEN2にはLANポートが2系統備わっており、上位のスイッチと適切に設定することで、リンクアグリゲーション機能によりトランクグループを作成し、有線のアップリンクを増強することができます。

    表 1：AT-TQ6702 GEN2 有線設定
    項目名 | 設定値 | 説明
    --- | --- | ---
    LAN 2 ポート | 無効 | AT-TQ(m)6702 GEN2のLAN1/PoEポート、LAN2ポートのリンクアグリゲーションまたはカスケード設定を行います。 スタティックLAG： AT-TQ(m)6702 GEN2のリンクアグリゲーション機能が有効になります。接続先のスイッチでは手動設定のトランクグループを設定する必要があります。 カスケード： カスケード機能が有効になり、LAN2ポートがカスケードポートとして使用できます。 LACP： AT-TQ6702 GEN2のLACP機能が有効になります。接続先のスイッチにてLACPが有効な場合、トランクグループが自動設定されます。 無効： リンクアグリゲーションまたはカスケード機能を使用しません。LAN2ポートは無効となり、LAN1/PoEポートのみでの接続を行います。 Note AWC-SCでは、リンクアグリゲーションとの併用は未サポートです。

    今回はリンクアグリゲーションまたはカスケード機能を使用しません。「無効」が選択されていることを確認します。
15. 「無線設定」にて、無線APの無線電波の出力に関する設定を行います。
    「モデル」で選択した機器に応じて、無線1（2.4GHz帯）、無線2（5GHz帯 W52/W53/W56）を設定します。無線1、無線2の設定は画面上部の「無線1」ボタン、「無線2」ボタンで切り替えることができます。
    今回は、従業員用のセル型無線ネットワークを無線1で、スマートコネクトネットワークを無線2で提供するため、以下のように設定します。
    - 緊急モードはスマートコネクトと併用できないため、使用しません。
    - 無線1は従業員用にセル型無線ネットワークを展開します。モバイルIP電話による通話の安定、消費電力の低減を期待し、Wi-Fiマルチメディア（WMM）、APSDを「有効」に設定します。
    - 無線2はスマートコネクト専用の無線バンドとします。
      使用帯域幅は既にSC共通設定にて40MHzに設定しているため、AP共通設定では特にデフォルトの20MHzから変更しなくても構いませんが、今回は明示的に「40MHz」を指定しています。
      無線2で使用される5GHz帯W53/W56は気象・軍事レーダーの動作に干渉しないよう法令で義務付けられており、使用する地域によってはスマートコネクトの管理用の使用に適さないため、5GHz帯W53/W56は使用できません。
    - 今回は従業員用のネットワークを想定しているため、「無線クライアント間の通信遮断」は必要ありません。デフォルトの「無効」のままとします。

      > Note

      > > AT-TQ5403/5403e/(m)6602 GEN2/(m)6702 GEN2を使用する場合、「無線クライアント間の通信遮断」はVAPごとに設定できます。他のモデルでは、VAPごとの「無線クライアント間の通信遮断」は未サポートのため、他のモデルを使用して従業員用・来客用のVAPが共存する設定を行う場合は、来客者の無線クライアントから他の来客者や従業員の無線クライアントが見えないよう考慮し、適切に設定してください。

    - 今回はエアタイムフェアネスは使用しないため、「無効」に設定します。
    - 今回は特に理由がないため、RTSしきい値設定はデフォルトの「2347」のままにします。
    - 今回は2.4GHzのみ使用しているため、バンドステアリングは使用しません。「無効」に設定します。

    表 2：AT-TQ6702 GEN2 無線設定
    項目名 | 設定値 | 説明
    --- | --- | ---
    無線1 | 無線2
    無線送信 | 有効 | 有効 | 選択した周波数帯の無線電波を送受信するか否かを設定します。
    モード | b/g/n/ax | a/n/ac/ax | サポートするモード（通信プロトコル）です。
    使用帯域幅 | 40MHz | 40MHz | 使用する帯域幅です。IEEE 802.11ac、IEEE 802.11nでは、隣接する2つまたは4つのチャンネルを合わせ、40MHzまたは80MHz帯域幅のチャンネルとして使用できます。 無線2の使用帯域幅設定はSC共通設定で指定された値で上書きされるためデフォルトの「20MHz」のままでも構いません。
    使用条件 | 常時 | 常時 | 無線機能を常に使用する場合は「常時」、緊急モードが有効のときのみ使用する場合は「緊急モードのみ」を指定します。 緊急モードについては、「緊急モードの有効化」をご覧ください。
    無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | 無効 | 同一の無線バンドに接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否かを指定します。
    エアタイムフェアネス | 無効 | 無効 | 通信スピードにかかわらず接続されているすべてのクライアントに同じ通信時間（エアタイム）を提供するか否かを指定します。
    自動チャンネル選択 | すべて | W52すべて | 無線通信で使用するチャンネルを指定します。デフォルトはすべてが選択されています。 AWC-SCの接続に5GHzを使用する場合、SC共通設定ではW53/W56は使用できません。作成中のAP共通設定がSC共通設定と競合しないよう、AP共通設定ではW52のチャンネルを有効にしておく必要があります。 AWC-SCの接続に2.4GHz帯を使用し、クライアントサービス用のVAPに5GHzを使用する場合は、W53/W56を無効にする必要はありません。
    最大クライアント接続数 | 500 | 500 | 接続可能なクライアント数を設定します。
    レガシーレートセット | すべて | すべて | 通信プロトコルがIEEE 802.11b/g、IEEE 802.11aの場合のサポートさせたいレートを選択します。
    マルチキャスト送信レート | 11 Mbps | 6 Mbps | IEEE 802.11マルチキャスト・ブロードキャストの固定送信レート（通信速度）を指定します。
    RTSしきい値 | 2347 | 2347 | IEEE 802.11b、g、aによる通信において、送信しようとしているパケットがこのサイズよりも大きな場合に、パケットの送信前にRTS（送信要求）パケットを送信します。 デフォルトの「2347」に設定すると、RTSパケットを送信しません。
    バンドステアリング | 無効 | 無効 | 2.4GHz・5GHz帯の両方をサポートしている無線クライアントに対して、5GHz帯への接続を優先するよう促し、2.4GHz帯の混雑緩和を試みる、バンドステアリングの有効、無効を選択します。 Note チャンネルブランケットまたはスマートコネクトを使用する場合は、バンドステアリングは併用できません。
    Wi-Fiマルチメディア (WMM) | 有効 | 有効 | Wi-Fiマルチメディア（WMM）の有効、無効を選択します。 Wi-Fiマルチメディアを有効にすると、アクセスポイントのビーコンにWMM情報を含めます。これにより、映像、音声などのストリーミングやVoIP通信のフレーム送信間隔を短くし、通信品質を保つことができます。
    APSD | 無効 | 無効 | APSD（Automatic Power Save Delivery）の有効、無効を選択します。 APSDを有効にすると、モバイル端末（VoIP）の消費電力を抑え、通話時間を延ばすことができます。モバイル端末側でもAPSD（U-APSD）に対応している必要があります。
    近隣AP検出 | 無効 | 無効 | 該当の無線バンドにおける近隣APの検出の有効、無効を選択します。 近隣AP検出を有効にすると、近くで同じ無線バンドを使用しているAWCプラグイン管理下/管理外の無線APの電波を検出し、侵入検知/防御やAWC計算に反映します。 無効に設定すると、これらの機能が正常に動作しない場合があります。 また、AWC-SCを使用する無線バンドでは、近隣AP検出を無効に設定します。
    MU-MIMO | 有効 | 有効 | MU-MIMO（マルチユーザーMIMO）の有効、無効を選択します。 MU-MIMOは複数の無線クライアントの同時通信（上下方向）が可能になるため通信速度が向上します。 Note 本項目は、無線設定のモードに「ac」「ax」が含まれるものを選択した場合に表示されます。
    OFDMA | 有効 | 有効 | OFDMA（直交周波数分割多元接続）の有効、無効を選択します。 OFDMAはチャンネルを複数のRU（リソースユニット）に分割することで、複数のクライアントの同時通信を可能にします。 Note 本項目は、無線設定のモードに「ax」が含まれるものを選択した場合に表示されます。
    Zero Wait DFS | － | 無効 | Zero wait DFSの有効、無効を選択します。 Zero Wait DFS機能を「有効」にすると、気象レーダーと見なされる波形を検知した際に変更するチャンネル候補のチャンネルを常時監視しレーダー検知時に即座にチャンネル候補のチャンネルへと切り替えます。 AWC-SCの接続は5GHz W53/W56では運用できません。W52のみを使用するため、DFSの影響を受けることはありませんので、Zero Wait DFSは無効にします。 AWC-SCの接続に2.4GHz帯を使用し、クライアントサービス用のVAPに5GHzを使用する場合は、W53/W56を無効にする必要はありません。この場合はDFSによるクライアントサービスの寸断を許容できるかどうかと、Zero Wait DFSの動作を適切に検討してください。
    ストリーム数 | － | 8ストリーム | 使用するストリーム数を、4ストリームまたは8ストリームから選択します。

    ■ 無線1
    ■ 無線2
16. 「VAP(マルチSSID)設定」にて、VAPの設定を行います。
    AP共通設定とともにSC共通設定を適用する際、AP共通設定のみ、または、SC共通設定のみに存在する設定項目は、それぞれそのまま本体のコンフィグに反映されます。AP共通設定とSC共通設定に重複する設定項目は、SC共通設定による構成が優先され、本体のコンフィグに反映されます。
    今回の構成では、無線1のVAP 1にセル型ネットワーク「ForStaff」の設定を行います。

    > Note

    > > AP共通設定上のVAP1のVAPステータスは「無効」に設定することはできませんので、通常はこのままAP共通設定を管理下APに適用してしまうと、デフォルトのSSID「Default-1」がセキュリティー設定なしで公開されてしまいます。
    > > セル型VAPを構築して、スマートコネクトを使用しない無線APと共通のAP共通設定を適用しようとしている場合は、SC共通設定によって上書きされるVAPに対して、セキュリティーを適用したダミーのVAPを作成しておくことをお勧めします。

    > Note

    > > AWC-SCを使用する無線バンドでは、他のVAPは自動的に無効に設定されます。

    表 3：AT-TQ6702 GEN2 VAP設定
    項目名 | 設定値 | 説明
    --- | --- | ---
    無線1 VAP1
    VAPステータス | 有効 | VAPの有効、無効を設定します。
    VLAN ID | 100 | 該当のVAPが使用するVLAN IDを1～4094の数字で入力します。（必須）
    SSID | ForStaff | 該当のVAPが使用するSSID（ネットワーク名）です。
    ブロードキャスト | 有効 | 該当のVAPでSSID（ネットワーク名）をブロードキャストするか否かです。
    セキュリティー | WPAパーソナル | 該当するVAPのセキュリティーです。
    セキュリティーキー（WPA-PSK） | 5+@f/=0N1y | 暗号キーを設定します。
    WPAバージョン | WPA2 | 使用するWPA のバージョンです。
    暗号化プロトコル | CCMP | 使用する暗号化プロトコルです。
    管理フレーム保護 | 無効 | 管理フレームを保護するか否かを指定します。
    ブロードキャストキー更新間隔 | 0 | VAPに接続している無線クライアントに送信するブロードキャストパケットのキーの更新間隔です。「0」はキーを更新しません。
    Web認証 | 無効 | 該当のVAPに対してWeb認証を適用するか否かです。
    MACアクセス制御 | 無効 | 該当のVAPに対してMACアクセス制御を適用する際の方式、または無効を指定します。
    高速ローミング | 無効 | 無線クライアントのローミングを高速に行うか否かの設定を行います。
    無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | 同一のバーチャルアクセスポイント（VAP）に接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否かを指定します。
    無応答端末切断タイマー | 300 | 無線APに対し通知が行われずにいなくなった無線クライアントを切断するまでの時間を指定します。
    多重接続要求 | 無視する | 接続状態を保持している端末からの接続要求に対する処理の方法を選択します。
    ローミング通知 | 有効 | ローミング通知を行うか否かを設定します。
    DTIM間隔 | 1 | アクセスポイントが送信するビーコンに、DTIM（Delivery Traffic Information Map）を挿入する割合を設定します。
    プロキシーARP | 有効 | プロキシーARPを使用するか否かを設定します。
    未学習のARPパケットを透過 | 有効 | 未学習のARPパケットを透過するか否かを設定します。
    マルチキャストをユニキャストに変換 | 無効 | マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換するか否かを指定します。
    RSSIが低い端末を切断 | 無効 | RSSI（出力強度）が低い無線クライアントを積極的に切断するか否かを設定します。
    Passpoint | 無効 | Passpoint（Hotspot 2.0）機能を使用するか否かを選択します。

    ■ 無線1
17. 画面右上の「追加」ボタンをクリックします。
    AP共通設定「TQ6702G2-AP」の設定内容が表示されます。