AT-Vista Manager: ユーザーガイド

#### 3.1.2.3 管理下AP

無線APの管理状態、設定状態の確認や、無線APの再起動、ファームウェアの更新を行えます。

Note
ファームウェアの同時アップグレードのサポート台数は15台です。

Note
選択できるファームウェアは1機種のため、同時にファームウェア更新できる無線APは同一機種のみサポートです。

Note
ファームウェア更新を連続して実施する場合は、ファームウェア更新を実施する無線AP 1台につき30秒程度の時間を置いて実行してください。コンテンツ欄で実行が終了した後であれば再実行を実施しても問題ありません。

表示1

項目名 | 説明
--- | ---
「再起動」ボタン | 無線APの再起動を行えます。
「ファームウェア更新」ボタン | 無線APのファームウェアの更新を行えます。

表示2

項目名 | 説明
--- | ---
X AP | AVMに登録している無線APの総数が表示されます。
X 選択中 | 選択済みの無線AP（チェックボックスにチェックを入れている）の総数が表示されます。
無線APを検索 | 無線APの検索を行えます。検索したいキーワードを入力します。 検索後、元のリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。 Note 複数の内容を含む項目の中の区切り文字（「ネットワーク：エリア」の「：」など）は検索対象になりません。ただし、文字列として使用している場合は検索できます。
フィルター | 登録されているタグで絞り込むことができます。 タグのフィルターを有効にする場合は、絞り込み対象のタグをクリックし、解除する場合は再度タグをクリックします。全て解除する場合は「クリア」をクリックします。
タグ | 「無線APを検索」欄の下には、登録されている全てのタグが表示されます。

表示3

項目名 | 説明
--- | ---
管理状態 | 管理状態が以下の内容で表示されます。 未管理：IPアドレス、MACアドレス、共通設定のいずれかの設定が完了していないため、管理が開始されていない状態。 探索中：AVMが無線APを探索している状態 適用中：AVMが無線APに対して設定を適用している状態 管理中：AVMが無線APを管理している状態 管理失敗：AVMが無線APの管理下から外れた状態
設定状態 | 設定状態が以下内容で表示されます。 未設定：設定が完了していない状態 未適用：今までにAVMから設定が適用されたことのない状態 最新：無線APに対して最新の設定が適用されている状態 変更有：無線APに対して最新の設定が適用されていない状態
機器名 | 登録時に設定した機器名が表示されます。ゲストノードから無線APを登録した場合はゲストノード名が表示されます。
IPアドレス | IPアドレスが表示されます。
MACアドレス | MACアドレスが表示されます。
無線1 | 無線種別が表示されます。
無線2 | 無線種別が表示されます。
接続数(無線1) | 無線1に接続中のクライアント数が表示されます。
接続数(無線2) | 無線2に接続中のクライアント数が表示されます。
稼働時間 | 稼働時間が表示されます。
詳細（虫めがねアイコン） | 無線APの詳細画面が表示されます。無線APの詳細画面の説明は、「無線APの各種情報の表示」をご覧ください。

表示4

項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。
＜＜ | 最初のリストに戻ります。
番号 | ページ番号です。
＞＞ | 最後のリストに移動します。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002224 Rev.F