AT-Vista Manager: ユーザーガイド

## 4.1 サーバーの起動・停止、IPアドレス・ポート番号変更

ここでは、サーバーの起動・停止の方法とIPアドレス・ポート番号の変更方法について説明します。

Note
サーバーの起動、サーバーのポート番号変更、サーバーのIPアドレス変更を実行後、疎通が不可能な無線APの管理状態には前回取得された情報が表示されます。一度でも疎通が可能になった後は正しい管理状態が反映されます。

サーバーの起動

  デフォルトでは、Windows 起動時に サーバーが自動で立ち上がるように設定されています。

  サーバーを手動で立ち上げる場合は、Windows のアプリメニューから「AT-Vista Manager」→「サーバー起動」をクリックします。

  サーバーを Windows 起動時に自動で立ち上げないようにするには、AT-Vista Manager のサービスとシステム起動時のタスクを下記の手順で変更してください。

  1. Windows のアプリメニューから「Windows システムツール」→「管理ツール」→「サービス(ローカル)」を開きます。
  2. リストから「AT-Vista Manager Service」を選択し、右クリックします。
  3. ポップアップメニューから「プロパティ」をクリックします。
  4. AT-Vista Manager Service の「プロパティ」ダイアログが開くので、「全般」タブをクリックします。
  5. 「スタートアップの種類」を「手動」に変更し「OK」ボタンをクリックします。
  6. Windows のアプリメニューから「Windows システムツール」→「管理ツール」→「タスク スケジューラ」を開きます。
  7. 「タスク スケジューラ(ローカル)」→「タスク スケジューラ ライブラリ」→「Allied Telesis」を選択します。
  8. リストから「Start Server」を選択し、右クリックします。
  9. ポップアップメニューから「無効」をクリックします。
サーバーの停止

  サーバーの停止は、Windows のアプリメニューから「AT-Vista Manager」→「サーバー停止」をクリックします。

サーバーのIPアドレス変更
  1. [AVMのインストールディレクトリー]￥tools\change_server_ip_address\change_server_ip_address.bat を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。
  2. AT-Vista Managerツールが起動するので、変更したいIPアドレスを選択し、「変更する」を実行します。
  3. 「変更しますか。」と聞かれるので、「はい」を選択します。
  4. 「正常に変更しました。」と表示されることを確認して「OK」を選択し、ツールを閉じます。
サーバーのポート番号変更
  1. [AVMのインストールディレクトリー]￥tools\change_port\change_port.bat を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。
  2. 「Please input the port number : 」と聞かれるので、変更したいポート番号を入力します。
  3. バッチ処理が完了したら完了です。
     確認方法：手順2でポート番号を「8080」と入力した場合は、http://localhost:8080/ にアクセスできれば設定変更が正しく行われたことになります。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002224 Rev.F