AT-Vista Manager: ユーザーガイド

#### 3.1.2.9 登録・設定

無線APの登録・設定を行えます。

無線APの登録、設定変更、削除方法は、「無線APの登録、設定変更、削除」をご覧ください。

Note
本ページで検索、ソート、タグフィルターによる絞り込みを行った場合、それ以前の無線APの選択状態は解除されます。

表示1

項目名 | 説明
--- | ---
「無線設定」ボタン | リストに登録されている無線APの共通設定の選択、チャンネル設定、送信出力の設定が行えます。 設定変更後は、表示1のスパナアイコンにマウスオーバーし表示されるメニューから設定適用をクリックしてください。 「基本項目表示」ボタン：無線AP登録・設定画面に戻ります。 歯車アイコン：本表 の「歯車アイコン」をご覧ください。 スパナアイコン：本表の「スパナアイコン」をご覧ください。 X AP：表示2の「X AP」をご覧ください。 X 選択中：表示2の「X 選択中」をご覧ください。 無線APを検索：表示2の「無線APを検索」をご覧ください。 フィルター：表示2の「フィルター」をご覧ください。 タグ：表示2の「タグ」をご覧ください。 チェックボックス：表示3の「チェックボックス」をご覧ください。 機器名：表示3の「機器名」をご覧ください。 管理状態：表示3の「管理状態」をご覧ください。 設定状態：表示3の「設定状態」をご覧ください。 共通設定：共通設定の変更が行えます。共通設定の変更手順は「無線APの管理グループ、共通設定を変更する場合は」をご覧ください。 チャンネル(無線1)：無線1のチャンネル設定が行えます。ドロップダウンリストをクリックすると、チャンネルを選択するダイアログが表示されます。共通設定に対応したチャンネルが表示されるので自動または個別のチャンネルを指定します。 チャンネル(無線2)：無線2のチャンネル設定が行えます。ドロップダウンリストをクリックすると、チャンネルを選択するダイアログが表示されます。共通設定に対応したチャンネルが表示されるので自動または個別のチャンネルを指定します。 送信出力(無線1)：無線1の送信出力の設定が行えます。ドロップダウンリストをクリックすると、送信出力を選択するダイアログが表示されます。自動または、最少、弱、中、強、最大の中から指定します。 送信出力(無線2)：無線2の送信出力の設定が行えます。ドロップダウンリストをクリックすると、送信出力を選択するダイアログが表示されます。自動または、最少、弱、中、強、最大の中から指定します。 編集（鉛筆アイコン）：「無線AP編集」ダイアログが開きます。 詳細（虫めがねアイコン）：無線AP詳細画面に切り替わります。
歯車アイコン | 歯車アイコンにマウスオーバーすると、手動で登録、CSVから登録、ゲストノードから登録、CSV出力、タグ編集、共通設定の割当、削除のサブメニューが表示されます。 タグ編集、共通設定の割当、削除メニューは、無線AP一覧のチェックボックスにチェックを入れると選択できるようになります。 手動で登録 / CSVから登録 / ゲストノードから登録：AVMに無線APを登録します。無線APの登録方法は3通りの方法で行えます。無線APの登録方法は「無線APの登録、情報編集、削除」をご覧ください。 CSV出力：無線AP一覧の情報（機器名、管理状態、設定状態、IPアドレス、MACアドレス、共通設定、管理グループ、タグ）をCSV形式で保存できます。ファイル名は「vista_access_points_yyyymmdd-hhmmss.csv」です。 タグ編集：無線AP一覧で選択した無線APのタグを編集します。 共通設定の割当：無線AP一覧で選択した無線APに対して共通設定の割り当てを行います。 削除：無線AP一覧で選択した無線APを削除します。
スパナアイコン | スパナアイコンにマウスオーバーすると、設定適用のサブメニューが表示されます。設定適用メニューは、無線AP一覧のチェックボックスにチェックを入れると選択できるようになります。 設定適用：登録・設定ページで行った設定変更が無線AP本体に適用されます。

表示2

項目名 | 説明
--- | ---
X AP | 無線APの総数が表示されます。
X 選択中 | 選択済みの無線AP（チェックボックスにチェックを入れている）の総数が表示されます。
無線APを検索 | 無線APの検索を行えます。検索したいキーワードを入力します。 検索後、元のリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。 Note 複数の内容を含む項目の中の区切り文字（「ネットワーク：エリア」の「：」など）は検索対象になりません。ただし、文字列として使用している場合は検索できます。
フィルター | 登録されているタグで絞り込むことができます。 タグのフィルターを有効にする場合は、絞り込み対象のタグをクリックし、解除する場合は再度タグをクリックします。全て解除する場合は「クリア」をクリックします。
タグ | 「無線APを検索」欄の下には、登録されている全てのタグが表示されます。

表示3

チェックボックス | 無線APの選択を行います。リストの一番上のチェックボックスにチェックを入れるとリスト内の無線AP全てにチェックが入ります。チェックを外すと全てのチェックが外れます。
項目名 | 説明
--- | ---
機器名 | 登録時に設定した機器名が表示されます。ゲストノードから無線APを登録した場合はゲストノード名が表示されます。
管理状態 | 管理状態が以下の内容で表示されます。 未管理：IPアドレス、MACアドレス、共通設定のいずれかの設定が完了していないため、管理が開始されていない状態 探索中：AVMが無線APを探索している状態 適用中：AVMが無線APに対して設定を適用している状態 管理中：AVMが無線APを管理している状態 管理失敗：AVMが無線APの管理下から外れた状態
設定状態 | 設定状態が以下内容で表示されます。 未設定：設定が完了していない状態 未適用：今までにAVMから設定が適用されたことのない状態 最新：無線APに対して最新の設定が適用されている状態 変更有：無線APに対して最新の設定が適用されていない状態
IPアドレス | IPアドレスが表示されます。
MACアドレス | MACアドレスが表示されます。
共通設定 | 紐づけている共通設定が表示されます。
管理グループ | 紐づけている管理グループが表示されます。
タグ | 無線APに設定したタグが表示されます。
編集（鉛筆アイコン） | 「無線AP編集」ダイアログが開きます。
詳細（虫めがねアイコン） | 無線AP詳細画面に切り替わります。

表示4

項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。
＜＜ | 最初のリストに戻ります。
番号 | ページ番号です。
＞＞ | 最後のリストに移動します。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002224 Rev.F