AT-Vista Manager: ユーザーガイド

# 1 概要

AT-Vista Manager （以下 AVM ）は、AMFネットワークの情報、配置などの管理が行えます。

AVM を使用することにより、AMFネットワークの視覚的、直感的なグラフィカル表示、AT-TQシリーズの電源やチャンネル管理、AMFネットワークのステータス情報の表示、AMF機能で自動リカバリーなどイベントが発生した際のダイレクトな確認、機器の検索、無線LANアクセスポイントの管理など行えます。

AVM を使用することにより以下のことが行えます。

1. AMFネットワークの直感的なグラフィカル表示
2. AMFネットワークのステータス情報の表示
3. AMF機能で自動リカバリーなどイベントが発生した際の即時性のある通知
4. 機器の検索、管理
5. 無線LANアクセスポイントの管理

本ソフトウェアを使用する前に、お使いの環境で AMFネットワークが正しく構築されているかを確認してください。
AMFネットワーク機能については、お使いのスイッチのコマンドリファレンスをご覧ください。

Note
本ガイドは、AMFネットワーク機能が正しく設定、動作していることを前提に説明しています。

- 1.1 管理可能数
- 1.2 アカウントの種類
- 1.3 同時ログイン数

## 1.1 管理可能数

ここでは、管理可能な AMFネットワークやエリアの数、アクセスポイント数を説明します。

Note
対応ノード数はAVM上で管理可能な数で AMFネットワークの構成数を表したものではありません。

Note
管理可能数はAVMで管理可能な最大数を示したものです。実際の管理可能なノード数は、ご購入いただいた AMFマスターライセンス、AT-Vista Managerのライセンスによって異なります。AMFマスターライセンスの詳細につきましては、機器のコマンドリファレンスをご参照ください。

- AMFネットワーク数：最大 10
- AMFネットワーク
  1 AMFネットワークあたり 最大 10,000ノード（AMFノード数とゲストノード数の合計）
  1 AMFネットワークあたり 最大 15,000フロアマップ
  1 AMFネットワークに対し IP アドレスを 2つ登録可能
  1 AMFネットワークに対し 最大 61AMFエリア（1つのコントローラーとその他 60エリア）
- AMFエリア
  1 AMFエリアあたり 最大 126アイコン
  （アイコン数は以下のように換算します）
  ・ 1エリアマスターにつき 1アイコン（1または 2つ）
  ・ 1エリアメンバーにつき 1アイコン
  ・ ゲストノードが接続されているエリアマスター・エリアメンバーにつき 1アイコン

  Note
  1エリアマスターもしくはエリアメンバーに複数台のゲストノードが接続されていても1アイコンとして表示されます。

- 無線AP
  1000台まで
- フロアマップ
  1 フロアマップあたり 最大 120 無線AP

## 1.2 アカウントの種類

ここでは、ユーザーアカウントの種類について説明します。

AVM は、管理者アカウントと一般アカウントの2つのユーザーアカウントがあります。

Note
管理者アカウントは、デフォルトで登録されている 1アカウントのみです。新規に管理者アカウントを作成することはできません。

種類 | 概要
--- | ---
管理者アカウント | 全ての機能を使用できます。
一般アカウント | 下記以外の機能の設定、閲覧ができます。 ・アカウントの作成、削除 ・他のユーザー情報の表示 ・AMFネットワーク/エリアの変更 ・管理グループの作成 ・AWC計算結果適用のログ ・システムの初期化、バージョン情報の確認

## 1.3 同時ログイン数

AVMに同時にログインできる数は、10セッションまでです。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002224 Rev.F