AT-Vista Manager: ユーザーガイド

## 5.5 AWC機能を使用する場合は

AWC（Autonomous Wave Control）は、複数の要素を考慮して最適化を行うゲーム理論を用いた無線APの自動制御技術です。
AWCの計算結果を適用することにより常に最適な環境で運用することができます。
AWCの計算は、AVMの起動直後から1時間後に行われ、2回目以降の計算はその前の計算が完了してから1時間後に開始されます。

Note
AWCの計算および適用は管理グループ単位で行われます。管理下の無線APが他の管理グループで管理されている無線APを検知した場合も、電波干渉として計算されます。

ここではAWC（Autonomous Wave Control）機能を使用する際の事前設定、注意事項、設定方法について説明します。

AWCを使用する際の事前設定

  Note
  チャンネルを自動にしている場合、共通設定の「自動チャンネル使用範囲」で指定した範囲から選択されます。

  - 管理している全ての無線APに対しNTPサーバーの設定を行ってください。
    AVMに管理されている全ての無線APと、AVMがインストールされているPCの時刻が、一致している必要があります。
  - 無線APの「個別設定」にて、チャンネル(送信出力)を「自動」に設定にしてください。

    チャンネル(送信出力)を任意の値に設定している場合は、設定されているチャンネル(送信出力)が使用されます。
    「自動」設定と任意の値の混在設定されている場合においても、「自動」設定されている項目において、AWCによる計算は行われます。

    例えば、無線1と無線2のチャンネルと送信出力を下表のように設定した場合

    | 無線1 | 無線2
    チャンネル | 自動 | 40ch
    送信出力 | 最大 | 自動

    AWCによって選択される結果は下記のようになります。

    | 無線1 | 無線2
    チャンネル | 1ch~13ch | 40ch
    送信出力 | 100% | 1%~100%

AWCの設定手順

  ここでは、管理グループに対してAWCによるチャンネル・送信出力の自動調整を定期的に実行するように設定する手順について説明します。

  1. 無線APの登録
     管理グループに無線APを登録・設定し、管理下に置きます。詳細な手順については「無線APをフロアマップに配置するには」をご覧ください。
     無線APを管理下に置くと、定期的にAWCによる管理グループごとの最適なチャンネル・送信出力が計算されるようになります。
  2. AWCの計算履歴の確認

     計算された結果は「AWC計算履歴」ページから確認できます。AWC計算結果は自動的には適用されず、手順3の「AWC計算結果の適用設定」を行う必要があります。

  3. AWCの計算結果の適用
     AWC計算結果は自動的には適用されず、AWC計算結果を定期的に適用する設定を行う必要があります。
     設定方法には「スケジュールの登録」と「即時適用設定」の2通りの方法があります。

     Note
     初期状態では「Default Group」にAWC計算結果適用のスケジュールが登録されています。必要に応じてスケジュールを編集してください。

     Note
     AWC計算結果の適用により、無線APのチャンネルが変更される場合、無線APに接続している無線クライアントは切断されます。
     ※送信出力のみが変更される場合は、無線APに接続している無線クライアントは切断されません。

     - スケジュールの登録
       スケジュールの登録手順については「スケジュールの登録、編集、削除」をご覧ください。

       スケジュールを登録すると、「実行タイミング」で指定したタイミングにおいて無線APに適用されるようになります。適用される計算結果は「使用するAWC計算結果の算出時刻」で指定した時刻付近で計算されたものになります。

       Note
       AVMはスケジュールされた時間から24時間遡って算出時間に合致する時刻を決定し、算出時間から1時間前までにあるAWC計算結果を適用します。

     - 即時適用設定
       管理グループで「AWC計算結果の即時適用」を有効にすると、計算結果が算出されたタイミングで無線APにその結果が即時適用されるようになります。
       「AWC計算結果の即時適用」の設定については「管理グループの作成、編集、削除」をご覧ください。

       Note
       「AWC計算結果の即時適用」を有効にする場合、最新の計算結果が適用された後に過去の計算結果が再度適用されることを防ぐため、管理グループに対する「AWC計算結果適用」のスケジュールを「無効」に設定することを推奨します。

     手順3が完了すれば、AVMは管理グループに所属する無線APに設定したタイミングで最適なチャンネル・送信出力を適用するようになります。

  4. 適用結果の確認

     適用結果は無線APの現在のチャンネル・送信出力とログにより確認ができます。

     - チャンネル・送信出力
       各無線APの現在のチャンネル・送信出力は以下のページで確認できます。
       ・フロアマップ詳細ページ
       ・無線AP詳細ページ
     - ログ
       ログはAWC計算結果適用時、管理グループに属する全ての無線APに対し適用が完了した時にのみ表示されます。
       ログの確認方法は「無線APのログを確認するには」をご覧ください。
注意事項

  AWC計算結果の適用が正しく行われないケース

  AWC計算結果の適用時、下記の場合において、AWC計算の適用は正しく行われません。

  - 無線APに適用されている「共通設定」、「個別設定」とAWCの計算が実行された時にAVM上で無線APに設定している「共通設定」、「個別設定」が異なる場合
  - AWCの計算時に管理されていた無線APが管理外になっていた場合
  - 何らかの理由により無線APに対し、適用が失敗した場合
    この場合、適用が失敗した段階で、無線APに対するAWC計算結果の適用は途中で終了します。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002224 Rev.F