AT-Vista Manager: ユーザーガイド

#### 3.1.2.5 不正無線AP検出

AVMが管理中の無線APが1時間以内に検出した隣接無線APの情報と、その隣接無線APが不正無線APかどうかの判定結果を表示します。

Note
複数の無線APを検知している場合、1時間以内に不正と検知した無線APが1台でもいる場合、不正と表示されます。

表示1

項目名 | 説明
--- | ---
「不正無線APのみ表示」ボタン | 不正と判定された無線APのみの表示に切り替えます。全ての無線APの一覧に戻す場合は「全ての無線APを表示」ボタンをクリックします。
X AP | 検出した無線APの総数が表示されます。
検出された無線APを検索 | 無線APの検索を行えます。
フィルター | タグで絞り込みを行えます。

表示2

項目名 | 説明
--- | ---
判定結果 | 検出した隣接無線APに対する判定結果が表示されます。
検出されたBSSID | 検出した隣接無線APのBSSIDが表示されます。
SSID | 検出した隣接無線APのSSIDが表示されます。
チャンネル | 検出した隣接無線APのチャンネルが表示されます。
受信信号強度 | 検出した隣接無線APの信号強度が表示されます。
検出した無線AP | 隣接無線APを検出した管理下の無線AP名が表示されます。
検出時刻 | 管理下の無線APが隣接無線APを検出した日時が表示されます。
タグ | 無線APに登録されているタグが表示されます。
検出詳細（虫めがねアイコン） | 検出無線AP一覧画面が表示されます。 Note 検出無線AP一覧画面では、前日までにその隣接無線APを検出した管理下の無線APが表示されます。 BSSID「XX:XX:XX:XX:XX:XX」を検出している無線AP一覧：「XX:XX:XX:XX:XX:XX」には、検出した隣接無線APのBSSIDが表示されます。 X AP：検出した隣接無線APの総数が表示されます。 検出した無線APを検索：検索したいキーワードを入力します。 検索後、元のリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。 Note 複数の内容を含む項目の中の区切り文字（「ネットワーク：エリア」の「：」など）は検索対象になりません。ただし、文字列として使用している場合は検索できます。 検出した無線AP：隣接無線APを検出した機器名が表示されます。 フロアマップ：隣接無線APを検出した無線APがあるフロアマップ名が表示されます。 管理グループ：隣接無線APを検出した無線APの管理グループ名が表示されます。 判定結果：検出した隣接無線APに対する判定結果が表示されます。 検出されたSSID：検出した隣接無線APのSSIDが表示されます。 チャンネル：検出した隣接無線APのチャンネルが表示されます。 受信信号強度：検出した隣接無線APの信号強度が表示されます。 検出時刻：管理下の無線APが隣接無線APを検出した日時が表示されます。 詳細（虫めがねアイコン）：隣接無線APを検出した無線APの管理下AP詳細画面が表示されます。 表示件数：リストに表示させる件数を指定します。 ＜＜：最初のリストに戻ります。 番号：ページ番号です。 ＞＞：最後のリストに移動します。

表示3

項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。
＜＜ | 最初のリストに戻ります。
番号 | ページ番号です。
＞＞ | 最後のリストに移動します。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002224 Rev.F