AT-Vista Manager: インストールガイド

# 2 インストールの前に

Note
AT-Vista ManagerのIPアドレスもしくはドメイン名からのJavascriptが実行できるように設定を行ってください。

- 2.1 インストーラーの準備
- 2.2 OS側の準備
- 2.3 AMF機器の設定

## 2.1 インストーラーの準備

インストーラーは、弊社 Web ページよりダウンロードいただくか、AT-Vista Manager Media Kit （別売）をご購入ください。

Note
インストーラーのダウンロードには保守契約締結後にお知らせされる「保守契約番号」と「パスワード」が必要になります。

## 2.2 OS側の準備

- OSのタイムゾーンを「(UTC09:00) 大阪、札幌、東京」に設定してください。

- Windows 7 にインストールする場合は、 hotfix がインストールされている必要があります。
  Microsoft 社の Web サイト（http://support.microsoft.com/kb/2731284）より、ダウンロード/インストールしてください。

- Windows 10にインストールする場合は、WindowsのSilentCleanupタスクにより一時ファイルが削除されないよう、以下の設定を行ってください。

  1. 管理者権限でコマンドプロンプトを起動します。
  2. 以下のコマンドを実行し、クリーンアップ設定を行います。

         cleanmgr /sageset:2 ↓

     ※/sageset はクリーンアップ設定を行うオプションで、0〜65535の保存番号を指定します（上記の例では2番）。
  3. 手順2の後、「ディスク クリーンアップの設定」画面が表示されたら、削除されるファイルから「一時ファイル」のチェックを外し、「OK」をクリックします。
  4. Windowsのアプリメニューから「Windows システムツール」→「管理ツール」→「タスク スケジューラー」を開きます。
  5. 「タスク スケジューラー」ウィンドウの左ペインの「タスク スケジューラ ライブラリ」から、「Microsoft」→「Windows」→「DiskCleanup」の順に選択します。
  6. 画面中央のペインに表示される「SilentCleanup タスク」を選択し、右クリックします。
  7. ポップアップメニューから「プロパティ」をクリックします。
  8. 「SilentCleanup のプロパティ」ダイアログの「操作」タブを選択し、「編集」ボタンをクリックします。
  9. 「引数の追加」欄に、手順1で用意したクリーンアップ設定を以下のように指定し、「OK」ボタンをクリックします。

         /autoclean /sagerun:2 /d %systemdrive% ↓

     ※/sagerun は指定した設定番号（上記の例では2番）を使用してcleanmgrを実行するオプションです。

  Note
  本設定はWindows 10のFeature Update（大型アップデート）が実施されると設定内容が消去される場合がありますので、Feature Update実施後は本設定を再度行ってください。

## 2.3 AMF機器の設定

AMFネットワークの監視を行う場合は、AMF機器に下記の設定を行ってください。

Note
ゲストノードとして認識されている無線APを無線管理機能で管理する場合、AMFマスターでゲストノードのバックアップ機能を有効にしないでください。

1. 全てのAMFマスターで "atmf topology-gui enable"コマンドを有効にします。
2. AMFコントローラー（存在しない場合はAMFマスター）で "log event-host atmf-topology-event"の設定を行います。
3. AMFコントローラー（存在しない場合はAMFマスター）で "service http"を有効にします。
4. AMFコントローラーと全てのAMFマスターがAVMをインストールしたPCと通信できるようにIPの設定を行います。
5. AMFコントローラー(存在しない場合はAMFマスター)でAVMが使用するユーザーがsshログインを行えるようにsshサーバーの設定を行います。

AMF対応機器への具体的な設定については各機器のコマンドリファレンスをご参照ください。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002223 Rev.F