AT-Vista Manager: ユーザーガイド

### 4.6.8 フロアマップに無線APを配置、保存、削除

ここでは、フロアマップに無線APアイコンの配置や保存、削除について説明します。

フロアマップに無線APを配置、保存
  1. メニューから「無線管理」→「フロアマップ」を選択します。
  2. コンテンツ欄右上の「AP配置」ボタンをクリックします。
  3. コンテンツ欄右のリストからフロアマップに配置したい無線APを選択します。
     マップ画像の任意の位置に移動しクリックすると配置されます。

     配置済みの無線APアイコンを別の位置に移動する場合は、ドラッグ＆ドロップで移動できます。

     Note
     別のフロアマップに設置されている無線APはリストに表示されません。

     Note
     無線APアイコンを配置すると電波出力の強度が円となって表示されますが、 無線AP側の電波出力が小さい場合、電波出力を表す円がアイコンに隠れて表示されてしまいます。

     Note
     ページ表示後に無線APが削除された等の理由で一部の無線APが配置に失敗した場合、保存しようとした配置は全てキャンセルされ、実行前の配置に戻ります。

  4. 無線APの配置が完了したらコンテンツ欄右上の「保存」ボタンをクリックします。
フロアマップに配置した無線APを削除
  1. メニューから「無線管理」→「フロアマップ」を選択します。
  2. コンテンツ欄右上の「AP配置」ボタンをクリックします。
  3. 削除する無線APが配置されているフロアマップを選択します。
  4. 削除したい無線APアイコンをクリック（複数選択可能）します。
  5. 無線APアイコンが選択状態に切り替わります。
     無線APアイコンの選択を解除する場合は、再度、無線APアイコンをクリックし通常の無線APアイコンの状態にするか、コンテンツ欄右上の「選択を解除」ボタンをクリックします。
  6. コンテンツ欄右上の「配置解除」ボタンをクリックすると無線APアイコンが消えます。
  7. コンテンツ欄右上の「保存」ボタンをクリックします。
  8. 「配置を削除」ダイアログが表示されるので、「保存」ボタンをクリックします。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002224 Rev.F